고속국도1호 삼호가든4차아파트 재건축사업관련(방음시설) 검토의견

분야	검 토 의 견	비고
토목	1. 소음저감장치 제품 적정성 및 구조안정성 여부 등
	- 소음저감장치 시험기관으로부터 제출된 시험성적서 검토결과 약 1～2dB저감효과가 있는 것으로 확인되었으나, 제품선정 시에는 최근1년이내 시험성적서를 검토하여 품질확인 필요. - 소음저감장치 제품선정 시 지주와의 연결부의 충분한 강성을 유지할 수 있도록 검토요망. - 중차량의 소통이 빈번한 고속국도1호 특성상 차량안전운행 확보를 위하여 도로 여유 폭을 확보 할 수 설치방안 검토요망
	2. 소음저감방안 적정성여부
	가. 서울시 디자인심의결과(※ 방음벽 높이 6m이하 설치)로 인한 소음저감방안으로 소음저감장치를 검토하였으나, 6층이상세대에서 소음환경기준(※ 환경정책기본법 시행령 별표․환경기준) 도로변지역 “가” 및 “나”지역으로 주간 65dB, 야간 55dB를 충족하지 못하고 있어 향후 교통소음 등 으로 인한 민원이 빈번하게 발생될 것으로 예상되어 추가 방음대책 수립 필요. 나. 또한, 사업자로부터 제출된 도로교통소음 예측평가결과 방음수림대를 설치하고, 추후 준공 측정 시 초과세대가 발생할 경우 추가 방음대책을 수립할 예정이라고 하였으므로 수림대 상세계획 제출
	3. 기타
	가. 방음시설 설치 및 대책안 수립 전 교통량이 많은 고속국도1호 특성을 감안하여 서울시민안전확보에 만전을 기할 수 있도록 대책안 마련 필요