3. 터널 및 소방시설 현황(위치도)

▢ 상도터널

◯ 현황 및 위치도

상도터널 위치도
우회도로정보
관악로→장승배기길(상), 노량진로→장승배기길(하)
터널개요 및 시설물 현황
- 구간 : 동작구 상도동 534 ↔ 동작구 상도본동 136 - 2열 터널 4차선 - 연장 : 568m (1981.12.31.) - 환기설비 없음
설 비 명	수 량		설 비 명			수 량		설 비 명	수 량
소 화 기	78대		비상콘센트			26개		정보표시판	상․하행선 각1개소
소 화 전	26개소		화재탐지설비			상․하행 각1조		비상주차대	-
경보설비	26대	조명등		상행	NH 250W 252등 NH 150W 154등		비상방송		28개소
환기(축류)	-			하행	NH 250W 252등 NH 150W 154등		연결통로 (방화문)		-
긴급전화	8대		비상조명등			74등		비상발전	182kW / 1대
CCTV	19대		재방송설비			FM 19개		터널 위치번호판	상행(짝수):10하행(홀수):10
유도표시판	6		무선통신 보조설비			상․하행선 각2개소		DMB	1

◯ 차량통제 위치

상 행	하 행
안전휀스 차량유도 안전휀스 싸인보드차	안전휀스 싸인보드차 차량유도

◯ 시민대피유도 및 도착(집결지)

유도요원 위치 대피 유도방향	집결지
	하행집결 노들지구대 상행 집결 이화약국앞