<상 세 점 검 사 진>

◉  누전경보기 및 변압기온도계 점검 : 양호                점검일 : 2015.6.9(화)

저압 MCCB반 누전경보기 : 양호	2. 저압 MCC반 누전경보기#1 : 정상	3. 저압 MCC반 누전경보기#2 : 정상
4. 저압 MCC반 누전경보기#3 : 정상	5. 주변압기 디지털온도계 : (1,750KVA,1호 :양호)	6. 저압변압기 디지털온도계 :(300KVA,1호 :양호)