		상수관로 안전관리 대책

□ 상수관로 현황

○ 총 연장 : L=13,571㎞

구 분	계	도수관	송수관	배수관	급수관/기타
연장(㎞)	13,571	83	532	9,788	3,168

□ 주요내용

○ 도․송수관로에 대한 정밀점검(2년 주기) 및 정밀안전진단(5년 주기) 실시

○ 녹에 취약한 비내식성관(아연도강관, 회주철관 등)을 내식성관으로 교체 (138㎞)

○ 내용년수(30년) 경과된 수질취약 노후상수도관 정비 (478㎞)

○ 누수사고에도 단수 없는 무단수 급수체계 구축사업 추진

- 상수도관망 최적화(100개 → 145개 중블록시스템 구축, L=127㎞)

- 뚝도정수센터와 영등포정수센터 간 송수관로 연결 (D=1,200㎜, L=3.8㎞)

- 주요 배수관로 복선화(지역배수지~중블록 유입관로 및 By-pass관로, 공동구 내 상수관로) 추진 (L=39km)

- 주요밸브 전동화사업 추진 (144개소)

○ 체계적 시설물 관리를 위한 상수도 지리정보시스템 정확도 개선사업 추진

□ 연차별 투자계획 : 11,601억원

(단위 : 억원)

구 분	계	’19년	’20년	’21년	’22년	’23년~
계	11,601	2,057	1,204	1,888	1,853	4,599
정밀점검 및 정밀안전진단 실시	311	51	65	65	65	65
녹에 취약한 노후상수도관 교체	1,789	1,789	-	-	-	-
내용연수 경과 노후상수도관 정비	6,599	-	901	1,508	1,405	2,785
무단수 급수체계 구축사업	2,554	130	150	225	300	1,749
상수도 지리정보시스템 정확도 개선	348	87	88	90	83	-

작 성 자		안전총괄과장 : 강호광 ☎ 3146-1640	담당 : 이창희 ☎ 1648