상수도관 정비계획

정비 전(급수구역)

사유지 정비대상

(D=50mm, L=15m)

정비 후(분기점 변경)

사유지 기존관 철거

(D=50mm, L=15m)

분기점 변경

600/100분기 후

50mm기존관연결