상수도소화용수설비 유지ㆍ관리 안내문

평소 소방행정 발전을 위하여 항상 아낌없는 관심을 보내 주신데 대하여 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2015.01.10.(토) 09:27분경 발생한 의정부시 의정부동 대봉근린아파트 화재와 관련하여 화재초기 대응력 강화를 위해 귀 대상에서 설치․관리하는 상수도소화용수설비를 화재발생시 사용에 지장이 없도록 유지․관리를 철저히 하여 주실 것을 당부 드리며,

특히 사설소화용수설비는『상수도소화용수설비의 화재안전기준』에 의하여 연면적 5000㎡이상과 가스시설로서 옥외에 노출된 탱크의 저장용량 합계가 1000t이상인 건축물에 대하여 설치하여야 하며, 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조(별표5)에 의하여 소방용수시설을 설치한자는 시설물에 대하여 유지․관리에 대한 책임이 있음으로 동법에 의하여 불이익 처분을 받는 일이 없도록 화재발생시 신속한 화재진압을 위하여 시설물 유지․관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※ 당 부 사 항 ※

1. 소방용수시설 사용 후에는 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변

스핀들을 꼭 잠그고 호스는 완전히 건조하여 보관하기 바랍니다.

2. 배수구, 제수변 등에 물이 고여 있으면 즉시 제거하시기 바랍니다.

3. 계량기가 동파되거나 고장 발생시에는 신속히 보수하여 사용에

지장이 없도록 관리하여 주시기 바랍니다.

은평소방서장