상수도 시설물 조사표(공기밸브)
연 번	1									점검일자				2018년2월26일
일 반 사 항	시설물 번호	36744015		구 경	100					제작회사				신진정공
	재 질	□ 닥타일주철 □스테인레스 V회주철 □기타
	형 식	□단구 □쌍구 V 급속공기밸브(보수밸브일체형 포함) □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	□양호 □녹제거 요망						누수발생 여부					□누수없음 □누수있음
	볼작동 상태	□양호 □불량						보수밸브 상태					□정상작동 □작동불능
	밸브캡 상태	□양호 □교체 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 V해당없음					토사적치 상태					□양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	□양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	□양호 □침하	침수 여부			V양호 □침수					명판 설치여부				□설치 V미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 VФ648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	V구형(가로×세로×높이= 3.7×3.7 ×3.0 ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항		철개 개폐 불가
사진대장

점검자 : 직 시설6급        성 명 : 김대용 (인)

직 기계운영6급    성 명 : 구자광 (인)

상수도 시설물 조사표(공기밸브)
연 번	2									점검일자				2018년2월26일
일 반 사 항	시설물 번호	46131007		구 경	200					제작회사				신진정공
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 v회주철 □기타
	형 식	□단구 □쌍구 v급속공기밸브(보수밸브일체형 포함) □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	v양호 □녹제거 요망						누수발생 여부					v누수없음 □누수있음
	볼작동 상태	v양호 □불량						보수밸브 상태					v정상작동 □작동불능
	밸브캡 상태	v양호 □교체 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 v해당없음					토사적치 상태					v양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	v양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	v양호 □침하	침수 여부			v양호 □침수					명판 설치여부				□설치 v미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 vФ648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	v구형(가로×세로×높이= 3.0×4.0×3.1) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항
사진대장

점검자 : 직 시설6급        성 명 : 김대용 (인)

직 시설관리7급    성 명 : 이철구 (인)

상수도 시설물 조사표(공기밸브)
연 번	3									점검일자				2018년2월26일
일 반 사 항	시설물 번호	F09C6020		구 경	150					제작회사				신진정공
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 V 회주철 □기타
	형 식	□단구 □쌍구 V급속공기밸브(보수밸브일체형 포함) □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	V양호 □녹제거 요망						누수발생 여부					V누수없음 □누수있음
	볼작동 상태	V양호 □불량						보수밸브 상태					V정상작동 □작동불능
	밸브캡 상태	V양호 □교체 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 V해당없음					토사적치 상태					V양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	V양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	V양호 □침하	침수 여부			V양호 □침수					명판 설치여부				□설치 V미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 VФ648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	V구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항
사진대장

점검자 : 직 시설6급        성 명 : 김대용 (인)

직 기계운영6급    성 명 : 구자광 (인)

상수도 시설물 조사표(공기밸브)
연 번	4									점검일자				2018년 2월 26일
일 반 사 항	시설물 번호	F09C6024		구 경	150					제작회사				삼진정밀
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 ☑회주철 □기타
	형 식	□단구 □쌍구 ☑급속공기밸브(보수밸브일체형 포함) □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	☑양호 □녹제거 요망						누수발생 여부					☑누수없음 □누수있음
	볼작동 상태	☑양호 □불량						보수밸브 상태					☑정상작동 □작동불능
	밸브캡 상태	☑양호 □교체 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 ☑해당없음					토사적치 상태					☑양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	□양호 □받침파손 □뚜껑파손 ☑뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	☑양호 □침하	침수 여부			☑양호 □침수					명판 설치여부				□설치 ☑미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 ☑Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	☑구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항
사진대장

점검자 : 직 시설6급        성 명 : 김대용 (인)

직 기계운영6급    성 명 : 구자광 (인)

상수도 시설물 조사표(공기밸브)
연 번	5									점검일자				2018년 2월 26일
일 반 사 항	시설물 번호	F09C6027		구 경	150					제작회사				삼진정밀
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 ☑회주철 □기타
	형 식	□단구 □쌍구 ☑급속공기밸브(보수밸브일체형 포함) □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	☑양호 □녹제거 요망						누수발생 여부					☑누수없음 □누수있음
	볼작동 상태	☑양호 □불량						보수밸브 상태					☑정상작동 □작동불능
	밸브캡 상태	☑양호 □교체 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 ☑해당없음					토사적치 상태					☑양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	☑양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	☑양호 □침하	침수 여부			☑양호 □침수					명판 설치여부				□설치 ☑미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 ☑Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	☑구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항
사진대장

점검자 : 직 시설6급        성 명 : 김대용 (인)

직 기계운영6급    성 명 : 구자광 (인)

상수도 시설물 조사표(공기밸브)
연 번	6									점검일자				2018년 2월 26일
일 반 사 항	시설물 번호	F09C6027		구 경	150					제작회사				부덕공영
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 ☑회주철 □기타
	형 식	□단구 □쌍구 ☑급속공기밸브(보수밸브일체형 포함) □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	☑양호 □녹제거 요망						누수발생 여부					☑누수없음 □누수있음
	볼작동 상태	☑양호 □불량						보수밸브 상태					☑정상작동 □작동불능
	밸브캡 상태	☑양호 □교체 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 ☑해당없음					토사적치 상태					☑양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	☑양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	☑양호 □침하	침수 여부			□양호 ☑침수					명판 설치여부				□설치 ☑미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 ☑Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	☑구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항
사진대장

점검자 : 직 시설6급        성 명 : 김대용 (인)

직 기계운영6급    성 명 : 구자광 (인)

상수도 시설물 조사표(공기밸브)
연 번	7									점검일자				2018년 2월 26일
일 반 사 항	시설물 번호	F09C6035		구 경	200					제작회사				신진정공
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 ☑회주철 □기타
	형 식	□단구 □쌍구 ☑급속공기밸브(보수밸브일체형 포함) □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	☑양호 □녹제거 요망						누수발생 여부					☑누수없음 □누수있음
	볼작동 상태	☑양호 □불량						보수밸브 상태					☑정상작동 □작동불능
	밸브캡 상태	☑양호 □교체 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 ☑해당없음					토사적치 상태					☑양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	☑양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	☑양호 □침하	침수 여부			☑양호 □침수					명판 설치여부				□설치 ☑미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 ☑Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	☑구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항
사진대장

점검자 : 직 시설6급        성 명 : 김대용 (인)

직 기계운영6급    성 명 : 구자광 (인)

상수도 시설물 조사표(공기밸브)
연 번	8									점검일자				2018년 2월 26일
일 반 사 항	시설물 번호	F09C6036		구 경	200					제작회사				신진정공
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 ☑회주철 □기타
	형 식	☑단구 □쌍구 □급속공기밸브(보수밸브일체형 포함) □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	☑양호 □녹제거 요망						누수발생 여부					☑누수없음 □누수있음
	볼작동 상태	☑양호 □불량						보수밸브 상태					☑정상작동 □작동불능
	밸브캡 상태	☑양호 □교체 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 ☑해당없음					토사적치 상태					☑양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	☑양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	☑양호 □침하	침수 여부			☑양호 □침수					명판 설치여부				□설치 ☑미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 ☑Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	☑구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항
사진대장

점검자 : 직 시설6급        성 명 : 김대용 (인)

직 기계운영6급    성 명 : 구자광 (인)