상수도 시설물 순찰일지

2018년 03월14일(수)  날씨 : 맑음                         ￭ 순 찰 자 : 한호진,이석구,장재춘.

A(토성로-한강둔치-올림픽로하단부-잠실나루터역-올림픽로-석촌호수길-송파구청-풍성로-귀소)

B(올림픽로-백제고분로-탄천뚝방길-삼전로-양재대로-삼학사길-송파구청-위례성대로-귀소)

C(강동대로-양재대로-중대로-문정로-오금로-거마로-동남로-강동대로-귀소)

관 로 순 찰
구분			관로명	구경(mm)		주 소					적출내용					조치내용
노출관로			송수관	2200		지하철 920공구										되메우기 철저 요청. 관받침 설치 철저요청. 철개 매몰 금지요청.
노출관로			배수관	300		지하철 921공구										되메우기 철저 요청. 관받침 설치 철저요청. 철개 매몰 금지요청.
매설관로			도수관	2400		한강 잠실지구										특이사항없음
매설관로			배수관	300		장지동649-11										특이사항없음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검(하반기)
구 분				밸브류(개소)									밸브실(개소)
				계		제수변			공기변	퇴수변	신축관		계		구형		원형	중형
점검		금 일		8		3			2	0	3		3		3		0	0
		누 계		346		234			41	33	38		65		57		7	1
적출		금 일
		누 계
배수지 및 가압장 순찰(현수관로)
시설물명				구 분			용 량			적출 내용				처리 내용			비 고
장지교현수관로							길이21m/구경300mm										특이사항없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치			공사내용		시공사(연락처)		적출내용				조치내용
순찰	지하철 920공구				방이동180-6			관받침 및 되메우기		롯데건설(2202-3920)						되메우기 철저 요청. 관받침 설치 철저요청. 철개 매몰 금지요청.
	지하철 921공구				방이동180-7			관받침 및 되메우기		포스코건설(417-7350)						되메우기 철저 요청. 관받침 설치 철저요청. 철개 매몰 금지요청.
입회
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적					철개주변침하 건, 이상변실 건 : 담당자 이첩 ,고무패킹보수실적 누계 : 1개
기 타	- 백제고분로, 올림픽로, 양재대로,방이동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동관로점검(특이사항없음) -