상수도 시설물 순찰일지

2018년 03월20일(화)  날씨 : 흐림                         ￭ 순 찰 자 : 한호진,이석구,장재춘.

A(토성로-한강둔치-올림픽로하단부-잠실나루터역-올림픽로-석촌호수길-송파구청-풍성로-귀소)

B(올림픽로-백제고분로-탄천뚝방길-삼전로-양재대로-삼학사길-송파구청-위례성대로-귀소)

C(강동대로-양재대로-중대로-문정로-오금로-거마로-동남로-강동대로-귀소)

관 로 순 찰
구분			관로명	구경(mm)		주 소					적출내용					조치내용
노출관로			송수관	2200		지하철 919공구										되메우기철저. 관받침 설치철저. 변실설치 철저요청
노출관로			송수관	2200		지하철 920공구					원인자 이설구간 관받침 누락.					되메우기철저. 관받침 설치철저. 변실설치 철저요청
매설관로			송수관	600		마천동 36										특이사항없음
매설관로			송수관	300		거마배수지										특이사항없음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검(하반기)
구 분				밸브류(개소)									밸브실(개소)
				계		제수변			공기변	퇴수변	신축관		계		구형		원형	중형
점검		금 일		12		6			2	2	2		3		3		0	0
		누 계		365		245			44	36	40		74		63		10	1
적출		금 일
		누 계
배수지 및 가압장 순찰(현수관로)
시설물명				구 분			용 량			적출 내용				처리 내용			비 고
거마배수지							3천톤										특이사항없음
거마가압장							150HP*2대.75HP*2대										특이사항없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치			공사내용		시공사(연락처)		적출내용				조치내용
순찰	지하철 919공구				송파동 84-7			되메우기및관받침 설치 공사		삼성물산(414-9190)						되메우기철저. 관받침 설치철저. 변실설치 철저요청
	지하철 920공구				방이동 110-3			되메우기및관받침 설치 공사		롯데건설(2202-3920)						되메우기철저. 관받침 설치철저. 변실설치 철저요청
입회
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적					철개주변침하 건, 이상변실 건 : 담당자 이첩 ,고무패킹보수실적 누계 : 1개
기 타	- 백제고분로, 올림픽로, 양재대로,방이동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동관로점검(특이사항없음) -