상수도 시설물 일일점검

2014년 3월 3일(월) 날씨:맑음                                     중부수도사업소 - 급수운영과

￭ 순 찰 자 : 민영진,김행원

￭ 순찰코스 : 이태원로-서빙고로-이촌로-원효로-삼각지-이태원로-대사관로-한남대로-사업소

관 로 순 찰
구분		관로명					구경(mm)			순찰 노선명								적출내용							조치내용
매설관로		송수관					700			이태원로								특이사항없음
		송수관					1500			한남대로								〃
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분					밸브류(개소)														밸브류(개소)
					계			제수변				공기변			퇴수변			기타	계			구형		원형		중형			소형		사각
점검	금 일				42			37				2			3			-	42			1		31		5			5		-
	누 계				203			187				3			13			-	203			5		147		23			28		1
적출	금 일				2			1				1			-			-	2			-		2		-			-		-
	누 계				10			9				1			-			-	10			-		7		-			3		-
적출밸브 유형
구분			비내식성			침수			토사적치				개폐불가	현장없음			GIS상이			침하			돌출				철개소음			비고
제수변			7																								2
공기변						1
퇴수변
계			7			1																					2
배수지, 가압장 점검
시설물명				구분							용량					적출내용					처리내용							비고
보광배수지				지역							20,000㎥					특이사항없음
한남배수지				1차							700㎥					〃
민원 및 특이사항
∇ 민원처리 ․ 주성동 57 2/3 계량기 앵글밸브 디스크 교체 ․ 보광동 70-24 계량기 앵글밸브 디스크 교체 ∇ 밸브류 점검 적출사항 - 보광22, 보광가01블록 ·침수 1건, 비내식성 1건