품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 상수1구역 재개발 아파트 신축공사                            점검일 : 2014. 4. 8 ~ 4. 9

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
1. 건설공사 정보	․ 품질관리계획 적용범위와 사유의 정당성 여부	◦ 품질관리 계획서의 적용한계를 명시하는 적용범위가 누락되어 있음.(제7항 및 제13항 적용제외하기 바람)	시정 검토
15. 공사 관리	․ 품질에 영향을 미치는 공종의 파악 관리계획의 수립 및 이행 여부 ․ 안전관리 및 환경관리 여부 ․ 시공상세도, 준공도의 관리 여부	◦ 103동 옥상의 우수 드레인주변에 스로프를 주기 바람. (드레인 주변을 디테일한 설계도면으로 시공바람) ※ 해당 옥상을 전체 시공하기 바람. ◦ 지하주차장 B5층의 누름콘크리트 균열발생부위는 보수 를 한 후에 도장하기 바람. ◦ 관리동의 석재와 토사 접합부위는 디테일 설계도면을 확보 후, G.L 접촉을 최소화하는 방향으로 시공하기 바람.(석재와 토사 접합부위 해당되는 곳)	시정 검토
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행여부 ․ 검사 및 시험상태(검사대기, 검사중, 부적합)식별여부	◦ 『기자재 유형별 관리방안』에 누락된 기자재가 많으니 추가로 등재하여 기자재에 대한 식별 및 추적, 취급․보관 관리 방법을 현장 특성에 맞게 관리하기 바람. (용접봉,타일,흄관,보도브럭,보차도경계브럭,맨홀 뚜껑 및 받침, 빗물받이 뚜껑 및 받침 등)	시정 검토
19. 검사,측정 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확 보,교정검사실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검사⦁측정⦁시험장비를 반출(폐기)시에는 감리자 입회 하에 하고 검교정대장에 반출(폐기)일자, 반출(폐기) 사유 등을 기록하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 방바닥 미장과 수직벽체 석고보드와의 마감에 틈이 발생 되게 시공됨 – 바닥과 벽체의 시공순서 오류에 의한 결과이므로 조치하기 바람. ◦ 세대 출입 현관 방통바닥 미장에 균열이 발생되었으니 조치하기 바람. ◦ 계단실 내부 벽체 콘크리트 이어치기 부분의 균열 및 도장 박리현상이 발생되었으니 조치하기 바람.	시정 검토

※ 본 점검결과는 “상수1구역 재개발 아파트 신축공사”의 시공자인 (주)삼성물산과  감리자인 ㈜승우엔지니

어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적

될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.