『생명의 문 비상구』

안전점검의 날 운영계획

종 로 소 방 서

(예 방 과)

- 생명의 문 비상구 - 안전점검의 날 운영계획

동숭동 일대는 공연장·다중이용업소 밀집지역으로 화재에 취약하여 경각심을 고취시키고 관계인과 시민에게 화재예방의 중요성을 인식시키고자 함

Ⅰ

행사개요

❍ 일    시 : 2014. 6. 20. (금) 16:00 ~

❍ 대    상 : 동숭동 일대(동숭동 일대)

	【동숭동 일대 현황】 ○ 다중이용업소 : 141개소(2014. 1. 1. 기준) ○ 공연장 : 158개소(등록 91, 미등록 67)

❍ 참가인원 : 종로소방서 직원, 연건비상구지킴이 등 40여명

❍ 복    장 : 활동복, 활동모, 훈련화 (어깨띠 착용)

❍ 내    용

- 어깨띠 착용,『비상구는 생명문』안전스티커 부착

- 현수막 게재, 비상구 안전관리 안내문, 리플릿 배포 및 홍보

- 비상구 등 피난통로 장애물 방치 및 폐쇄․훼손행위에 대한 계도

- 관계인 등에 대한 소화기 사용법 등 안전관리 사항 중점 교육

-「소·소·심」일제 캠페인 및 화재예방, 화재초기 신고, 대응요령 등 홍보

Ⅱ

시간계획

시 간		주 요 내 용	비 고
16:00~		․집결(혜화역 2번출구)	참석자 확인 어깨띠 패용
16:00~17:50	110‘‘	․캠페인 및 합동점검
		․안내문 등 배포
17:50～		․귀소

Ⅲ

세부 행사내용

□ 『생명의 문 비상구』안전점검의 날 유관기관 합동 캠페인

❍ 집결장소 : 혜화역 2번 출구

❍ 캠페인 장소 : 동숭동 일대

❍ 캠페인 인원: 40여명(예방과 18명, 연건대, 연건비상구지킴이)

❍ 캠페인 내용

- 장소가 넓고 인구 유동이 많은 곳에서 현수막 게재

- 어깨띠 착용, 리플릿․비상구 안전관리 안내문 등 홍보자료 활용 캠페인 활동 전개

- 비상구 등 피난통로 장애물 방치 및 폐쇄․훼손행위에 대한 계도

- 관계인 등에 대한 소화기 사용법 등 안전관리 사항 중점 교육

-「소·소·심」일제 캠페인 및 화재예방, 화재초기 신고, 대응요령 등 홍보

- 소방통로 확보를 위한 관계인 지도

❍ “비상구 안전지킴이” 동참 서명운동

- 비상구 안전지킴이 동참을 위한 서명부 작성(붙임 5)

- 시민 참여 유도로 비상구 안전관리 중요성 인식 고취

❍ 캠페인 행사 물품

- 비상구 스티커(100부), 현수막(1개), 어깨띠(50개), 비상구는 생명문 리플릿(150부), 비상구 안전관리 등 안내문, 물티슈 등

□ 비상구 안전점검의 날 운영

❍ 대  상

- 다중이용업소 : 비어할래(동숭동 1) 등 141개소

- 공연장 : 동숭동 지역 내 158개소

❍ 인  원 : 합동점검 운영

- 종로소방서 예방과 전직원, 연건비상구지킴이

❍ 내  용

- 비상구 등 피난통로 장애물 방치 및 폐쇄․훼손행위에 대한 계도

☞『생명의 문 비상구』안전스티커 부착

☞ 비상구 안전관리 안내문 배포 등 홍보

- 관계인 등에 대한 소화기 사용법 등 안전관리 사항 중점 교육

□ 소극장 관계자 등 소방안전교육 병행 실시

❍ 대  상 : 동숭동 지역 내 158개소 관계인(임차인, 기획사 등)

❍ 방  법 : 비상구 안전점검의 날 운영 및 캠페인과 병행실시

❍ 내  용

- 소방시설 등 안전시설에 대한 안전관리 중요성 강조

- 영업장 환경개선을 통한 안전 위해요소의 제거

- 애로사항 청취 및 소방안전관리 노력토록 독려

Ⅳ

행정사항

❍ 홍보교육팀은 본 행사가 지역 시민들에게 적극 홍보될 수 있도록 행사 물품 지원, 지역 언론매체․인터넷 등 활용한 홍보활동을 적극하여 주시고,

❍ 대응총괄팀은 연건비상구안전지킴이 등 의용소방대를 적극 참여시켜 본 캠페인이 효율적으로 진행될 수 있도록 적극 협조하여 주기바랍니다.

붙임  1. 비상구 등 안전관리 안내문 1부.

2. 소화기 사용법 및 관리요령 안내문 1부.

3. 비상구 안전지킴이 동참 서명부 1부.  끝.

비상구 등 안전관리 안내

건물 관계인의 자율적인 안전관리로 이용시민의 안전을 도모하고자, 비상구 등 피난․방화시설 관리에 필요한 준수사항 등을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

○「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조

○「다중이용업소의 안전관리에 관한 법률」제11조

□ 대상별 위반행위에 대한 벌칙

대 상	위반행위	과태료 부과금액
소 방 대상물	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위	50 ~ 200만원
	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 ∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 ∘ 그 밖에 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위
다 중 이용업소	∘ 피난시설이나 방화시설을 폐쇄 · 훼손 · 변경하는 등의 행위를 한 자

※ 피난․방화시설 등의 범위 : 계단(직통계단․피난계단․옥외피난계단), 복도,

출입구(비상구포함), 옥상광장, 기타 피난시설, 피난통로, 방화구획(방화문 포함) 등

※ 폐쇄 : 유사시 사용할 수 없도록 잠그거나 용접 등 개방이 불가능하도록 한 행위

※ 훼손 : 제거하거나 고임장치 설치 또는 자동폐쇄장치를 제거하여 그 기능을 저해하는 행위

□ 위반사항(예시)

도어체크 탈락 (미설치)	말발굽 설치	비상구 앞 장애물 적치

종로소방서장

	소화기 사용법 및 관리요령 안내문

❖ 소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 진압할 수 있는 중요한 소방시설입니다.

❖ 평소 건물내 설치되어 있는 소화기를 점검요령에 따라 잘 관리 하신다면 화재로부터 여러분의 소중한 생명과 재산을 보호할 수 있습니다.

□ 소화기 사용방법

① 안전핀을 뽑는다.

② (바람을 등지고) 호스를 불쪽 방향으로 향한다.

③ 손잡이를 힘껏 누른다.

④ 비를 쓸듯이 약제를 방출한다.

□ 소화기 점검횟수

❍ 외관점검 : 월 1회 이상 (일상점검은 수시)

❍ 작동기능점검 (종합정밀점검) : 연 1회 이상

□ 소화기 점검요령

1. 소화기 사용가능 여부 점검(소화기는 사용 가능한 상태로 유지 관리되는가?)

▷ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹색 범위	적색 부분	황색 부분
정상 사용가능	과압으로 사용은 가능	압력부족으로 사용불가

2. 설치장소별 적응성 및 능력단위의 적정여부 점검(설치장소에 적합한가?)

3. 건물 규모별 또는 설치층별 적정 수량 설치여부 점검(설치수량은 적정한가?)

4. 설치높이(바닥으로부터 1.5m 이내) 및 보기 쉬운 곳에 “소화기” 표지 게시여부 점검

(소화기의 설치장소는 적정하며, 쉽게 찾을 수 있는가?)

5. 소화기의 파손 및 변형, 부식 등 외관 점검(외관상 파손되어 있지는 않은가?)

종 로 소 방 서

(☎ 734-0109)

“비상구 안전지킴이” 동참 서명부

연번	성 명	주 소	생년월일	서 명	비 고