생태연못 유지관리사항

□ 생태연못 현황

○ 생태연못 면적 및 담수량 현황

(단위 : 면적 ㎡, 담수량ton)

위 치	총계		생태연못		정화연못		비고
	면적	담수량	면적	담수량	면적	담수량
수도박물관	140	34	100	30	40	4

○ 시간당 급수가능량 : 12ton

○ 벽천분수대는 생태연못내 물을 순환하여 가동함

□ 생태연못 녹조 발생시 주요 조치사항

○ 급수 가능량 만큼 퇴수 실시

- 생태연못내 물이 지속적으로 흐름을 유지시켜 녹조 발생량 억제

- 건물내 가압식 인버터 펌프 가동 유무 확인(주 1~2회)

※ 미가동시 manual 참조 : 12. 고장 및 응급조치

○ 박물관 휴무일 생태연못 일제 퇴수 후 벽천분수대 가동시 재급수

- 생태연못내 녹조 제거 효과 및 녹조 번식 제어

○ 생태연못 청소 인력 투입(조경 용역에 포함 시행) : 월 1~2회 시행

- 일위대가 참조

□ 정수센터 조경관리 예산 증감내역

○ 정수센터 조경관리 유지관리비(생태연못 포함)

(단위 : 천원)

정수장명	2017년 예산	2018년 예산(안)	증감내역	비고
뚝 도	100,000	130,000	30,000

붙임 : 1여과지 건물내 가압식 인버터 펌프 위치도 1부.

가압식 인버터 펌프 위치도

가압식 인버터 펌프 →