생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	도 봉 소 방 서						우선 순위	1
장비명	사다리	모델명	TELESTEPS 아테나형사다리				예상 가격	400,000
보유기준	2점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	도봉119 안전센터				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	고도작업			필요성		실내외 및 협조장소 작업시 이동(휴대성)과 차량 적재에 용이
제원	제원(들것) 및 특징 1. Frame(봉) 재질 : AL-6005계열 (Al-Mg-Si합금) 2. Frame피막코팅 : ALLUMITE (산화알루미늄(Al203)피막) 대단히 단단하며, 내식성이 우수하고, 매우 작은 유공성, 섬유상이 형성되어, 내마모성이 우수합니다. (미끄럼방지 / 기스방지 / 충격방지) 3. 이음쇠 : 특수 FRP재질 - 마모와 충격에 강하며, 충격에 의해서 절대 깨지지 않음. 4. 락킹버튼 : 각 단별로 설치된 빨간색 락킹 버튼에 내장되어있는 고강도의 철심이 각 연결봉의 하중을 지지해주며, 2중으로 걸리게 되어, 보다 안전합니다. 5. Frame간의 미세한 틈 : 봉 연결부의 틈이 아주 미세한 유격으로 되어 있어서, 이물질의 침투가 힘들어, 이물질로 인한, 불량률이 저하되며, 흔들림을 적게하여, 보다 안전합니다. 6. DAMPER : Frame(봉)내부에 내장되어 있는 ‘DAMPER’라는 부품이, 접을때, 내려오는 속도를 잡아주며, 1단 줄임시 절반으로 접히는 2중 안전장치역할을 하며, 봉과 봉 사이의 유격을 줄여줌으로서, 보다 안전하게 접었다 폈다 할 수 있게 해줍니다. 7. 광폭 발판 : 65mm의 넓은 폭으로 설계되었으며, 75도로 기울였을 때, 정확하게 수평을 유지하도록 특수 설계된, 광폭형 수평발판입니다. 8. 하부원형발판 : 특수 타이어 제작에 쓰이는 원형 고무발판, 마모와 미끄럼방지가 되는 특수고무재질에 깊은 홈 스크레치 구조로 제작되어, 물이 묻은 타일이나, 기름이 묻은 바닥에서도 사용가능 9. 하부 프레임부터 사용하는 안전구조 : 모조품과 달리, 안전하중을 중요시 여겨서, 맨 밑단 (하부 프레임)부터 사용되게끔 설계되어 있습니다. (맨 윗단부터는 절대 사용되지 않습니다.)
현 모델 선정사유
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	도 봉 소 방 서						우선 순위	2
장비명	구조용 헬멧 셋	모델명	RESQ-118				예상 가격	300,000
보유기준	대원별	보유수	0점				필요 수량	2점
보강사유	신규	사용부서	도봉119 안전센터				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	보호장비			필요성		화재현장 외 각종 생활안전, 구조활동 시 착용 -화재진압용 안전헬멧은 부피와 무게에 따른 활동 제약
제원	▪ 헬멧 - 재질 : HDPE (고밀도 폴리에틸렌) - 색상 : 검정, 빨강, 올리브 - 외형 : 귀를 덮는 디자인 - 크기 : L . XL ▪ 보안경(아시안 핏) - Speed-ClipTM 시스템으로 끈 조절시 용이하다. - 렌즈는 탄도 충격 완충 렌즈이며 100% UVA/UVB 보호 - 국제적인 안전 기준인 CE EN 166, OSHA, ANSI에 의한 보호 인증 제품 - 2.8mm 폴리카보네이트 고강도 렌즈(아시안 피트), 나이론 프레임,벨크로 고정 - 350°F(177°C)에서 5분간 오븐 테스트 검증 - 구성품 : 본체, 렌즈, 가방 ▪ 헤드렌턴 - 밝기 및 사용 LED : 최대 225루멘, Cree XR-E LED(수명 50,000 H) - 크기 : 라이트[54mm (길이) x 43mm (폭) x 33.5mm (높이)], 배터리 팩[84mm (길이) x 64mm (폭) x 21mm (높이)] - 재질 : 항공기 알루미늄+고품질의 플라스틱 재질 - 최대 조명 거리 : 120m - 무게 : 라이트(40g), 배터리 팩(77g)-배터리 제외 - 방수 : IPX - 8 표준 (잠수 2m에서 30분 정도 지속) - 베터리 : “AA” 밧데리 4개 - 동작 시간 : 7루멘(210H)→50루멘(22H) →120루멘(7.5H)→225루멘(2.5H) - 듀얼 스위치 시스템, 과열 보호 시스템 - 구성품 : 렌턴 본체, 기타 기본 구성품, 분실 방지 클립 ◇ 특징 - 헬멧,고글, 헤드렌턴 일체형으로 분리형 귀덮개는 방음, 보온, 이물질 유입 방지 효과 산악, 수난, 일반 구조용으로 사용 가능. - 헬멧의 좌우측면과 후면에 HPRS를 처리하여 흐리거나 어두운 곳에서도 시인성이 뛰어남
현 모델 선정사유
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	도봉소방서						우선 순위	3
장비명	소방검전기	모델명	TAC-119잔류전류검지기				예상 가격	600,000
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	도봉119 안전센터				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	잔류전류검지			필요성		안전센터 미보유
제원	특징 ㅇ 휴대가 간편하고 소형이다. ㅇ 고감도, 저감도 ,초점검지 모드 선택사용. ㅇ 20Hz ~ 100Hz 이하의 교류를 감지하여 부져 소리와 빛으로 표시. ㅇ 매우 근접한 곳의 전류만 감지하여 잔류전류가 있는 지점을 측정할수 있다. ㅇ 뿌려지는 물에 방수 즉 생활방수. ㅇ 잔류전류 감지 LED 등이 가까이 접근 할수록 보다 빠르게 깜박이며 동시에 경보음 발생. 제원 ㅇ 검지 경보 : 시각경보 및 청각경보. ㅇ 검지 주파수 : AC(교류) 20Hz 에서 100Hz. ㅇ 자기진단 : 자동, 검지기를 켠다음 3초간. ㅇ 절연 : PVC 몸체. ㅇ 방수 : Splash-proof (뿌려지는물에 방수, 즉 생활방수) ㅇ 작동온도 : -30℃에서 50℃ ㅇ 보관온도 : -40℃에서 70℃ ㅇ 제원 : 직경 45mm x 길이 530mm ㅇ 중량 : 570g ㅇ 전원 : AA급 전지 4개 ( 시중일반 판매제품) ㅇ 전지사용시간 : 약 300시간 내외
현 모델 선정사유
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	도 봉 소 방 서						우선 순위	4
장비명	가스검지기	모델명	MR-501				예상 가격	400.000
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	○○ 안전센터				장비 분류	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		-가연성가스 측정장비 미보유
제원	*감지가스종류- LNG,LPG,프레온가스 감지원리 감지방식- 열선형 반도체식, 자동흡입식 감지표시- Flashing Red LED 경보방식- Buzzer 80dB at 50cm 전원 Alkaline AA 1.5V X 4EA 정격전압전류- DC 6V, MAX 180mA, 1.1w 사용시간- MAX 16 hours 사용온도-범위 -20°C ~ +50°C, 0% ~ 95%RH 재질/크기/-무게 ABS/66(W) X 160(L) X 36(H) 280g(including batteries) 성능인증 CE 방폭구조 -부속품 설명서 가죽가방세트 필터-1.5V 건전지 4개 선택사항- 충전기, 충전지
현 모델 선정사유
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	도 봉 소 방 서						우선 순위	5
장비명	가스탐지기	모델명	㈜이노스타 가스탐지기				예상 가격
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	도봉119 안전센터				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	-가연성/유독가스 측정			필요성		가연성가스 및 유해가스 측정가능 (도시가스, LPG차량, 멘홀 등 폭넓은 현장대응 가능)
제원	■ 특징 ㅇ 전기화학식, 지능형 센서 장착으로 유지 및 보수가 용이할 것 ㅇ 경고램프, 경고음 및 진동에 의한 위험상태 알림기능 ㅇ 전자파 차폐기능 보유 및 자가 진단 및 자동 교정기능 내장 ㅇ 고성능 마이크로 프로세서로 순간농도, TWA, STEL 등 측정 ㅇ 가연성가스, 산소, 일산화탄소, 황화수소 4종 가스 동시 측정 ㅇ 고휘도 LCD 및 전동 흡입장치로 사용성이 편리함 할 것 ■ 제원 ㅇ 폭발성 가스농도 단위 및 경보설정 값 변경가능 ㅇ 측정원리 : 전기화학식 및 촉매산화식 ㅇ 자기진단 : 배터리,LCD,센서,전자회로센서를 지속점검하는 Reflex특허기술 ㅇ 표시장치 : 백라이트LCD, 'FLIP' Display ㅇ 경보음 : 90dB @ 30cm 고성능 부저 ㅇ 경보램프 : 고휘도 적색 LED 및 적색 백라이트 ㅇ 사용온도/습도 : -20℃～+50℃/5～95%RH(응결이 없는 상태) ㅇ IP등급 : IP65(센서:IP54) ㅇ 방폭승인 : UL/cUL: Class I Div. 1, Groups A, B, C, D, T4 KTL : Ex ia d ⅡC T4 ㅇ 전 원 : 2×AA 알카라인 배터리 ㅇ 크 기 : 124(W)×76(H)×36(D)mm ㅇ 중 량 : 210g(배터리 미포함), 258g (배터리 포함) : 4-gas 기준
현 모델 선정사유
기타