생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천 소방서 목동119안전센터						우선 순위	01
장비명	배터리유압전개기	모델명	SP35AS E-FORCE2				예상 가격	9,002,000
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	목동119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	일반구조용			필요성		불용으로 인한 부족
제원	.작동압력:700BAR .최대전개력:17.4 TON .최대인장력:7.7 TON .최대전개폭:600MM .크기:924mm x 243mm x 241mm .중량:18.5kg(배터리포함) .작동방식:좌/우knobs방식 .배터리무게:1.5kg ※ 구성품: 1. 유압전개기 1대 2.배터리:2개 3. 충전기:1개 ※ 부수장비(선택사양) 체인아답터,체인(1.8m)체인락
현 모델 선정사유	1. 즉시사용가능: 설치시간이 필요없음 2. 손잡이 전면에 2개의LED 조명등이 부착되어 야간작업시 시야확보 용이함 3. Rocker 스위치로 쉽게운용가능, 날의개패여부 구별가능함.
기타	1. 제품사용설명서 첨부(한글본 설명서첨부) 2. 납뭄시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야함 3. 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서제출 4. 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) 5. 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천 소방서 목동119안전센터						우선 순위	02
장비명	체인톱	모델명	576XP				예상 가격	999,000
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	목동119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	절단용장비			필요성		불용으로 인한 부족
제원	□ 마 력 : 5.4 마력 □ 배 기 량 : 70.7 cc □ 톱판길이 : 18 인치 □ 중 량 : 6.1 kg - 톱에는 진동 감쇄 장치(Low vib 기술)가 있어야 한다. - 오일량 조정이 가능하여야 한다. - 자동 브레이크형 이어야 한다. - 측면에 바 조절 장치가 있어야 한다. - 에어 필터 탈착이 용이하여야 한다. - 에어 인젝션 기능이 있어야 한다.
현 모델 선정사유	기 타
기타	□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

생활안전대 장비 수요조사 카드

기관명

양천 소방서 목동119안전센터

우선 순위

03

장비명

복합가스측정기

모델명

예상 가격

2,420,000

보유기준

1점

보유수

0점

필요 수량

1점

보강사유

부족/ 교체/ 신규 등

사용부서

목동119안전센터

장비 분류

(구조장비 기준 참고)

비품 / 소모품

주         요          사        양

용도

측정용 장비

필요성

불용으로 인한 부족

제원

□ 측정 원리 : 전기 화학식, 촉매 화학식

□ 측정 가스 : LEL, CO, H2S, O2 측정

□ 모션 센서 : 착용자의 움직임이 없을때 경보음 발생

□ 사용 가능 온도 : -40℃ ~ + 60℃

□ 경보음 크기 : 95 dB (1feet, 30cm)

□ 사용 시간 : 24시간

□ 충전시간 / 배터리 : 4시간 / Li-polymer

□ 제품 크기 : 112 x 76 x 35mm

□ 무   게 : 222g

IP67 인증품

□ 제품성능

가 스	범 위	분 석
LEL	0 ~ 100 %	1 %
O2	0 ~ 30 %vol	0.1 %vol
CO	0 ~ 1999 ppm	1 ppm
H2	0 ~ 200 ppm	1 ppm

현 모델

선정사유

. 센서 수명이 화면에 표시되어 사용시 센서 수명 확인 가능

. 센서 수명이 4년인 4X 센서 사용

기타

□ 완제품에 대한 제품 품질 보증 제작사 증명서 제출

□ ATEX (방폭 인증) 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천 소방서 목동119안전센터						우선 순위	04
장비명	연기투시랜턴	모델명	NH-100				예상 가격	4,800,000
보유기준	개인 1점	보유수	7점				필요 수량	12
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	목동119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	화재 및 구조현장에서 시계확보. 레이저포인트기능 내장된 장비			필요성		개인 장비 수량 부족
제원	○ LED렌턴 □ 램프종류 : P4, 3W PowerLED X 4개 □ 램프출력 : 12W □ 조 도 : 12,000 lux 이상 □ 램프수명 : 50,000시간 이상 □ 색 온 도 : 6,000K 이상 □ 조사거리 : 200m 이상 □ 사용전압 : DC 7.2V □ 반 사 경 : 64Ø, 폴리카보네이트 □ 크 기 : 72 X 66 X 161mm □ 중 량 : 약 320g (배터리포함) □ 재 질 : PC ABS □ 방 수 : IP66 ○ 레이저포인트 □ 규격 : 650nm, 5mW, ClassⅢa □ 조사거리 : 약 30M □ 배터리 종류 : 리튬이온 충전식 배터리 □ 전압 : DC 7.2V 2200mAh □ 사용시간 : 3시간(2단계) ,8시간(1,3단계) □ 대기시간 :3개월이상(1회충전후) □ 충전시간 : 약 2시간30분 □ 충전기 치수 : 145 X 138 X 42mm □ 재질 : PC ABS □ 사용전압 : AC110∼220V,DC 8.4V
현 모델 선정사유	□ 반영구적인 고휘도 3W LED 4구 및 중앙에 레이저포인터가 있는 구조. □ 렌턴과 레이져포인터 동시 작동.
기타	□ 경량, 고효율의 충전식 리튬이온 배터리 및 리튬폴리머충전기 사용 □ 가스 및 열배출을 위한 자동배출구 내장 □ 충전기에 자석 내장으로 충전중 접지력이 향상된 구조 □ 밸트착용이 가능한 클립 및 원형 고리 구조 □ CE, IP등의 인증제품 □ MADE IN KOREA 제품

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천 소방서 목동119안전센터						우선 순위	05
장비명	이동식 송배풍기	모델명	6.5HP				예상 가격	600,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	목동119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	화재현장에서 연기배출 등			필요성		기존 장비의 노후로 인한 교체 필요함.
제원	□ 엔진형식출력 : 공냉식 4행정 3450RPM(6.5HP) □ 싸이즈(크기) : 6.5HP-600x500x550 □ 송풍구내경 : 600mm (자바라를 연결 가능) □ P PV 날개 재질 : 날개는 PPV방식의 7개. □ 중량 : 6.5HP 40kg / 풍량 : 6.5HP 8,000CFM □ 각도조정 : 4단계로 20°까지 조절 □ 브레이크,바퀴 : 220∅, (위에서 아래로 밀어내는방식) □ 송풍기 케이싱 : 입구가 송풍에 부하가 발생하지 않 도록 라운드 (20°)구조 □ 미분무 분사 유량 : 15㎏/㎢ 압력으로 4.2ℓ/min 용 량이상일 것 □ 미분무 입자 : 100um이하, 입자노즐 팁13개 □ 미분무 노즐(팁) 재질 : STS316 □ 송배풍관 사이즈 : 500mm x 10m
현 모델 선정사유	기타
기타	□ 송풍관 형광물질에 대한 국가공인기관에 시험성적서를 제출 조건 □ 납품후 2년간 품질보증 및 원활한 A/S를 위한 제조사의 제품공급확인서 제출조건

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천 소방서 목동119안전센터						우선 순위	06
장비명	다목적컷쏘	모델명	BOSCH GSA1300PCE				예상 가격	400,000
보유기준		보유수	1점				필요 수량	1
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	목동119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	구조현장에서 사용되는 구조용 전기톱			필요성		불용
제원	□ 모 델 : BOSCH GSA 1200E □ 입력전압 : AC 220V □ 정격용량 : 1,200W □ 목 재 : 250mm 절단가능 □ 회 전 수 : 0 ~ 2800 rpm □ 스트로크 : 19mm □ 무 게 : 3.7kg □ 길 이 : 445mm □ 케이블길이 : 4m
현 모델 선정사유
기타	□ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부). □ 금속용, 목재용 날 포함.

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천 소방서 목동119안전센터						우선 순위	07
장비명	안테나 사다리	모델명	G-ET-470-U2 (4.7M)				예상 가격	500,000
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	목동119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 2, 3층 옥내 진입 시 사용			필요성		-현장 활동 시 내부진입 등 활용
제원	- 전장 : 4.7M - 주요구조 : 안전받침대, 안전캡, 안전레버 등 - 재질 : 알루미늄
현 모델 선정사유	- 가볍고 현장에서 이동 및 사용하기 용이 - 강한 내구성
기타	없음

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천 소방서 목동119안전센터						우선 순위	08
장비명	수동 쐐기 전개기	모델명	HOLMATRO제조 HPW 4624				예상 가격	10,000,000
보유기준	1	보유수	0점				필요 수량	1
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	목동119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 좁은 틈새를 벌릴 때 사용			필요성		- 불용
제원	- 최소 삽입 높이 : 6 mm - 최대 전개 높이 : 51 mm - 전개력 : 25.8 톤(253 kN) - 쐐기 각도 : 15˚ - 무선주파수인식 택(RFID) 부착 - 손잡이에 LED 조명 장착 - 크 기 : 713 x 270 x 197 mm - 무 게 : 11.8 kg
현 모델 선정사유	- 손잡이 : 회전 가능 - 쉽게 보관하고 운반할 수 있음 - 좁은 공간에서 쉽게 사용할 수 있음
기타	없음

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천 소방서 목동119안전센터						우선 순위	09
장비명	말벌 보호복	모델명	mo440				예상 가격	800,000
보유기준		보유수	1점				필요 수량	2
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	목동119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	-말벌집 제거시 대원의 안전확보 활용			필요성		-기존 장비의 노후로인한 교체 필요
제원
현 모델 선정사유
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	목동 119안전센터						우선 순위	10
장비명	고양이 생포 트랩	모델명	보령산업 고양이 생포 트랩				예상 가격	165,000 원
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	안전센터				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 동물구조활동용			필요성		옥내 동물(고양이 등) 구조활동 등에 필요
제원	폭 30cm, 높이 32cm, 길이65cm
현 모델 선정사유	- 견고하며, 사나운 고양이 등 포획 및 구조활동에 적합
기타