생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서소방서 개화119안전센터						우선 순위	01
장비명	인명구조경보기	모델명	SUPER PASS11				예상 가격	개당75,000원
보유기준	대원1	보유수	0점				필요 수량	12개
보강사유	신규	사용부서	개화				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 신체보호용(개인휴대)			필요성		-재난현장에서 대원의 구조 목적,위험 장소 이동, 고립 시 안전을 확보하는 장비
제원	-규격6.6 × 12 × 3.9cm -무게 : 260g -주파수범위 : 2.5～3.khz -외부재질 : 충격에 강한 폴리카보내이트 재질의 케이스에 방수처리 -음양발생능력～3m이상 98db
현 모델 선정사유	- 쉽고 편리한 작동 및 휴대용이
기타	- 납품 시 한글사용설명서첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서소방서 개화119안전센터						우선 순위	02
장비명	가스누설경보기	모델명	MR-501Sid (흡입식,방폭형)				예상 가격	500,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	개화				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 측정용			필요성		- LNG, LPG(가연성가스, 황화수소, 프레온가스등)누출 시 감지
제원	-형식:방폭형(EX IIb T4(본질 안전방폭 구조) -감지센서의 종류:반도체식, 전기화학식 -감지센서의 밀도:LNG, LPG(가연성가스, 황 화수소,프레온가스등) -최저감지밀도:가스의 10PPM이하 -경보방식:가스농도와 비례한 주파수의 간헐 신호음 및 표시등 -반응속도:3초 이내 -전원:AA size1.5×4EA(정격6V230mA 1.5W) -작종온도:-20~50℃
현 모델 선정사유	- 간편조작 및 휴대용이
기타	-납품 시 한글사용설명서첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서소방서 개화119안전센터						우선 순위	03
장비명	충전식 구조톱	모델명	DCS 380 M2				예상 가격	350,000
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	개화				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 절단용			필요성		-각 종 구조출동 시 목재,철재등 파괴 및 절단, 분해장비
제원	- 신형 XR 리튬이온 충전 컷쏘는 동급 최 고의 성능 - 컷쏘날 4방향 설정가능 - 적용분야 (목재와 철재 설치, 트리밍 및 분해 작업) - 전 압 : 18 V - 배터리 용량 : 4.0 Ah - 무 게 :2.7 kg - 본체길이 : 425 mm - 스트로크 횟수 : 0-2950 spm - 스트로크 길이 : 28.6 mm
현 모델 선정사유	-간편조작 및 휴대용이
기타	-납품 시 한글사용설명서첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서소방서 개화119안전센터						우선 순위	04
장비명	전동식 반지절단기	모델명	GEM II				예상 가격	350,000원
보유기준	1점	보유수	2점 (수동식)				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	개화				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	-일반구조용			필요성		-기존 수동식 반지절단기는 절단 소 요시간 지연으로 구조활동에 장애 -반지등 기계부품등 신속히 제거가능
제원	-일체형 구조로 사용하기 편리하고 휴대가 간편하다. -어떠한 금속이라도 절단이 가능하여야 한다. -손가락 보호대를 이용하여 환자와 사용자 모두에게 안전하다. -AA형 건전지를 사용하고, 날을 교환할 수 있는 구조로 되어있다. -다이아몬드 날(붉은색)은 단단한 금속, 즉 강철종류의 절단시 사용한다. -카바이드 날(푸른색)은 연질의 금속, 즉 금이나 은 종류의 절단시 사용한다. -금속을 절단할 때에 열이 발생할 수 있으므로 외과젤리와 같은 윤활제를
현 모델 선정사유	-사용간편 및 휴대용이
기타	- 납품 시 한글사용설명서첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드

기관명

강서소방서 개화119안전센터

우선 순위

05

장비명

에어백세트

모델명

SLK 14, 21, 33

예상 가격

3,000,000

보유기준

1점

보유수

0점

필요 수량

1점

보강사유

신규

사용부서

개화

장비 분류

비품

주         요          사        양

용도

-중량물작업용

필요성

-교통사고시 차량 부양등 각종 사고   현장에서 중량물을 부양하여 공간확   보.

제원

- 재 질 : 첨단소재인 철심내장 케블러                    고강도 압축고무

- 형 태 : 고무매트형

- 작동압력 :  8 bar

- 시험압력 : 12 bar

- 파열압력 : 32 bar

구 분	SLK14	SLK21	SLK33
크 기(cm)	45×45	55×55	69×69
두 께(mm)	25	25	25
최대부양높이(cm)	25	30	38
최대부양능력(ton)	13.5	21.1	33
무 게(kg)	5	7	11

현 모델

선정사유

-첨단소재 고강도 압축고무

기타

- 납품 시 한글사용설명서첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서소방서 개화119안전센터						우선 순위	06
장비명	철선절단기(대,중,소)	모델명	MCC-BC0730~0710				예상 가격	510,000원
보유기준	1set	보유수	0점				필요 수량	1set
보강사유	신규	사용부서	개화				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	-절단용			필요성		-재난 현장에서 철선, 동선등 장애물 제거 시 사용
제원
현 모델 선정사유	-초강도 절단능력
기타	-납품 시 한글사용설명서첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서소방서 개화119안전센터						우선 순위	07
장비명	전동식차량유리절단기세트	모델명	Chem korea -전동식유리절단기				예상 가격
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	개화				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	-절단용			필요성		- 자동차 추돌 및 접촉 사고시 구조현장에서 배터리전원 구동형의 유리절단 장비로 자동차 전면창문 유리를 절단하여 요구조자의 안전과 신속한 구조 활동 시 사용.
제원	□ 규 격 - 크 기 : 230(L) × 600(W) × 180(H) mm - 무 게 : 1.5 kg - 배터리 충전기 : AC 220V 전용 - KTC 전기 용품 안전인증품 - 충전용 배터리 : 리튬이온 배터리(14.4V Li-ion) □ 구성품 - 전동식 절단기(RHYNO) 1개, 배터리(14.4V Li-ion) 2개, 충전기 AC 220V 1개, 유리진공압착기(4 1/2") 2개,스프링 펀치 1개, 커터 블레이드 교환렌치 1개, 보관 및 운반용 가방(Tsunami case 방수) 1개
현 모델 선정사유	-저소음, 야간작업 시 용이한LED조명부착, 안전스위치 및 속도조절 기능부착
기타	-납품 시 한글사용설명서첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서소방서 개화119안전센터						우선 순위	08
장비명	헤드렌턴	모델명	SM 3000 휴대용헤드랜턴				예상 가격	840,000원
보유기준	대원별1	보유수	0점				필요 수량	12점
보강사유	신규	사용부서	개화				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	-일반구조용			필요성		-밀폐된 공간, 야간 작업시 대원 안전전확보
제원
현 모델 선정사유	-초강도 투시능력
기타	-납품 시 한글사용설명서첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서소방서 개화119안전센터						우선 순위	09
장비명	다목적칼 (휴대용공구)	모델명	레더맨 MUT 유틸리티				예상 가격	2,200,000원 (개당200,00원)
보유기준	대원별1	보유수	1점				필요 수량	11점
보강사유	보강	사용부서	개화				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	-일반구조용			필요성		-소규모 재난현장에서 간편한 사용
제원
현 모델 선정사유	-적정한 툴 내장
기타	-납품 시 한글사용설명서첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	강서소방서 개화119안전센터						우선 순위	10
장비명	구조용 로-프 (11mm×200m)	모델명	(베알)핫라인 아라미드 스태틱로-프				예상 가격	1,600,000원
보유기준	대별3동	보유수	1동				필요 수량	1동
보강사유	보강	사용부서	개화				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	-산악구조용			필요성		-구조현장, 대원 진입,탈출,기자재운반등 사용 -기존 로-프 노후로 보강필요
제원
현 모델 선정사유	-화재현장에서 사용가능한 스택틱 로프
기타	-납품 시 한글사용설명서첨부