현장대원 안전사고 예방․교육을 위한

생활안전 활동 안전사고 사례집

‘안전한 사회 행복한 국민’ 119가 함께 하겠습니다.

2015.  12.

	중앙소방본부 119생활안전과

				목 차

Ⅰ. 주요 생활안전 활동 안전사고사례 분석	1

Ⅱ. 활동유형별 안전사고사례

1. 벌집제거(26건)	3

2. 동물포획(22건)	29

3. 급‧배수, 제설활동(16건)	51

4. 나무, 위험시설물, 고드름 등 안전조치(9건)	67

5. 문 개방(4건)	76

Ⅰ		주요 생활안전활동 안전사고 사례 분석

Ⅰ-1. 벌집제거 활동

	< 현장활동 여건 >
◇ 무더운 날씨에 보호복장 착용으로 인해 작업활동 상 기동성이 다소 떨어짐 ◇ 처마 밑, 나무 위, 전신주 등 대부분 작업환경이 공중 또는 높은 지상에서 작업 ◇ 대원이 벌에 쏘이거나 이를 피하려 할 경우 높은 위치에서 순간적으로 중심 상실

◦ (사고유형) 벌쏘임, 추락, 전도, 화상, 베임‧끼임, 화재 발생

◦ (위험요인) 제거목표가 높은 곳에 위치하여 사다리를 전개하거나 직접 나무에 오르는 등 불안전한 상태에서 작업해야 하는 현실적 한계

◦ (실제사례) 창문틀에서 로프로 지지확보 작업 중 추락(‘14.10월), 화염 활용 제거 중 주택화재 발생(`11.9월), 보호장구가 벌어진 틈으로 벌 쏘임 등

Ⅰ-2. 동물포획/퇴치

	< 현장활동 여건 >
◇ 고양이 포획의 경우 협소하거나 높은 공간에서 작업 ◇ 야생동물(멧돼지, 고라니)이나 유기견의 경우 동물들이 직접 위해할 수 있는 상황

◦ (사고유형) 물림, 포획시도 중 추락, 전도, 베임‧끼임 등

◦ (위험요인) 위해 동물로부터 직접 공격 받을 수 있고 높은 위치에서 로프 등을 활용하여야 하는 현장활동 상의 불안전한 여건

◦ (실제사례) 고양이 포획 중 3층에서 로프 이용 접근하다 추락(‘11.7월), 유기견 포획 중 팔을 물리는 사례(’10.11월)

Ⅰ-3. 급․배수, 제설활동

	< 현장활동 여건 >
◇ 급‧배수의 경우 신속한 작업 수행을 위해 통상 65mm 수관을 사용하여 고압력으로 작엄 ◇ 자연재해 등 침수상황의 배수작업 시 흙탕물로 물 밑의 시야확보 곤란하여 위험요인 상존

◦ (사고유형) 낙상, 감전, 고압수관 통제 불능, 허리부상

◦ (위험요인) 불량한 기상여건(강풍, 눈)과 환경(결빙, 누전 등) 속에서 작업

◦ (실제사례) 노면결빙으로 넘어짐(`14. 12월), 배수작업 중 감전(`15. 8월) 등

Ⅰ-4. 고드름, 가로수, 낙하우려 간판 등 위험시설제거

	< 현장활동 여건 >
◇ 제거목표인 고드름, 간판 등의 위험시설물은 통상 지상보다 높은 곳에 위치 ◇ 대형 나무 등의 경우 제거활동 중 전도에 따라 추가피해 발생 우려

◦ (사고유형) 추락, 베임, 시설물 전도, 파편에 의한 부상, 부딪힘 등

◦ (위험요인) 불량한 기상여건(태풍, 결빙) 속에서 작업, 높은 위치에서 작업

◦ (실제사례) 고가차 와이어 결함으로 추락(`11. 1월), 강풍 속 작업 중 전도

Ⅰ-5. 문 개방

	< 현장활동 여건 >
◇ 로프에 의지한 공중 작업, 유리창문 등 강제 파손 시 위험, 내부 요구조자의 돌발행동 우려

◦ (사고유형) 로프하강 시 벽에 충돌, 문 개방 시 파손된 유리에 의한 부상

◦ (위험요인) 외부를 통한 진입, 건물 내부 요구조자의 구조활동 방해 등

◦ (실제사례) 방범창 제거 후 잔여 유리로 손 분위 부상(`15. 9월) 등

Ⅱ		활동유형별 안전사고 사례

1. 벌집제거 활동

1-1. 멀리 떨어진 작업 보조자 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일자/장소 : `15. 8월 / 부산광역시 00구 00동 00주택 인근

○ 안전사고 피해정도 : 부상2명(경상2명)

○ 경위 및 경과

- (사례 1) 소방서 00안전센터는 처마 틈새에 벌들이 나온다는 신고를 받고 출동하여, 벌집도 보이지 않고 벌들의 수도 많지 않아 대수롭지 않게 생각하여 살충제를 뿌림과 동시에 말벌들이 일시에 밖으로 나와 개인안전장구를 입은 작업자 외에 멀리 떨어진 보조자가 벌에 쏘여 부상을 입은 사고

- (사례 2) 00소방서 00안전센터는 주택처마 밑의 벌집제거 신고를 받고 출동하여 옥상으로 진입 후 살충제를 이용 말벌을 대부분 퇴치하였다고 생각하고 벌집을 파괴하는 순간 아직 죽지 않은 말벌들이 일시에 밖으로 나와 벌에 쏘여 부상을 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ (대안 1) 벌집이 육안으로 확인되지 않을 시 벌집의 크기와 그에 따른 위험성을 판단할 수 없기 때문에 벌집이 보이지 않는다고 하여 방심하지 말고 현장활동에 조심성을 기할 필요가 있으며, 작업자 외에 멀리 떨어진 보조자도 개인안전장구를 확실히 착용 필요

○ (대안 2) 현장 활동 시 모든 개인안전장구를 확실히 착용하여야 하며, 말벌집 파괴 시 말벌의 일시적 공격에 유의

1-2. 나무 벌집제거 중 벌에 쏘여 사다리에서 추락

□ 사고개요

○ 일자/장소 : `11. 8. 24. / 부산 00구 00동 00여고 인근

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 구조대는 00여고 뒷편 텃밭 내 아카시아 나무(높이 15m, 지름 40cm)에 지름 50cm 크키의 말벌집이 있는 것을 확인하였으며, 복식사다리 사용이 불가하다고 판단되어(높이 제한) 구조장비(말벌보호복, 안전벨트)를 착용하고 개인로프를 이용 나무에 안전확보 조치 후 말벌집 제거 작업을 실시하는 중, 말벌보호복 발목부분에 부착한 보호테이프가 찢겨 말벌에 쏘였으며, 작업진행이 어려워 지상으로 하강 하던 중 대원 1명이 지상 5~6m 지점에서 추락하여 천골, 치골 골절 및 왼팔 팔꿈치 탈구부상을 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 출동대원 서로 간 착용한 안전장구에 대해 2차 안전점검 실시

○ 현장 활동이 다소 제한될 경우 추가출동 분대를 요청하여 대원의 안전확보 및 효율적인 현장활동 실시

- 관할 펌프차 출동요청하여 방수포에 의한 벌집제거

○ 다양한 장비를 활용한 구조활동 필요

- 복식 사다리 및 원격말벌 퇴치기를 이용한 벌집제거 등

1-3. 말벌의 독액 분사로 작업 보조자 안구 부상

□ 사고개요

○ 일자/장소 : `15. 5. 20. / 부산 00구 00아파트 인근

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 아파트 단지 공원 내 나무위에 있는 말벌집 제거 요청 신고를 받아 사다리를 놓고 대원1명이 보호복을 입고 위에서 작업 하고, 아래에서는 대원 1명이 방수복과 헬멧 등 보호장구를 착용하고 사다리 확보 중(대원은 고개를 들고 위를 보고 있는 상황) 벌이 날아다니며 뿜어낸 독액이 눈에 들어가는 안전사고(안구 화상)가 발생

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 특히 말벌 집 제거 작업 중에는 보안경 또는 눈을 보호할 수 있는 장비를 반드시 착용 할 것.

1-4. 말벌의 독액 분사로 작업대원 안구 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 8. 20. / 충남 00시 00면 신성리 00교회 인근

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00센터는 벌집제거 요청 신고를 받고 출동하여 벌집제거 보호복을 입고 벌집제거를 하던 중

-	안면부 망사부위에 붙어 있던 말벌 3~4마리가 안면부를 향하여 분비한 독액이 좌측 안구로 들어가 좌측 각막 부분손상을 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시(보호안경 포함)

○ 말벌은 벌침으로 쏘거나 물어뜯을 수 있을 뿐만 아니라 독액 분비로 인한 연부조직 손상을 입을 수 있음을 인지하고 현장활동에 유의

1-5. 말벌의 독액 분사로 작업대원 목 부위 부상
□ 사고개요 ○ 일시/장소 : `15. 9. 12. / 경남 00면 주택가 인근 ○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1) ○ 경위 및 경과 - 00안전센터는 벌집제거 신고 접수 후 말벌보호복 등 안전장구를 착용하고 벌집제거를 하던 중 망사 재질로 된 안면부 쪽으로 벌이 쏜 독물이 침투하여 목 부위 부종, 홍조증상 발생 □ 사고방지 대안 ○ 현장활동 시 안면부 코딩된 보호장구 착용을 원칙으로 하되, 부득이하게 안면부가 망으로 된 보호장구를 착용할 경우보호안경 및 마스크 등 기타 보호장비 착용 필요
현장활동 당시 착용한 보호복(망)	안면부 코팅된 보호복

1-6. 화염 활용 벌집 제거 중 바람이 불어와 부상(화상)

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 8. 6. 15:30 / 부산 00구 00동 단독주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1명)

○ 경위 및 경과

- 단독주택 내 철재 출입문 상부 구석에 말벌집이 있는 상황이었고, 화염을 활용해 말벌집을 태우기로 결정하고 말벌 보호복 등 안전장구 착용하고 작업을 진행하였음.

- 사다리 위에서 화염 분사기를 사용하던 중 맞바람이 불어 대원 얼굴 방향으로 바람이 바뀌어 눈썹, 속눈썹, 솜털이 타는 아찔한 사고가 발생

□ 사고방지 대안

○ 화염을 이용하여 벌집 제거 시 바람의 방향을 확인 후 바람을 등지고 작업 실시

○ 화염 분사기 사용을 자제하고, 살충제 등 안전한 장비 사용

1-7. 멀리 떨어진 작업 보조자 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 8. 25. 10:30. / 대구 00구 00고등학교 화단

○ 안전사고 피해정도 : 입술부위 급격히 부어오름

○ 경위 및 경과

- 화단의 말벌집 제거작업 시 보조자가 10미터 정도 떨어져 안전장구를 착용하려는 순간 말벌이 입술부위를 공격

- 보조자는 알레르기 체질로 입술이 급격하게 부어오르고 환자가 심리적으로 엄청난 불안한 상태에 놓인 사고

사고방지 대안

○ 말벌제거 작업 시 벌로부터 안전하다고 생각되는 최대한의 거리에서 안전장구를 착용하고 작업에 임하도록 할 것.

○ 말벌제거 작업은 한치의 틈이 있으면 공격 받을 수 있기 때문에 반드시 보호복을 전원 착용하고 보호복이 없을시 작업에 참가 하지 말 것.

○ 특히 알레르기 체질의 직원은 말벌집 제거작업에서 제외할 것.

1-8. 고층 작업환경(공사장 타워크레인)에서의 조치

□ 사고개요

○ 일자/장소 : ‘15. 9. 19. / 대구 00구 00동 공사현장

○ 안전사고 피해정도 : 없음

○ 경위 및 경과

- 아파트 공사현장 30m 타워크레인 상부 가장자리 15m 지점에 축구공 크기 정도의 대형벌집 제거요청으로 출동하여 현장활동 여건이 위험하여 1차 귀소

- 귀소 후 구조대와 현장상황 논의 및 안전장비 보강하여 추가 출동, 구조대원 2명이 안전장구를 착용하고 크레인 고정 사다리를 이용 등반하여 해충퇴치용 화염봉을 사용하여 벌집소각

□ 사고방지 대안

○ 다양한 상황에서의 안전조치 및 대민지원 신고가 증가하는 실정이므로 안전장구 보강 및 고발차등 특수차량 배치 필요함

○ 강풍 등 돌발적인 변수로 인한 대원의 안전위험성이 우려되는 현장에서는 신속한 민원 해결 보다는 면밀한 현장검토 및 개인안전 보강이 우선

1-9. 화염 활용 벌집제거 중 주택화재 발생

□ 사고개요

○ 일자/장소 : ‘11. 9. 13. / 인천 00구 00동 주택

○ 안전사고 피해정도 : 인명피해 없음, 재산피해 약 11백만원

○ 경위 및 경과

- 구조대원이 상기 주택의 용마루 안쪽에 위치한 벌집제거 작업을 위하여 살충제(스프레이)를 사용 퇴치 중

- 구조대원을 공격하는 말벌을 퇴치하기 위해 화염을 사용하는 과정에서 지붕 내부에 착화되어 화재가 발생한 사고

□ 사고방지 대안

○ 화기사용은 최대한 지양, 말벌전용살충제를 이용한 벌집 제거

○ 현장 활동 전 대원 말벌보호복 및 해충복 등 안전장비 착용

○ 작업현장의 범위 내에 있는 각종 활동 방해 위험요소 제거

1-10. 전신주 벌집 제거작업 중 감전

□ 사고개요

○ 일    시 : `15. 8. 14.(금) 17:10분경

○ 장    소 : 광주광역시 00구 00로 주택단지 인근

○ 안전사고 피해정도 : 중상1(전기감전)

○ 경위 및 경과

- 서부소방서 금호119안전센터 119생활안전대는 전봇대 벌집 제거 요청 신고를 받고 출동하여 15m 높이의 전신주에 있는 벌집제거를 위해 굴절사다리차 지원요청 후 바스켓에 탑승하여 제거목표까지 접근 후 천장파괴기로 제거작업을 실시

-	작업실시 대원은 22,900V에 감전되어 전체 체표면적의 25%화상(왼쪽팔꿈치와 손목사이 절단)을 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 철저 및 절연기능 등이 있는 적정장비 활용

○ 전기, 가스 등 특수사항 관련 현장출동 시 전기‧가스안전공사 등 관련기관에 반드시 지원 요청하여 안전한 현장활동이 가능한 상황에서 임무 수행

1-11. 소방차량으로 들어온 말벌로부터 손바닥 쏘임

□ 사고개요

○ 일자/장소 : `14. 8. 20. / 강원도 00군 00면 00팬션 인근

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00지역대 말벌집 제거 요청 신고를 받고 출동하여 말벌집을 안전하게 제거한 후 귀소하는 중 소방펌프 차량에 말벌이 날아와 들어 있다가 손잡이를 잡는 순간 손바닥을 말벌에 쏘여 부상을 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 말벌의 활동반경 등을 고려, 소방펌프차량을 안전한 장소에 부서

○ 작업시작 전 안전을 위해 말벌 보호복, 안전모 등을 착용하고 현장의 위험요소를 파악하여 제거한다.

○ 주변 사람들을 안전한 곳으로 대피토록 유도, 작업 시 안전에 유의하고 벌의 움직임을 판단하여 제거 결정

○ 대원은 주변에 다른 벌집이 있는지 세밀히 살펴 있을 경우 제거하고 관계자에게 안전관련 유의사항 설명 후 귀소

○ 말벌 퇴치 시에는 분무스프레이에 불꽃을 사용할 경우 화재 등 2차 피해(손상)에 주의하고 목조, 샌드위치판넬, 조립식 건물 등 가연성 건물에 사용을 금지하고, 불가피하게 사용할 경우 화재 등 2차 피해 및 손상에 주의한다.

1-12. 작업대원 손등에 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일자/장소 : 15. 09. 26. / 충남서산시 00읍

○ 안전사고 피해정도 : 경상1명

○ 경위 및 경과

- 대산119안전센터는 일반주택 벌집제거 요청 신고를 받고 출동하여

- 지급받은 방충복(장화, 장갑 등)착용 후 벌집 제거하는 도중

- 말벌이 보호 장갑을 뚫고 왼쪽 손등에 벌 쏘임을 당함.

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동시 모든 대원 개인안전장구 착용 철저

○ 얇은 보호장갑은 말벌이 뚫고 들어 올수 있다는 것을 인지하고,

벌집제거 시 방충복(장화, 장갑 등) 완전무결하게 착용

○ 말벌이 침투할 수 없는 보호 장갑으로 착용 필요

현장에서 착용한 보호장갑

1-13. 안정성 미확인 사다리 사용에 따른 추락 위험
□ 사고개요 ○ 일시/장소 : `15. 9. 4. / 전북 00시 00면 주택 ○ 안전사고 피해정도 : 피해 없음 ○ 경위 및 경과 - 00센터 00지역대 근무자는 벌집 제거 요청 신고를 받고 출동하였고 현장확인 결과 기와조 주택 지붕 위 4~5m 정도에 위치 - 벌집제거를 위해 펌프차에 적재된 소방용 접이식사다리를 사용해야 했으나, 민원인이 보유하고 있는 간이 나무사다리를 별다른 확인 없이 설치하여 등반하는 도중 노후로 인해 가로대가 파손되어 추락위험이 있었으나 사고는 미 발생 □ 사고방지 대안 ○ 가급적 소방펌프차에 적재된 소방용 장비를 사용 ○ 부득이하게 현장에 있는 장비를 사용할 때는 이상여부를 반드시 확인

1-14. 벌집제거현장 인근을 지나가던 주민 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 10. 4. 09:10 / 전북 00시 주택단지 인근 도로

○ 피해정도 : 벌쏘임 환자 2명 발생(일반인1명, 직원1명)

○ 경위 및 경과

- 직원이 3m정도의 높이에 형성된 벌집을 제거하기 위해 나무에 올라 작업 중 벌에 발목부위를 쏘여 전신 알레르기 반응으로 병원 입원치료 후 퇴원함

- 벌집제거 현장 인근에서 자전거를 타고 오던 학생(남,10세) 머리를 벌에 쏘여 구급대 지원요청 및 학생 구호조치 및 병원이송 조치

□ 사고방지 대안

○ 착용한 보호장구 사이에 틈이 발생하지 않도록 목이 긴 장갑, 신발을 착용하는 등 다양한 조치가 필요

○ 현장상황을 고려, 일반인의 접근을 막는 등 2차사고 예방 필요

1-15. 벌퇴치 스프레이액의 안구접촉에 따른 사고 위험

□ 사고개요

○ 일자/장소 : `15. 8월경 / 경북 00시 00동 00공장 내

○ 피  해 : 부상 1명(경상)

○ 경위 및 경과

-	00소방서 00119안전센터는 공장 내 벌집제거 요청 신고를 받고 출동하여 공장 건물 피난계단 3층 및 4층 사이의 벌집을 제거하는 중 벌집의 위치가 손이 닿지 않는 곳에 위치하고 벌집의 크기가 상당히 커서 벌집제거 활동에 큰 어려움이 예상 되는 상황으로 벌집제거 스프레이 등을 이용하여 벌집제거 중 스프레이 액이   안면 및 안구로 떨어져 현장활동에 어려움 발생

- 벌집제거복 및 보안경을 착용하고 무더운 날씨에 활동함으로 인해 땀이 얼굴로 흘러내려 스프레이액이 안구로 들어가 시야 장애 발생하여 현장 안전사고 발생 위험 증가

□ 사고방지 대안

○ 원격스프레이 장비의 충분한 보급 필요

○ 장시간 현장 활동 시 안전 확보를 위한 충분한 휴식 시간 확보

1-16. 말벌 보호장구 망사부위에 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일자/장소 : `15. 9. 21. / 경남 00군 00관광단지 내

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상 1명)

○ 경위 및 경과

- 소나무 숲에서 벌집위치가 명확하지 않은 땅벌이 출몰되어 벌집 확인을 위한 과정으로 소나무 낙엽 제거, 얽혀있는 나무뿌리 제거 등 작업과정이 어렵고 시간이 많이 소모될 것으로 확인되어 경방요원 및 기관요원 2명 모두 말벌보호복 착용 등 보호장구 장착 완료 후 20여분의 작업과정 중 벌집확인 및 작업완료 단계에서 작업에 임하던 기관요원이 벌쏘임 통증을 느낌

- 작업시간이 오래 경과되면서 현장 활동 요원의 땀에 의해 말벌보호복의 망사부위(취약부위)가 작업자 신체와 붙어 날아온 벌에 의해 목 부위를 벌에 쏘임

- 부상자 두드러기 발생 등 경미한 증상 확인되어 신속한 응급처치 및 병원이송 실시함(투약처방)

□ 사고방지 대안

○ 현장활동 시 모든대원 보호장구 착용 철저

○ 보호장구의 보완 필요성에 대한 방안 강구 및 주의점 전파

1-17. 작업환경으로부터 멀리 떨어진 보조자 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `13년 8월경 / 경남 00군 00면 00산 인근

○ 안전사고 피해정도 : 벌 쏘임 1명(경상)

○ 경위 및 경과

- 00센터에서 벌집제거 신고를 받고 인원 2명이 출동하니 벌집이 땅속에 있어, 벌집의 크기 및 개체수 파악에 어려움 발생

- 출동대원 1명은 말벌 보호복 착용하여 벌집제거 준비에 임하고, 다른 1명은 별다른 보호복 착용치 않고 10m 가량 떨어져 대기

- 벌집제거 활동 중 사나워진 벌들로 인해 10m 대피해 있던 1명이 벌에 쏘여 오른쪽 팔 및 목덜미 부분 등 3군데 쏘여 가려움증 및 부종증상 발생

- 귀소 중 병원 방문하여 항히스타민제 주사 투여 및 약 처방 치료

□ 사고방지 대안

○ 벌집제거 현장활동 시 반드시 모든 대원은 말벌 보호복 착용

○ 벌집의 유형은 다양하므로 현장도착하여 벌집의 제거 방법을 상황에 맞게 파악하여 제거 방향 결정

○ 벌집에는 벌이 드나드는 구멍이 있는데, 벌집제거 활동 전 반드시 휴지뭉치나 테이프 등으로 구멍을 차단

1-18. 화염활용 시 작은 폭발로 사다리에서 추락

□ 사고개요

○ 일자/장소 : `15. 8. 23. / 경남 00시 00주택

○ 안전사고 피해정도 : 경상 1명(발목통증)

○ 경위 및 경과

- 주택 지붕처마에 벌집제거 요청 신고를 받고 복식 사다리 이용하여 에프킬라와 라이터를 이용하여 벌집제거를 시도 하던 중

- 불을 붙이는 순간 높은 화력으로 펑 소리와 함께 놀라 사다리에서 낙상하여 발목부위에 통증 발생

□ 사고방지 대안

○ 복식 사다리 전개 시 직원 활동 범위를 고려하여 고정 및 지지

○ 사다리지지 철저 및 등반 및 작업 시 3점 확보 철저

○ 벌집제거 활용 장비나 도구는 사용 전 점검 철저

1-19. 말벌이 장갑을 뚫고 공격하여 쏘임

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 9. 13. / 경남 00군 00면 00마을

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00안전센터에서 벌집제거 요청 신고를 받고 출동하여 현장을 확인한 바 땅속에 서식하는 장수말벌로 확인하여, 전 직원 개인안전장구 및 벌집제거 장비 완벽히 착용 후 작업 실시하는 중 벌집제거용 장갑을 뚫고 구조대원 손을 공격해 대원에게 타격을 입힘(9~10월 장수말벌 기세가 가장 강함)

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 특수 벌집제거용 장비 개발 및 배치

1-20. 작업현장과 멀리 떨어진 작업 보조자 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 5. 25. 11:45 / 제주도 00시 00읍 00리

○ 안전사고 피해정도 : 부분 두드러기 반응

○ 경위 및 경과

- 작업보조자는 현장과는 10여m이상 떨어진 곳에서 당시 보호장구를 착용하지 않은 채 신고자와 대화를 나누고 있던 중 날아온 꿀벌에게 왼쪽 손등 부위를 쏘임

- 귀소 후 손등이 가려운 증상 및 부분 두드러기 반응 있어서 퇴근 후 병원 진료 받음

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 소방공무원 건겅검진 시 알레르기 반응 검사를 하여 특이 체질을 사전에 파악하고 알레르기 반응에 문제가 있는 대원은 벌집 제거 출동 제외

1-21. 작업현장과 멀리 떨어진 작업 보조자 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 7. 13. 18:13/ 제주도 00시 00동 일반주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상 2명

○ 경위 및 경과

- 인원 3명 현장 도착하여 말벌집 제거하는 중 1명은 보호장구를 착용하여 말벌집을 직접 제거하고 나머지 1명은 멀리 떨어져 인근 주민을 통제

- 벌집 입구에 있는 벌만 우선 적으로 채집망을 이용하여 제거하여 벌집 속에서 밖으로 나오는 벌에 작업대원, 주민 통제 중인 대원이 벌에 쏘이는 사고 발생

□ 사고방지 대안

○ 자칫하면 주변에 있는 동료대원뿐만 아니라 주변, 주민도 벌에 쏘일 수 있는 상황으로 주변 민간인은 항시 먼저 대피 시키도록 하고, 벌집 안에 벌이 밖으로 나오지 않도록 사전 조치

○ 벌 퇴치 대원은 벌의 서식 특성 및 이동 특성에 대해 사전 숙지(교육)를 철저히 하여야 함.

○ 벌 안전장비 착용 및 퇴치 장비에 대한 사용법 숙지를 철저히 하고 현장에서 적합하게 사용하여야 함.

1-22. 고목 내부 벌집제거 중 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일자/장소 : `08. 11. 8. / 제주도 00시 00동 인근 산책로

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 산책로에 말벌이 출현한다는 신고를 받고 출동하여 현장 확인 결과 산책로 주변 썩은 고목내부에 말벌집이 있는 것을 발견하여 안전장구 착용 벌집 제거 작업에 임함.

- 외부로 보이는 벌집이 아니어서 팔을 고목내부로 집어넣어 작업 중 팔목 부분에 신체가 노출되었는데 대원이 인지하지 못하고 작업하여 말벌에 팔목 부분이 쏘이는 사고발생

□ 사고방지 대안

○ 외부로 보이지 않는 벌집제거 시 안전장구 착용하여 신체 노출부위가 발생하지 않도록 테이프 등으로 마감처리를 철저히 하여 안전사고를 미연에 방지

1-23. 화염활용 향나무 속 벌집제거 중 화재발생

□ 사고개요

○ 일자/장소 : ‘15. 9. 24 / 창원시 00구 00동 소재 주택

○ 안전사고 피해정도 :  향나무 1그루 반소

○ 경위 및 경과

- 벌집제거 요청 신고를 받고 출동하여, 개인주택정원 내 향나무 속 벌집제거를 위해 벌집제거용 스프레이를 이용하였으나 벌집이 나무 내부 깊숙이 위치하여, 부득이 화염으로 내부벌집을 제거하는 중

- 화재로 번지는 것을 막고자 향나무에 물을 뿌렸음에도 불구하고 마른 향나무의 나무 진액과 화염이 반응․연소함으로써 개인주택 내 정원수인 향나무 1그루가 소실됨

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 발생 가능한 모든 사항을 검토하여 현장안전조치 철저

○ 토치를 사용한 벌집제거 시 화재 발생가능성을 감안하여 소화기 등화재발생 시 즉각 대처할 수 있는 장비 비치

1-24. 불 붙은 밀랍이 떨어져 작업보조자 화상

□ 사고개요

○ 일자/장소 : ‘14. 9. 27 / 창원시 00구 00동 소재 주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상)

○ 경위 및 경과

- 벌집제거 요청 신고를 받고 현장 확인한바 나무 위 4m지점에 벌집 있어 대원 2명이 벌집제거복 착용 후 사다리 및 토치를 이용하여 벌집제거 작업 중 불이 붙은 벌집 밀랍 파편들이 사다리 밑에서 보조하던 대원에게 떨어짐

- 떨어진 벌집 밀랍들이 벌집보호장구에 구멍을 내고 몸 안으로 들어와 1도 화상을 입힘

□ 사고방지 대안

○ 벌집제거 시 필요에 따라 개인안전장비(방화복) 착용

○ 사전에 위험요인을 파악 후 현장활동 실시

○ 사전 교육을 통한 현장 안전사고에 대한 경각심 고취

1-25. 벌집제거 작업 중 사다리에서 떨어진 사고

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 9. 18. 15:38 / 창원시 00구 00리 인근 주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 119안전센터는 신고장소 인근 감나무에 있는 벌집을 제거해달라는 신고를 받고 출동함

- 보호복을 착용하고, 지상으로부터 4m 상당에 위치한 감나무 벌집을 사다리를 이용하여 제거작업을 완료한 후

-	다시 내려오는 도중 작업자의 부주의와 일상복과는 달리 원활한 활동이 제한되는 보호복, 안면부 보호망으로 인한 시야확보 곤란으로 인해 사다리에서 미끄러져 지상 1.5m 아래로 떨어져 부상을 당한 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장활동 시 개인보호장구 및 안전장구 착용 철저

○ 현장에서의 사다리 작업은 3인 1조를 기본으로 하되, 사다리 작업자는 반드시 안전장구를 착용하고, 주요 작업이 완료된 후에도 안전지대로 도달 시까지 항상 주의를 기울여 예측 가능한 안전사고 미연 방지

1-26. 땅벌에게 양쪽 발목 벌 쏘임

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 10. 3 10:20 / 창원시 00구 00동 소재 주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 119안전센터는 산속 벌집제거 요청 신고를 받고 출동하여 보호복을 입고 벌집제거를 하는 중 보호복 바지의 틈새로 땅벌에게 우측 발목과 좌측 발목에 총 7번의 벌 쏘임으로 부상당한 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시.

○ 벌집은 대부분 위쪽에 있어서 두 팔을 들고 제거를 하다보면 바지의 끝단이 올라가 발목이 위험의 노출이 될 수 있기 때문에 벌집제거 시 꼭 테이핑을 하고 작업 수행

2. 동물포획

2-1. 개 포획 활동 중 가슴부위 물림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 9. 13. 14:30분경 / 인천 00구 00동

○ 안전사고 피해정도 : 경상1명(가슴부위 교상)

○ 경위 및 경과

- 인천00소방서 00119안전센터는 개인사유지 울타리 내에 풀어서 기르던 개 15마리를 주민들의 민원과 안전상의 이유로 포획을 요청한 상황

- 출동 대원들이 개를 한곳으로 몰아서 포획을 시도하던 중 궁지에 몰린 작은 개 한 마리가 갑자기 점프를 하며 대원의 가슴부위를 물어버린 사고

- 개에게 물린 대원은 병원 응급실로 이동하여 상처소독 및 파상풍 접종 실시함

□ 사고방지 대안

○ 동물포획 작업 시 팔 다리 뿐만 아니라 몸도 보호할 수 있도록 방화복 등 두꺼운 복장 착용 후 포획활동 실시

2-2. 부상당한 개 안전조치 중 손 물림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : ‘15. 8. 22/ 충남 00군 00면 00리 주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 금산소방서 구조대는 동물구조 지령 받고 상기장소로 출동한바 주인이 키우던 개 한 마리가 멧돼지 덫에 뒷다리가 걸려 부상당한 상태로 울타리 안으로 들어옴, 울타리 안에는 다른 개들도 흥분해 있는 상태여서 울타리 안으로는 들어 갈수 없는 상황

- 울타리 위에서(뒤에서 다른 구조대원이 안전하게 확보) 동물포획망으로 부상당한 개를 들어 올리다가 기동복 반팔을 입고 있어 울타리 위 덩굴들에 의해 팔 안쪽이 찰과상을 입고, 포획망에서 개를 동물이송장치로 옮기다가 손을 물림

□ 사고방지 대안

○ 하계 기동복 반팔을 입고 작업 시 토시나 긴팔 구조복을 착용하고 작업 실시

○ 현장 활동시 개인 안전장구 착용 철저

○ 철망장갑등 안전장구 구입하여 사용 필요

2-3. 다친 유기견 옮기던 중 손 물림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `12년 7월경 / 강원도 00시 00안전센터 인근

○ 안전사고 피해정도 : 경상1(개에 물림)

○ 경위 및 경과

- 강아지는 몸에 흘린 피가 응고되었고 다리가 부러졌으며, 심한 두려움에 많이 떨고 있는 상태였음.

- 유기견 관련 부서에 연락한 후 담당자가 오기 전에 안전장소로 강아지를 옮기기 위해 직원 1명이 구조용 장갑을 착용하고 강아지가 담긴 박스의 위 부분 가장자리의 끝을 잡고 옮기는 중 대원의 손을 물은 사고임

□ 사고방지 대안

○ 작은 강아지라도 심하게 다쳤을 경우에는 두려움에 떨고 방어 본능이 작용해 심하게 흥분하기 때문에 방화장갑 착용 등 안전사고에 대비 필요

○ 유기견의 경우는 광견병 등 감염이 된 개가 있을 수 있으므로 특히 유의

○ 안전 보호장비를 장착학고 동물에 물린 환자가 있을 경우 응급처치(뱀에 물린 경우 환자를 안정시켜 움직이지 않게 하고 물린 부위를 심장보다 낮게 유지)후 구급대에 인계

2-4. 위협을 느낀 강아지의 어미 개로부터 팔을 물림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 6. / 경남 00시 00리 농가

○ 안전사고 피해정도 : 피부 창상(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 구조대에서는 장애로 거동이 불편한 노인이 목줄이 풀린 개를 잡아달라는 신고 지령을 받고 구조 출동하여 현장에 도착하여 확인 한 바 중급 크기의 개 1마리가 주인과 선착대원들과 약 3~10m 거리를 유지하며 포획이 어려운 상황임을 확인하고 올가미, 포획그물망 등 동물포획 장비를 가지고 재차 은밀히 접근하고 개와의 거리를 좁혀 가면서 포획하던 중 강아지가 짖자 구조대원과 가까운 곳에 묶여있었던 얌전했었던 어미 개가 흥분하면서 갑자기 구조대원의 우측 팔뚝을 물어 송곳니가 피부와 스치면서 피부가 찢겨진 사고

□ 사고방지 대안

○ 포획 대상인 목줄 풀린 개와 마찬가지로 묶여져 있는 개 또한 언제 위험이 될지 모르니 경계대상 테두리에 포함해야 함.

○ 특히 개를 특성을 판단할 때 대원과 거리는 두는 개, 덤벼드는 개, 멀리 도망가는 개, 젖이 처진 어미 개를 등으로 분류, 포획 방법을 강구하고 특히 어미 개는 행동의 예측이 어려우므로 항시 예의 주시

2-5. 목줄에 조인 개 안전조치 중 물림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `07. 7. 15. / 제주시 00전문대학교 인근 주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 구조대는 마을 돌담에 개 줄이 묶여 목이 죄어지는 개를 목격한 지나가는 주민의 동물구조 요청 신고를 받고 출동하여 현장도착하여 확인 결과 개의 크기가 작고 위협적이지 않을 것으로 판단하여 묶여있는 개에 접근하다 순간적으로 달려드는 개에 의해 구조대원이 물리는 사고발생

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 구조장비 휴대 및 동물들의 돌발적인 상황을 고려 신중하게 접근

2-6. 개 포획 종료 후 정리 중 물림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `09. 3. 6. / 경북 00시 00면 00리 803

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명 (경상 / 교상)

○ 경위 및 경과

- 진돗개가 사람을 물고 돌아다닌다는 신고를 받고 현장에 출동하였으나 목줄이 없어 잡히지 않고 주위만 맴돌아 신고자에게 주의 및 안전조치 후 뒤돌아 차량에 탑승하려는 순간 개가 달려와 대원의 엉덩이를 물어버린 사고

□ 사고방지 대책

○ 현장활동시 개인안전장구 착용철저

○ 개포획 출동시 돌발 상황에 주의하고 등을 보이거나 흥분하게 위협하는 행동자제

2-7. 고양이 포획 중 손가락 물림
□ 사고개요 ○ 일자/장소 : `13. 3. 22. / 강원 00시 00동 00아파트 내 ○ 안전사고 피해정도 : 부상1명 ○ 경위 및 경과 - 00소방서 구조대는 고양이 포획 신고를 받고 출동하여 아파트 베란다 유리와 난간 사이의 애완용 고양이를 포획하던 중 우측 엄지손가락 부분을 물림. □ 사고방지 대안 ○ 고양이 이빨이 가죽장갑을 뚫고 사고가 발생한 건으로 가죽장갑에 고양이전용 장갑을 2중으로 착용 실시 ○ 동물포획 장비 적극 활용하여 안전사고 방지 ○ 난폭한 동물인 경우 동물보호소 등에 지원을 요청 ○ 주변의 사람들을 안전한 곳으로 대피하도록 유도

2-8. 고양이 포획 중 손 물림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 3. 24. 19:45 / 경남 00시 00사우나 내

○ 안전사고 피해정도 : 구조대원 손등 긁힘, 부상경미

○ 경위 및 경과

- 00사우나 여탕 내 고양이가 나타나 포획 신고가 들어와 현장도착시 탕 거실 락카 구조물과 벽 사이에 들어가 있는 상태로 구조대원 1명이 락카 구조물 위에서 확인한 바 비교적 큰 고양이가 탈출하려고 버둥대고 있어 포획장비를 벽사이로 투입 시도

- 천장에서는 장비를 이용하여 포획시도하고, 바닥에서는 장비를 투입 시킬 수 있게 에어컨 및 구조물을 틈을 벌여 받치고 있는 상태. 틈이 벌어지자 고양이 모습이 포착되어 나오려하자 대원 1명이 손으로 잡으려 시도하는 중 고양이가 날카로운 발톱과 이빨로 대원의 손을 할퀴어 안전장갑을 착용했음에도 손등에 부상을 당함. 부상입은 대원은 귀소하여 구급대원이 부상부위를 소독 처리하여 안전 조치

□ 사고방지 대안

○ 동물의 공격에도 안전할 수 있는 포획장갑 보급 확대

2-9. 고양이에 의한 교상으로 감염 위험

□ 사고개요

○ 일시/장소 : ‘15. 9. 17. / 경남 00시 00동 탑마트 인근 식당

○ 안전사고 피해정도 : 교상1(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00안전센터 2선 펌프 탑승자 2명은 식당 대형냉장고 측면과 벽면 사이에 끼인 새끼 고양이 3마리 구조 작업 중 좁은 공간에 겨우 들어가 고양이를 잡았을 때 고양이가 몸부림치며 손등을 물고 할퀴어 장갑을 착용했음에도 상처 발생

- 비위생적인 환경에서 영양결핍인 고양이는 각종 질환에 노출되어 있어 사람이 긁히거나 물렸을 때 고양이 긁힘 병(상처 부위 임파선 붓거나 발열), 카프노 사이트 퍼 가스‧카니모루사루스 감염(면역력 저하), 드물지만 광묘병 감염 우려

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 동물 포획 시 포획틀이나 동물구조장비 적극 활용

2-10. 고양이 방사 중 장갑을 뚫고 손을 물림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `14. 4. 4. / 강원도 00시 00동 00아파트

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 구조대는 아파트 캐노피(3층정도 높이)에 고양이 고립신고를 받고 출동하여 3층 창문을 통해 캐노피에 올라간 후 동물포획용 그물망으로 포획완료

- 그물망을 풀어주는 과정에서 고양이 이빨이 방화장갑을 뚫고 손을 물려 부상당함.

□ 사고방지 대안

○ 동물포획 시 방화장갑이 아닌 위해동물 전용 장갑을 착용 후 안전하게 작업을 실시, 2인1조로 편성하여 안전하게 조치

○ 동물의 경우 심리상태를 모르기 때문에 얌전하다고 방심하지 말고 항상 돌발행동에 주의

○ 인명구조 및 긴급상황이 아닌 경우에 대원의 위험성이 클 경우 주변사람들을 안전한 곳으로 대피토록 유도하고 동물보호소 및 야생동물관리협회에 인계

○ 안전이 확보되지 않은 곳에서 무리한 작업을 금지하고 특히 낙상에 유의한다.

2-11. 블로우건 사용 중 주사기 바늘에 찔림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 6. 13. 18:30경 / 강원도 00군 00읍

○ 안전사고 피해정도 : 경상1명(2차 감염 노출 우려)

○ 경위 및 경과

- 현장 도착 후 블로우건 사용하여 동물(개) 포획 완료. 동물포획에 사용한 블로우건 주사기를 수거하여 주사기 고무파킹을 빼던 중 주사바늘에 왼쪽 검지손가락 끝부분을 찔린 상황으로 약간의 출혈이 발생함.

□ 사고방지 대안

○ 동물 마취약 제조 시 필히 개인안전장갑 착용.

○ 2차 감염방지를 위한 파상풍 주사를 사전에 접종.

(사고발생 후 광견병 의심 시, 광견병 주사 필히 접종)

○ 동물포획 완료 후 사용한 주사기 수거 시 서두르지 말고 정리

2-12. 너구리에 손가락 물린 사고

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `14. 10. 14. / 강원도 00군 동송읍

○ 안전사고 피해정도 : 손가락 교상

○ 경위 및 경과

- 부상당한 너구리를 포획하여 동물 구조함에 넣던 중 손가락(안전장갑을 착용한 상태)을 물려 광견병 예방 접종한 사례

□ 사고방지 대안

○ 동물구조 활동 시 교상 등의 안전사고 위험이 상존하므로 교상을 방지 할 수 있는 도구를 사용하여 안전사고 사전예방

- 공격 성향이 있는 야생동물 구조는 구조대로 이관하여 마취총 등으로 포획

- 난폭한 동물의 경우 마취총을 사용하여 기절시킨 후 안전하게 포획하고 뱀 등 유해동물의 경우 집게, 올무 등 장구를 이용하여 안전하게 포획

○ 주변 사람들을 안전한 곳으로 대피토록 유도하고 난폭한 동물의 경우 운반용 캐리어를 이용하여 지정 동물보호소 또는 야생동물보호관리협회에 안전하게 인계

○ 동물포획 방법, 마취총 사용요령 및 주의사항, 각종 장비 사용법 등에 대하여 주기적으로 교육훈련 실시

2-13. 염소 포획 중 직원 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 9. 2. 19:44 / 00시 0동 일대 도랑

○ 안전사고 피해정도 : 피해없음

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00119안전센터는 포유류(염소) 구조 요청 신고 받고 현장 도착 시 염소1마리가 도랑에 빠져 나오고 있지 못한 상태

- 생활안전대원 2명이 안전장구(방화복, 헬멧, 안전장갑) 착용 후 도랑으로 내려가 염소 구조하던 중 흥분한 염소가 갑자기 달려와 생활안전대원 2명을 위협하여 피하면서 뒤로 넘어진 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 포유류 구조 시 예측할 수 없는 상황에 대비하여 안전한 장소 확보하여 구조하여야 함

2-14. 뱀 포획 중 손가락 물림

□ 사고개요

○ 일자/장소 : `11. 10월 / 경남 00시 000읍 미전리 00공장

○ 안전사고 피해정도 : 부상1(경상)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 000119안전센터에서 상기 장소 뱀 포획 요청에 따른 출동접수 후 현장 도착하여 약 30cm 길이의 뱀을 포획 후 마대에 넣고 손을 빼는 순간 뱀이 검지 손가락을 물어 부상을 당한 상황으로 병원 이송 및 치료한 사고임

□ 사고방지 대안

○ 현장활동 시 개인보호장구 착용 철저

○ 현장상황의 다양한 변수를 예단하여 2차, 3차 돌발 상황에 대한

조치방법을 사전에 설정하여 대원 스스로의 안전을 확보

2-15. 초등학교로 진입한 소가 주차된 차량 3대 파손

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `11년 10월 / 강원도 00시 00면 00학교 운동장

○ 안전사고 피해정도 : 차량 3대 파손

○ 경위 및 경과

- 00안전센터는 00초등학교 게시판에 불조심 포스터를 붙이고 있던 도중, 소 한 마리가 운동장으로 들어오는 것을 목격

- 대원이 접근하자 흥분한 상태의 소가 달려나가며 주차되어있던 차량 3대를 파손한 사고

□ 사고방지 대안

○ 흥분한 동물에게는 접근하지 말고 진정시키며, 상황을 알린 후장비를 갖춰 현장 활동 수행

○ 주변 사람들을 안전한 곳으로 대피토록 유도한다.

○ 돌발상황은 언제든 발생할 수 있으므로 항상 주위 상황을 파악

○ 마취총을 사용은 가급적 자제하고 불가피하게 사용할 경우 관계인에게 충분히 설명하고 마취총 사용요령 및 주의사항을 숙지한 후 사용하여야 한다.

○ 마취총 등 관리 및 보관에 철저를 기하고 마취약의 경우 사용량 등을 관리대장에 기록하여 관리한다.

2-16. 포획한 소 뒷다리에 맞아 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `13. 10월경 / 00읍 00리

○ 안전사고 피해정도 : 경미한 찰과상

○ 경위 및 경과

- 출동한 구조대원이 포획한 소의 뒤에 서 있다 뒷다리에 맞아 경미한 부상을 입은 사고임. 포획한 소라도 예민해져 있기 때문에 뒤에 서 있다가 부상으로 이어질 우려가 있음.

□ 사고방지 대안

○ 뒷발에 채일 위험성을 감안, 포획한 소의 측면에 서고, 코뚜레를 잡아 인도한다.

2-17. 축사 탈출한 소 포획 중 위협을 피하려다 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `14. 4. 17. / 경남 00면 00리

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 축사를 탈출하여 마을 회관을 주위를 배회하며 사람들을 위협하는 소를 포획하는 상황으로 00소방서 구조대는 마취총을 이용하려 했으나 소 주인의 반대로 로프를 활용하여 포획 시도함

- 로프 이용하여 포획하려던 소가 흥분하여 주변 담벼락 들이받으며 이리저리 날뛰는 상황에서 흥분한 소를 피하다 직원 1명이 발목을 삔 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 동물포획 시 직원안전을 고려 충분한 금지구역을 설정하고 민원인(신고자 등)에게 충분한 현장상황을 설명, 마취총 사용 등 적극적인 대응요망

2-18. 고라니 포획 중 발에 채인 사고

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `12. 3. 16. / 충남 00시 보건지소 인근

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 구조대는 차량에 치여 부상을 당한 고라니 포획 요청 신고를 받고 출동하여 현장활동 시, 움직이지 못할 거라는 생각으로 뒤로 접근하여 고라니를 들어 올리던 중

-	고라니가 갑자기 뒷발질을 하자 구조대원이 뒤로 넘어지면서 크게 다칠 뻔한 사고

□ 사고방지 대안

○ 동물 포획 활동 시 동물의 정확한 상태를 파악할 것

○ 고라니와 같은 동물들은 발길질의 힘이 상당히 강하므로 뒤로 접근하는 행위 금지

2-19. 고라니 포획 중 뒷발에 채여 손목 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 6. 13 11:48 / 부산시 00구 00동 00빌라 뒤 야산

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경미 1)

○ 경위 및 경과

- 00 119안전센터는 빌라 뒷편 산 아래에 부상당한 야생동물(고라니)이 있다는 신고로 현장 출동하여 확인한 결과 오른쪽 앞 다리를 다친 고라니를 발견하고 포획 작업을 하던 중

- 로프를 이용하여 다리 및 몸통을 고정 하던 중 이를 저지하기 위해 움직이는 고라니의 뒷다리에 대원 팔목이 부딪혀 타박상을 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 야생동물 포획 시 포획 틀을 이용하여 실시하고 대원 안전 확보 후에 동물 포획 시도

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 대원간의 긴밀한 협조를 통하여 안전사고가 발생치 않도록 안전센터 생활안전활동 훈련 숙달

2-20. 고라니 포획 시 손 물림

□ 사고개요

○ 일시/장소 : ‘15. 8. 6. / 경남 00시 00면 00리

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00안전센터는 야생동물 고라니가 공장마당에 들어와 뛰어다니고 있다며 잡아달라는 신고를 받고 출동을 하여보니 고라니가 입에 피를 흘리며 공장 화단에 앉아 있었으며, A구조대원이 포획망을 이용하여 포획하여 했으나 실패하였고 이에 놀란 고라니가 달아나면서 구조장갑을 낀 B구급대원의 손을 물은 사고

□ 사고방지 대안

○ 동물구조출동 경우 전 대원 방화복 착용 의무화

○ 야생동물의 경우 포획보다는 산쪽으로 유인하여 방생조치

2-21. 고라니 포획 시 뒷발에 채인 사고

□ 사고개요

○ 일시/장소 : ‘15. 10. 13. / 경남 00시 00면 00리 00

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 구조대에서 동물(고라니)가 밭 옆 도로상에 움직이지 않고 누워있다는 지령접수 후 출동함.

- 고라니를 케이스에 옮겨서 동물병원으로 보내려고 함.

- 고라니의 특성 중 눈이 보이지 않으면 얌전해지는 특성이 있어 검은색 천을 이용하여 고라니의 눈을 가린 후 보이지 않게 하여 동물포획 케이스에 옮기던 중 눈을 가린 천이 내려오면서 고라니가 난폭해져 뒷발을 잡고 있던 구조대원의 팔 부분을 차면서 부상당한 사고

□ 사고방지 대안

○ 눈을 가린 천이 내려오지 않게 재차 확인

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

2-22. 동물 포획 중 지반침하로 사다리가 기울어 직원 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `10. 10. 8. / 전라남도 00시 00동

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상-우측 팔 찰과상)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00안전센터는 건물옥상 동물구조 신고를 받고 출동하여 옥상으로 진입하기 위해 복식사다리 전개 중 지반침하로 사다리가 한쪽으로 기울어지면서 사다리 지지자가 부상당한 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 현장 안전 확보 및 개인안전장구 착용 실시

○ 돌발적인 환경변수를 고려하여 구조작업 실시

3. 급․배수, 제설활동

3-1. 배수지원 작업 중 노면 결빙으로 넘어짐

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `14. 12. 16. / 인천 00구 00동

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명 경상(발목 염좌)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00119안전센터는 배수지원 신고를 받고 현장에 도착한 바 지하1층 계단참에 물이 차 있는 상황으로 수중펌프 활용 배수 작업 후 소방호수 철수 중 남아있던 물이 노면에 떨어져 얼어 작업 중이던 대원이 넘어져 발목 염좌 부상을 입음, 귀소 후 압박붕대치료 및 병원 물리치료 실시함

□ 사고방지 대안

○ 배수 작업 전 반드시 전기차단으로 감전사고 예방

○ 소방호스 철수 시 노면에 물이 남지 않도록 하고, 염화칼슘 및 모래로 안전조치

○ 배수 작업 시 소방호스를 충분히 인근 배수로까지 연장하여 배수 실시하여 노면에 물이 흐르는 것 방지

3-2. 배수지원 활동 중 감전사고

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 8. 25.(금) / 부산시 00구 일대 침수건물

○ 안전사고 피해정도 : 없음

○ 경위 및 경과

- 00구 일대 집중호우에 의해 산사태 및 건물침수로 배수작업을 위해 건물 지하에 수중펌프 설치 및 안전조치 활동 중 전기 누전으로 인한 경미한 손끝 감전당한 사례(부상자 없음)

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 중 현장안전관리 점검관에 의해 반드시 내전복 착용

○ 물에 잠기고 젖은 상태의 건물이라 이동 및 활동 시 개인별

안전사고 주의(미끄럼, 감전 등)

3-3. 배수지원 활동 중 감전 및 낙상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : ‘15. 9. 23.(수) 10:00경 / 인천 00구 00로

○ 안전사고 피해정도 : 경상 1명

○ 경위 및 경과

- 철거 예정인 건물 지하에 물이 차있어 배수를 위해 전기릴선을 연장 후 수중모터에 전원 공급하여 작업 중 릴선이 물에 잠겨 감전을 당하며 계단에서 넘어지며 손과 발목 등 부상을 입음.

□ 사고방지 대안

○ 전기가 사용되는 장비 조작 시 절연된 안전장구 착용

○ 여러 돌발변수를 고려한 안전조치 및 2인 이상 작업으로 혹시 모를 사고 발생 시 빠른 대처로 2차 사고 방지

3-4. 배수 작업현장의 소방호스에 주민 오토바이 전도
□ 사고개요 ○ 일시/장소 : `15. 1. 25. 19:41 / 울산시 00구 00아파트 옆 도로 ○ 안전사고 피해정도 : 경상 2명, 오토바이 백미러등 일부파손 ○ 경위 및 경과 - 00소방서 00센터는 관내 00아파트 급배수 지원 출동하여 지상소화전으로부터 65mm소방호스를 인도 및 도로 횡단 전개설치하여 배수 중 오토바이가 호스를 넘어가다 전도되어 오토바이 파손 및 운전자와 동승자가 부상당한 사례 □ 사고방지 대안 ○ 호스 보호틀 설치 및 주변 신호봉 설치(일몰 후 조명확보) ○ 필요시 도로차단 및 우회도로 유도 안내(통제원 배치) ○ 도로 및 인도를 횡단하여 소방호스 전개 시 현장안전요원 배치

3-5. 급수지원 중 수관이 튀어 오르며 어깨 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `13. 5. 20. / 강원도 00군 00면

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상)

○ 경위 및 경과

- 급수지원 활동 중, 고정되지 않은 수관이 튀어 오르면서 대원의 오른쪽 어깨부위 타격한 사고(타박상)

□ 사고방지 대안

○ 급수수관을 물탱크 바닥까지 내리도록 교육실시

○ 상기사항이 여의치 않을 경우 로프등을 이용하여 수관 결속

○ 소방지원활동 중에도 개인안전장비 착용 철저

3-6. 구제역 급수 지원 활동 중 빙판길 낙상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `10. 12. 10. / 강원도 00군 00읍

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00 소방서 00 119안전센터 펌프차는 구제역 급수지원을 위해 구제역 방역지역으로 이동하여 급수지원을 하던 중 기온의 급강하로 인해 생긴 빙판길에 부주의한 행동으로 넘어져 엉덩이와 손목에 가벼운 타박상을 입은 사고

-	방화복과 방수화, 헬멧을 착용한 상태에서 급수지원을 하였고, 지면에서 약 1.5m위의 물탱크에 급수를 하던 상황으로 바닥의 빙판을 인지하지 못하고 이동하던 중 넘어져 위와 같은 부상을 입음.

□ 사고방지 대안

○ 현장의 돌발적인 환경변수(빙판 등)를 고려, 이동시 위험요소 및 시설물 등 안전사고가 발생할 수 있는 요인들을 인지하고 급한 상황이 아닐 경우에는 여유와 넓은 시야를 갖고 현장 활동에 임하여야 함

○ 미끄러운 곳, 전기활선, 침하지반 등을 파악하여 표시 및 주지시키고 위험제거 병행

○ 펌프, 호스 등 무거운 것을 들고 현장에서 미끄러질 수 있으므로 허리 등의 관절, 근육을 풀어주는 운동 실시

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 철저

3-7. 배수활동 중 고압력 수관 통제불능으로 대원 넘어짐

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `13. 6월경. / 충북 00시 00면 00리 배수지원

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00119안전센터는 국지성 호우로 인한 저지대 마을 10여 가구 침수로 인해 배수지원 출동하여 가구 내 고립된 요구조자의 빠른 확인(구조)을 위해 중형펌프차량의 65mm호스를 이용하여 배수작업을 실시하는 중 경방요원 1명이 압력을 견디지 못하고 호스를 끌어안고 넘어져 낙상(둔부타박상)사고를 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장활동 중 1인 경방의 작업 수행 시 운전요원의 적정 압력 조절이 필요하며 65mm호스를 사용 시 반드시 최소 2인1조로 작업을 하여야 함.

○ 펌프차량을 조작하는 운전요원은 가급적 관창수(경방)의 작업하는 모습을 볼 수 있는 위치에서 상황의 변화를 주시하며 펌프를 조작 하여야 함.

3-8. 급수활동 중 고압력 수관 통제불능으로 대원 넘어짐

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `10. 00. 00./ 충청북도 00군 00면 00리 구제역 방역 통제소

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00안전센터 00지역대(1인근무)는 구제역 방역통제소 급수지원 요청을 받고 펌프차량으로 급수지원 중

- 관계자(70대, 남성)에게 압력이 높으니 소방호스를 힘껏 잡으라고 설명한 후 물탱크에 호스를 연결하여 방수하였으나, 물탱크에 걸쳐있던 사다리에서 호스를 잡고 있던 관계자가 방수압력을 이기지 못해 호스를 놓치고 뒤로 넘어지며 수로에 추락한 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장은 2인1조로 출동하며, 대원뿐 아니라 현장에서 작업하는 모든 인원은 안전장구 착용 실시

○ 물탱크에 급수지원시 관창 결합구에 스탠드 파이프를 설치하여 호스 탈출 방지

○ 급수지원 시 압력 처음부터 올리지 말고, 호스에 물이 지나가는 속도 확인, 및 사다리 고정 철저

3-9. 급수활동 중 고압력 수관 통제불능으로 대원 넘어짐

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `10. 6. 20. / 경북 00시 00면 00돈사

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00안전센터가 돈사에서 급수지원 요청 신고를 받고 출동하여 65mm 수관 1본을 펌프차에 연결하여 급수 준비 중

- 관창이 미결합된 상태에서 수관을 잡고 있던 경방요원이 펌프차에서 방수가 시작되자 높은 수압을 이기지 못하고 튕겨져 나가 부상을 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 급수 지원 시 기관요원은 수관에 관창이 결합 완료된 것을 확인 후 방수를 실시하며, 경방요원이 1명일 때는 40mm 수관을 사용할 것을 권장

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

3-10. 주택 배수지원 펌프작업 중 오작동으로 인한 폭발

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 5. 27. / 경북 00시 00동 시민운동장 인근 주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00119안전센터는 주택 배수지원 요청 신고를 받고 출동하여 수중펌프를 활용하여 배수작업을 실시하는 중 펌프의 노후로 인한 오작동으로 펌프일부에서 연기와 함께 폭발 발생

- 지상에 대기하고 있던 다른 대원과 주민에게는 인적피해는 발생하지 않음.

□ 사고방지 대안

○ 상습 주택침수지역 등 사전 안전조치 강구

○ 배수펌프 오작동 등 돌발적인 환경변수를 고려, 배수작업 중  안전조치로 넓은 면적의 접근 금지구역 설정이 필요

○ 현장활동시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

3-11. 건물 옥상수조 급수지원 중 미끄러짐

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `12. 5. 16(수)  / 00시 빌라 건물옥상

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(소방관 1명)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00물탱크는 급수지원 요청신고를 받고 출동하여  건물옥상 용수저장탱크에 사다리를 활용 저장탱크에 급수지원을 실시

- 급수지원을 마치고 저장탱크 상단에서 내려오던 중 사다리가  바닥에서 미끄러져 안면부 충돌하여 부상을 입음.

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 사다리 등의 장비를 이용할 시 기본조법에 의거하여 현장 활동 실시

○ 현장근무에 필요한 조법 등 장비사용법 숙달훈련실시

3-12. 소방호스 압력에 의한 종아리 타박상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 5. 11 / 제주 00시 00읍 00리

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상)

○ 경위 및 경과

- 국지성 호우로 농경지인근 저지대 주택 마당에 깊은 물웅덩이가 형성되고 계속적으로 밀려드는 빗물로 주택침수가 우려되어 출동하였으나 소방펌프차 흡수관과는 거리가 맞지 않아 동력펌프 이용

- 배수 작업을 위해 65mm 소방호스 전개 후 동력펌프 연결 배수를 시작하여 전개된 소방호스에 다가가는 순간 꼬여있던 호스 말단부분이 방수압력에 풀리면서 현장에 있던 이웃 주민의 종아리를 타격하여 타박상이 발생한 상황

□ 사고방지 대안

○ 현장활동 시 주변상황 및 시설물에 대한 안전조치 실시

○ 출동 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

3-13. 지붕 위 제설작업 중 미끄러짐

□ 사고개요

○ 일시/장소 : ‘12. 2. 12 / 강원도 00시 00읍

○ 안전사고 피해정도 : 경상1명

○ 경위 및 경과

- 대설로 인한 대민지원(지붕 위 쌓인 눈 제거), 지붕 위 작업 중 미끄러짐으로 인한 낙상, 찰과상 및 타박상

□ 사고방지 대안

○ 헬맷 등 안전장구를 착용하고 사다리 고정 및 안전확보에 유의해야하며 고드름 등 낙하물에 대비

○ 지붕위에 쌓인 눈 제거 시 사다리 및 긴 장대 등을 이용하며 직접 위에 올라가서 작업 하지 않는다.

○ 쌓인 눈이 한꺼번에 무너져 내려올 수 있으므로 처마 밑 위험 반경을 설정하여 안전하게 접근 한다.

○ 부득이 위에서 작업 시 안전고리 연결 등 안전조치 후 실시

○ 주변 사람들을 안전한 곳으로 대피토록 유도한다.

○ 소유주 등 관계인에게 위험요소 제거활동 중 발생할 수 있는 2차 피해(파손, 훼손)에 대해 공지하고 급박한 위험우려가 없는 경우에는 전문인력(기관)의뢰하여 처리

3-14. 제설을 위해 차량 하차 시 미끄러짐

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `11. 2. 12. / 강원도 00시 00동 도로상

○ 안전사고 피해정도 : 1명 부상(허리 부상)

○ 경위 및 경과

- 전날부터 내리는 폭설로 도로에 눈이 많이 쌓이자 신속한 출동에 대비하여 제설 작업을 새벽까지 반복적으로 실시하면서 허리에 많은 압박을 받게 되었고,

- 오전에 물탱크 차량을 이용한 관내 도로 제설작업 중 차량 앞바퀴 부분에 뭉쳐진 눈을 제거하기 위해 하차하던 중 충격에 의해 허리에 통증을 느끼며 빙판에 넘어져 허리에 부상

□ 사고방지 대안

○ 현장활동 시 개인안전장비 착용 철저(작업환경에 맞는 안전장비 착용)

○ 작업 시 피로누적에 의한 2차사고 방지를 위하여 교대로 작업을 하고 평소 기초체력 단련을 실시

○ 물탱크차량 등 대형 차량 승·하차 시 각별히 주의 필요

3-15. 지붕 제설작업 중 미끄러짐

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `14. 2. 11 / 강원도 00시 00동 주택

○ 안전사고 피해정도 : 1명 부상(허리 및 다리 부상)

○ 경위 및 경과

- 오전 11시경 연이은 폭설(누적 적설량 120cm 이상)로 관내 지속적인 제설작업 중 대원이 피로가 누적된 상태에서 지붕붕괴 우려가 있는 건물 상부 작업 실시하던 중 처마 밑으로 쏟아진 뭉쳐진 눈에 맞아 빙판에 넘어져 허리 및 다리 부상을 입음.

□ 사고방지 대안

○ 제설 작업 시 개인안전장비 착용 철저(작업환경에 맞는 안전장비 착용)

○ 반복된 제설 작업 시 피로 누적으로 인한 2차사고 방지, 교대철저

○ 사전에 바닥의 쌓인 눈 제거 및 빙판에 모래를 뿌려 미끄럼 방지

3-16. 지붕에 쌓인 제설 작업 중 미끄러짐

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `13. 1. 27. / 강원도 00시 00동 인근 주택

○ 안전사고 피해정도 : 1명 부상(다리 부상)

○ 경위 및 경과

- 폭설로 인한 한옥 구조 주택에 눈이 쌓여 제설작업 신고 받고지붕 위에서 작업을 하던 중 미끄러져 다리부분에 찰과상을 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 개인안전장비 착용 철저 (작업환경에 맞는 안전장비 착용)

○ 지붕 위 제설 작업 시 미끄러짐 방지 충분한 안전조치 완료 후 조심스런 작업필요

4. 나무, 위험시설물, 고드름 등 안전조치

4-1. 가로수 제거 중 체인톱에 의한 발가락 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `11년 / 대구 00구 00동 도로

○ 안전사고 피해정도 : 우측 엄지발가락 열상

○ 경위 및 경과

- 강풍으로 인한 가로수가 인도로 쓰러져 행인 불편을 초래하여 수성소방서 119구조대가 가로수 절단 작업을 실시

- 가로수 절단 작업 중 체인톱이 다른 나무에 걸려 작업 중이던 대원의 발로 떨어짐

- 우측 엄지 발가락 1cm가량의 열상발생

□ 사고방지 대안

○ 체인톱은 사용 빈도가 높지 않은 장비이기 때문에 숙달된 대원이 작업하고, 호우 집중시기 등에 대비하여 사전 장비 운용교육 실시

○ 나무의 성질 / 두께 / 길이 등을 고려하여 작업 실시

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

4-2. 전도 우려 나무 안전조치 중 유도로프가 끊어져 부상
□ 사고개요 ○ 일시/장소 : `12. 9. 9. / 강원도 00시 00사찰 뒷산 ○ 안전사고 피해정도 : 중상 1(좌수 2, 3, 4, 5번 중수골 지저부 복합골절) ○ 경위 및 경과 - 위해목이 사찰 및 민가방향으로 쓰러지지 않도록 유도로프(폴리에틸렌 재질 12mm, 5년 경과, ○○社) 당김작업(7명) 중 로프가 끊어지며 탄성에 의해 가장 앞에서 작업중이던 구조대원 손등을 강타하여 발생한 사고 □ 사고방지 대안 ○ 인장강도가 강한 로프(합성나이론 재질 12mm, 인장강도 3톤) 활용 ○ 급박한 상황이 아닌 위해목 제거 요청 시 관계기관 통보 후 협의하여 작업진행 또는 이관조치 ○ 위해목 제거작업 기술력 부족, 관련 교육 신설 또는 유관기관에서 실시되고 있는 교육 프로그램 참여 및 자체 숙달 훈련 실시

4-3. 나무 제거 시 체인톱 킥-백 현상으로 인한 허벅지 부상

※ 킥백현상 : 회전 중인 체인톱의 날 앞쪽 윗 부분에 물체가 닿게 되면 반동으로 인해 톱이 튀어오르는 현상으로 매우 위험함

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `12년 8월경 / 전라남도 00군 일대

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 구조대 태풍 볼라벤의 영향으로 나무 제거 요청 신고를 받고 출동하여 체인톱을 활용, 나무 제거 작업을 실시하는 중

- 나무에서 미끄러져 체인톱 킥-백 현상 발생 작업 중이던 구조대원 허벅지 깊은 열상 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 안전사고 예방 교육 철저 및 안전장구 착용

○ 나무에 물기가 많으면 무리한 작업 진행 금지

4-4. 전도 우려 나무 안전조치 중 주택으로 쑤러져 피해 발생

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 7월 중 / 창원시 00구 00로 소재 주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 119안전센터는 주택 외부에 낙하위험이 있는 나무 제거 요청 신고를 받고 출동하여 체인톱 등 절단장비를 이용하여 나무 절단 작업을 실시하는 중 잘린 나무가 의도하지 않는 방향으로 넘어져 인근 주택을 덮쳐 주택 관계자 및 구조대원은 신속히 대피하였으나 주택관계자 1명이 손 부위에 경미한 부상을 입은 사고임

□ 사고방지 대안

○ 낙하위험 나무에 대한 절단 작업 전에 안전조치 및 강풍 등 돌발적인 환경변수를 고려, 낙하가 예상되는 지역보다 넓은 면적의 접근 금지구역 설정

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

4-5. 위험시설물 이동조치 중 손가락이 끼어 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : ‘15. 2. 5.(목) 08:32 / 광주광역시 00구 00로

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00119안전센터는 인도 위 기울여진 표지판 제거 신고를 받고 출동하여 보행자의 안전 확보를 위해 동력절단기를 이용 절단 후 안전한 장소로 철거된 표지판을 옮기던 중 현장 활동 중인 소방대원의 손가락(약지)이 가로지지대에 끼여 손가락 골절을 입은 사고

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 개인안전장구 착용 실시

○ 현장 활동 실시 전 안전사고발생 가능성 파악 및 위험요소 제거

4-6. 화재로 인해 방치된 시설물 안전조치 중 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `13. 12. 6. / 강원도 00시 00동

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 창고화재 후 방치된 창고시설 철판이 강풍에 날아갈 우려가 있어 출동하여 안전조치 활동 중 바닥에 놓인 화재 잔해물을 밟고 지나가다 각목에 박힌 못을 밟아 부상 발생

□ 사고방지 대안

○ 현장에 위험요인을 파악하고 사전에 위험물 제거

○ 견고한 재질의 소방안전화 착용 등 개인안전장비 착용 철저

○ 2인1조로 작업을 실시하고 강풍에 의한 낙하물에 유의

○ 주변 사람들을 안전한 곳으로 대피토록 유도

○ 시·군 유관기관에 연락하여 2차 피해가 발생하지 않도록 공조체제 유지

4-7. 낙하우려 옥외간판 지지 작업 중 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 10. 1. / 전라북도 00시 00동 하나리움 상가

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상 1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 구조대는 강풍으로 인해 건물 옥외간판이 낙하우려가 있다는 신고를 받고 출동하여 옥상에서 로프 하강하여 간판에 로프지지 후 바닥으로 하강을 시작하려던 중

- 순간 강풍으로 인해 간판이 뒤집혀 간판 모서리가 대원의 좌측 대퇴부를 충격하여 대원이 찰과상을 입은 사고임

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 개인안전장구 착용 실시(하의도 필히 착용)

○ 고층 높이의 위험 구조물, 시설물 등에 대한 안전조치 시 돌발 변수를 고려하여 활동 실시

4-8. 강풍에 따른 조립식건물 안전조치 시 유의사항

□ 사고개요

○ 일   자 : `03년 9월 태풍 “매미” 북상 시

○ 장   소 : 제주도 00읍 00리 소재 창고

○ 내   용

- 강풍으로 간판 등이 떨어져 나가고 거리에 뒹구는 등 각종 위험요인이 도사리고 있는 상황에서 넓은 공터 가운데 샌드위치 판넬로 지어진 창고(2동, 서․북측 가장자리 위치) 건물 안전조치 신고가 접수되어 현장 출동

- 북측의 건물에 대한 안전조치 중 갑자기 서측에 있는 건물이 부서지면서 동측으로 날아가게 됨에 따라 공터를 가로질러 가던 출동대원을 덮칠 뻔한 아찔한 상황이었으나, 순간 땅 바닥으로 엎드려 사고를 모면할 수 있었음

□ 사고방지 대안

○ 강풍발생 시 현장 출동대원은 주변에 흔들거리면서 고정부분이 탈락된 부착물이 있는지 살필 것

○ 강풍 시 위험요인을 정면 및 측면에 두어 이동하지 말고 풍상방향에서 이동

○ 가급적 소방차량으로 최대한 현장 접근하여 대원의 안전 보호막 역할하도록 정차할 것

4-9. 낙하우려 대형 고드름 제거 작업 중 장비 파손
□ 사고개요 ○ 일시/장소 : `11. 1. 22(토) / 광주 00구 00동 00아파트 ○ 안전사고 피해정도 : 사망 1, 중상 1 ○ 경위 및 경과 - 아파트 외벽의 대형 고드름이 행인의 안전을 위협한다는 신고를 받고 출동하여 고드름 제거 작업 중 고가사다리차 승강기와이어가 끊어지면서 소방공무원 1명 사망, 1명 부상 ※ 작업당시 2명 안전모 착용, 안전벨트를 로프로 승강기에 고정 후 작업시행 □ 사고방지 대안 ○ 소방차량 내구연한 준수 및 노후차량의 신속한 교체 ○ 소방차량 일일점검 및 주간점검 철저

5. 문 개방

5-1. 로프로 외벽 창문 진입 중 미끄러져 부상

□ 사고개요

○ 일  시 : `15. 9. 2. 23:19

○ 장  소 : 경북 00시 00읍 00길 00맨션 0동000호

○ 안전사고 피해정도 : 부상 1명(경상)

○ 경위 및 경과

- 어린이가 실내에 갇힌 상황으로 인기척이 없다는 지령 접보 받고 현장 도착한 바, 문개방 장비를 이용하여 실내 진입 불가한 상황으로 위층 가정집 창문을 통하여 로프 설치 후 실내 진입 시도함

- 대원 1명 실내 진입 위하여 로프 하강 중 외부가 어두워 벽의 미끄러움을 인지 못 하고 발이 미끄러져 무릎을 벽에 부딪혀 부상당함.(우측 무릎 타박상)

□ 사고방지 대안

○ 외부가 어두울 시 탐조등 적극 활용.

○ 로프 등하강 시 전문 구조화 착용 철저.

○ 평소 꾸준한 교육훈련을 통한 안전사고 방지.

5-2. 방범창 제거 후 잔여 유리로 인한 손 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `15. 9. 28. / 부산광역시 00구 00동 주택

○ 안전사고 피해정도 : 부상1(경미한부상)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 00 119안전센터에서는 노모가 노환으로 현관문을 열지 못한다는 구조신고를 받고 현장에 도착하여 현관문 옆 방범창을 파괴하고 진입하는 중

- 방범창을 파괴하고 창틀에 붙어 있는 잔여 유리조각을 확인하지 않고 진입하기 위해 손으로 창틀을 잡는 순간 대원 1명이 손바닥 부위 및 집게손가락 부위에 경미한 좌상을 당함

□ 사고방지 대안

○ 창문 파괴 후 창틀에 남아 있는 잔여 유리조각도 완전히 제거하고 현장에 투입된 모든 대원이 재차확인 후 대원진입 여부 결정

○ 현장 활동 시 모든 대원 안전장구 확인

○ 레펠, 파괴 작업 등 구조현장에 맞는 구조장갑 착용

5-3. 문 개방 중 요구조자 돌발행동으로 대원 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `14. 9. 9. 22:53경 / 부산 00동 00노래방

○ 안전사고 피해정도 : 부상2명(중상1, 경상1)

○ 경위 및 경과

- 14.9.9 22:40경 ○○노래방 지하 1층 00호실 내부에 7명이 갇혀있다는 신고로 현장에 도착하여 3명이 문 개방 작업 도중 노래방 내부에서 신원 미상인이 개방 중인 문 중간에 위치한 유리로 맥주병을 던져 이에 유리창을 뚫고 맥주병과 유리파편이 날아와 직원 2명이 얼굴에 유리파편을 맞아서 안면부 등 부상을 입음

- 직원 폭행·부상으로 구급대 출동 요청 및 112에 신고하여 경찰의 도움을 요청하였으며, 문개방 작업 완료하여 가해자(남성 6명, 여성1명)를 경찰에 인계. 부상당한 직원 2명은 병원으로 이송.

□ 사고방지 대안

○ 현장 활동 시 모든 대원 개인안전장구 착용 실시

○ 현장 활동 시 주위 안전여부 확인 후 작업 실시

5-4. 문 개방 작업 중 노후창틀이 깨지며 대원 부상

□ 사고개요

○ 일시/장소 : `13. 9. 15 / 제주도 00시 00빌라

○ 안전사고 피해정도 : 부상1명(경상1)

○ 경위 및 경과

- 00소방서 출동대는 빌라 2층에 초등학교 저학년 학생이 집안에 있는 것 같은데 빌라 입구가 잠겨있고, 전화가 꺼져있으며 문을 두드려도 기척이 없다며 보호자(엄마)가 신고 실내 확인 요청함.

- 출동대는 현장 도착하여 보호자 요청(유리창문으로 개방요청) 감안하여 지상에서 사다리 이용 2층 창문으로 접근 작업을 실시함.

-	2층 유리창문 창틀 틈사이를 벌려 문 개방시도 중 유리창문이 노후되고, 지렛대 압력을 이기지 못하고 유리창문이 깨지면서 지상에 사다리 지지를 하던 다른 구조대원에게 파편이 튀어 1명이 안면부에 약간의 부상을 입는 피해 발생

□ 사고방지 대안

○ 유리창문 등 문개방시 2차 손상요소 제거(접착테이프 부착 등) 및 안면부 손상 위험요소 대비 안전모, 고글, 방화두건 등 착용

○ 현장 활동 시 대원 개인안전장구 및 위험요소 완전 제거