서울형 집중충전소 서남권 부지 검토

<기후대기과장>

서남물재생센터 부지내 서울형 집중충전소 구축을 위한 방문결과 및 향후계획임

□ 검토부지

▪위 치 : 강서구 양천로 201(마곡동) ▪소유자 : 서울특별시 (재산관리관 : 물재생시설과) ▪부지면적 : 1,032,423㎡ ▪주요기능 : 하수 및 분뇨처리 - 2001.8.1부터 ㈜서남환경 민간위탁 운영 중	< 서남물재생센터 위치도 > 서남물재생센터 마곡지구

□ 집중 충전소 설치여건

○ 올림픽대로, 마곡지구에 인접, 차량 통행이 비교적 많고 정문과 이격거리 (50m)도 비교적 짧아 시민이 편리하게 전기차 충전 가능

□ 집중충전소 설치 가능지역 협의·검토

□ 설치장소 검토

○ 관리동 앞 주차장 (약 5~6면)

- 장점 : 기존 주차장을 활용, 전기차 충전시설 및 태양광 설치가 비교적 용이

- 단점 : 충전을 위해 정문초소를 통과해야 하나, 정문 초소 폐쇄 시간 해제 및 출입자 통제를 위한 별도 인력(1~2명) 소요

□ 향후계획

○ 야간 근무인력 보강 가능 여부 등을 市 관련부서(물재생시설과)와 적극 협의

【참고자료】

서울형 융·복합 집중충전소

□ 사업 개요

○ 목    적 : 서울 5대 권역별 집중충전소 구축으로 충전불안 해소 및 전기차 보급 확대에 기여

○ 사업규모 : 10개소(5개 권역별 2)

- ’17년(도심권 1) ⇨ ’18년 (5개 권역별 1) ⇨ ’19년(4개 권역별 1)

- 2017년 서울형 집중충전소 구축 추진 : 중구 다동, 우리은행 본점

중구 다동(10.13 준공, 6대 동시 충전, 완전개방형 : 한전 협력)	우리은행 본점(연말까지 준공, 공동선언 : 한국 환경공단 협력)

○ 서울형 집중충전소 특징

- 24시간 운영, 충전 대기시간 걱정 없도록 급속충전기 5~10기 설치

- 설치부지 여건에 따라 태양광+ESS 등 신재생에너지 기술을 융합하여 구축

□ 주요 추진사례 : 양천솔라스테이션 시범사업

○ 사업규모 : 태양광 20㎾, ESS(폐 배터리) 140㎾h, 전기차 충전기 5기 등

○ 총사업비 : 3.3억원( ’18년 상반기 준공예정)

○ 사업위치 : 서울시 양천구 목동 서울에너지공사 본사

○ 사업효과

- 집중 충전시설 설치 시민 편의성 제고 (급속 4기, 완속 1기)

- 폐 배터리를 ESS로 활용 추진, 자원순환 모범 모델 수립

폐 배터리 활용사례(500㎾h ESS)		양천 솔라스테이션 디자인(안)