서부간선도로 시설물 조치계획

연번	위치	시설물명	단 위	철거수량		처리계획	공사중 안전시설물 설치	비 고
				설 계	실 시
NO.1	안양교 주변 (서부간선도로)	개방형 가드레일 (중앙분리대)	m	50	30	- 해체 후 신규설치 (고재처리)	- PE방호벽 설치 (중앙분리대용)
NO.2		중앙분리대용 PE방호벽	m	30	30	- 이동설치(재사용)	- PE방호벽 설치 (중앙분리대용)
NO.3		2W 가드레일	m	70	-	- 해당없음.	- 해당없음.
NO.4		경계블럭	m	10	20	- 해체 후 신규복구 (폐기물처리)	- PE 방호벽설치
NO.5		U형 배수로	m	60	30	- 기존 배수시설 존치 - 필요시 해체 후 신규설치 (폐기물처리)	-가배수관 및 집수정 설치 기존배수로 유도
NO.6		L형측구 (경계석포함)	m	60	50	- 해체 후 신규설치 (폐기물처리)	- PE 방호벽설치
NO.7		교통표지판 (방향표지)	ea	3	-	- 철거 후 이동설치 (재사용)	- 교통표지판
NO.8		장애물표적표지 (지주포함)	ea	2	2	- 교량철거시 철거 (고재처리)	- 교통표지판설치(A형) (표기내용 동일)
NO.9		교통표지판 (갈매기)	ea	2	2	- 철거 후 신규설치 (재사용)	- 교통표지판설치(A형) (표기내용 동일)
NO.10		방호책(노견측) (앵커식)	m	95	20	- 철거 후 신규설치	- PE 방호벽설치
NO.11		교량 표지판 (교 량 명)	ea	2	2	- 철거 후 신규설치
NO.12		교통표지판 (교량통과높이)	ea	2	2	- 철거 후 신규설치
NO.13		가로등	개소	2	2	- 철거 후 신규설치	- 공사용 작업등 설치