서부역 교차로(청파로) 차로 재 구획 개선요청

❏ 관련근거

- 경찰청 훈령 제523호(‘08. 6. 3)교통안전시설 설치․관리에 관한 규칙

- 서울청 교관-005653(′10. 2. 25) 교통안전시설 규제업무 위임 확대 시행 하달

- 교통관리과-8305(‘2016.3.30.)2016년 제4차 교통안전시설 심의결과 통보(하달)

❏ 대상지점 : 서부역교차로→중림교차로 구간 편도 4개차로 구간

❏ 개선사항 : 차로 재 구획, 노면표시(512의2)삭제, 노면표시((537, 531)설치,

규제 탄력봉(89m)설치

❏ 현장조사 의견

❍ 현 황

- 도로형태 : 서부역교차로에서 중림삼거리방면 편도 4개차로 운영, 1차로(유턴,좌회전), 2차로(의주로, 염천교 직좌), 3, 4차로(염천교)방면 차로 운영

※ 교통관리과-8305(2016.3.30.) 16년 제4차 교통안전시설 심의위원회 심의결과

❍ 문제점

- 서부역 교차로에서 중림삼거리 방면 편도 4개차로 운영 중으로 2차로상 방향별 노면표시가 직좌로 규제 되어 있어 1차로 상에서 염천교방면으로 진입하는 차량과 2차로에서 의주로 방면으로 진입하는 차량 간 빈번한 상충 발생.【#사진 1】

- 서부역 교차로에서 중림삼거리→염천교 방면 우회 4개차로 운영으로 우회 합류 지점에서의 빈번한 상충 발생【#사진 2】

【#사진 1】

【#사진 2】

❍ 대 책

-  서부역교차로에서 중림삼거리 방면 2차로상 차로 재 구획 및 방향별 노면 표시 재 설치 필요

- 서부역교차로에서 중림삼거리 방면 편도 4개차로 중 가장자리 차로를 안전 지대 운영으로 차로 축소(4차로→3차로) 염천교 방면 동일방향 우회 차량 간 소통을 원활히 하기 위한 차로 조정 필요.

❏ 개선 위치도

❏ 개선(案) 도면