우장산구역유량계 ~ SP2유량계 간

제수변 점검 위치도

마포구 성산동 446번지 : D1350×D700㎜

마포구 성산동 409번지 : D1350×D1000㎜

마포구 불광천-홍제천 합류지점 : D1350×D700㎜,D1000㎜,

D1350㎜(중간밸브),D700㎜(중간밸브)

❹ 성산대교 북단 : 퇴수변 3개소