[서식 2] 국가오염우려측정망, 보조수위측정망, 보조수질측정망 현황카드 서식 및 작성방법

【0000 측정망 현황카드】

1. 표준코드			2. 측정지점 명 칭				3. 연락처 (전화)
4. 위치	도 시 읍 군 면 리 번지 호 시 구 동						5. 소유주 (상호)
6.허가형태	허가( ), 신고( ), 기타( ) 허가‧신고번호( )						7. 소유구분	개인시설( ) 공공시설( )
8. 주 용도	용 도			음용		비음용	9. 사용기간	～ 월 (연중, 개월)
	지하수법	측정 전용
		생활용
		공업용
		농업용
	기 타
10.주변지형		11. 좌표		위도(X) : _ _ _° _ _′ _ _ . _ _″ 경도(Y) : _ _° _ _′ _ _ . _ _″			12. 표 고 (EL. m)
13. 시설 및 관리상태 (신고허가시 제출서류 참조)
- 정호형태 : 관정( ), 우물( ), 기타( ) - 설치 년월일 :
- 시공업체 : - 심도 : m 충적( ), 암반( )
- 착정구경 : mm - 케이싱 구경 : mm
- 펌프마력 : HP - 이용량 : ㎥/일
- 토출구경 : mm - 케이싱 길이 : m
- 스크린 구간 : 케이싱 상단으로부터 ∼ m 또는 나공( )
시설유무: 유 량 계( ), 출수장치( ), 그라우팅( ), 상부보호공( ) 수위측정관( ), 케 이 싱( ), 전기가설( ), 시 건 장 치( )
기타사항 :
14. 주변 오염원 (반경 0.5km 이내)
매립지( ), 폐광산( ), 공동묘지( ), 지상탱크( ), 지하탱크( ), 논( ), 밭( ), 축사( )
기타사항 :

※ 6. 허가형태에서 허가‧신고번호는 반드시 기재

15. 지하수위 및 현장수질 측정결과 (기록지 부족시 추가 별지로 관리)
측정일시	수위(m)	pH	EC(μs/cm)	측정일시	수위(m)	pH	EC(μs/cm)
16. 수질분석 중 이상 결과 및 조치사항 기록
17. 측정망으로 선정한 사유
18. 측정망 폐쇄
폐쇄 원인 : 수량부족( ), 수질악화( ), 기타( )
폐쇄 후 상태 : 정밀조사중( ), 미조치( ), 폐공( ), 기타( )
폐공 연월일 :
폐공주체 :
폐공업체 :
변경측정망 : 표준코드( ), 주소( ), 소유주( )
기타사항 :
19. 측정망 재지정, 변경 이력
재지정 이력 : 측정망에서 해지된 일자( ) 해지된 이후 측정망으로 재지정된 일자( )
변경전 기존측정망 : 표준코드( ), 주소( ), 소유주( )

20. 위치도(1:5,000 지형도, 지적도 또는 위성영상, 주요 오염원 표시 포함)
21. 사진
측정망 원경	측정망 근경
관정내부	오염원

작성일자		작 성 자	(직급) (성명)

【작성방법】

1. 표준코드

◦ ｢2.4 측정망 코드 부여｣ 참고

◦ 타 측정망으로 공동 지정되어 있을 경우 괄호 안에 타 측정망의 표준코드 병행 기재(예 : (G-4-e-2-02 공동 지정))

2. 측정지점 명칭

◦ 지하수 측정망 지역 명칭 기재

◦ 행정구역명(시‧군‧구명 + 읍‧면‧동명)

3. 연락처(전화)

◦ 관측정의 소유자 또는 관리자 전화번호 기재(가능한 경우 핸드폰 기재)

4. 위치

◦ 관측정 위치 확인이 가능하도록 지번까지 기재

5. 소유주(상호)

◦ 상호가 있는 경우 상호까지 기재(공공시설인 경우, 담당부서 및 담당자 기재)

6. 허가 형태

◦ 허가시설, 신고시설, 기타시설 중 해당 사항에 표기

※ 기타시설 : 지하수법 개정(’02)으로 경미시설(30톤/일 이하)을 신고시설에 포함했으나, 미전환된 시설과 온천법, 먹는물관리법, 제주도특별법 등 개별법에 따라 개발된 시설

◦ 허가‧신고시설의 경우 허가‧신고번호 반드시 기재

7. 소유구분

◦ 개인시설, 공공시설 중 해당 사항에 표기

8. 주 용도

◦ 지하수 수위·수질 측정전용 또는 생활용, 공업용, 농업용, 기타 중 해당 사항에 표기(음용 여부 포함 표기)

◦ 아래의 세부 사항을 참조하여 세부 용도까지 기재

- 생활용 : 가정용, 일반용, 학교용, 민방위용, 국군용, 공동주택용, 간이상수도, 상수도, 농업·생활 겸용, 기타

- 공업용 : 국가공단, 지방공단, 농공단지, 자유입지업체, 기타

- 농업용 : 전작, 답작, 원예, 수산업, 축산업, 양어장, 기타

- 기  타 : 온천수, 먹는샘물, 기타

- 음용 여부 표시

9. 사용기간

◦ 실제 사용기간을 월 단위로 기재

10. 주변 지형

◦ 측정망 주변 상태를 아래 예를 참조하여 기재

- 예 : 논, 밭, 주택가, 공장지대, 산지, 하천가(하천과의 거리 명기)

11. 좌표

◦ 지도상 위도(X), 경도(Y) 좌표를 기재하되, 초는 소수점 2째자리 까지 기재

◦ 예 : 위도(X) 37° 39′58.12″, 경도(Y) 126° 44′46.25″

◦ 지하수 개발‧이용 시설의 준공신고시 제출된 서류 또는 관정설치시 제출된 서류 등에 기재되어 있는 좌표를 기록하되, 좌표가 기록되어 있지 않은 경우에는 다음의 방법 중 하나를 사용하여 좌표를 기재할 것

- 1:5,000 지형도 등을 활용하여 좌표를 산출하여 기록

- 시‧군‧구 GIS 시스템 등이 구축되어 있는 경우 좌표를 추출하여 기록

- 공개된 인터넷 지도 프로그램을 이용하여 해당 지하수 측정망 지점에 대한 좌표를 기재

12. 표고(EL. m)

◦ 지도상에 등고선 높이 확인

◦ 지하수 개발‧이용 시설의 준공신고시 제출된 서류 또는 관정설치시 제출된 서류 등에 기재되어 있는 좌표를 기록하되, 좌표가 기록되어 있지 않은 경우에는 다음의 방법 중 하나를 사용하여 좌표를 기재할 것

- 1:5,000 지형도 등을 활용하여 좌표를 산출하여 표고 기록

- 시‧군‧구 GIS 시스템 등이 구축되어 있는 경우 표고를 추출하여 기록

13. 시설 및 관리상태

※ 지하수 개발‧이용 시설의 준공신고 때 제출하는 준공시설도, 지하수개발‧이용시설의 허가서 또는 신고서, 관정개발기록표 등 관정시설 제원을 확인 가능한 자료를 참조하여 기재

◦ 해당 사항을 기재하고, 심도는 전체 심도와 충적층과 암반층 심도를 각각 기재, 스크린의 경우 나공은 스크린이 설치되지 않은 것으로 해당되면 ○표

※ 케이싱은 관정의 매몰을 방지하기 위해 관정 외벽에 설치된 철관, 혹은 PVC관 등을 지칭하며, 지하수가 유입될 수 없음. 반면 지하수가 유입될 수 있도록 케이싱에 슬롯(가는 홈)이 설치되어있는 구간을 스크린 구간이라 지칭함. 나공 구간은 케이싱과 스크린이 모두 설치되지 않은 것임

◦ 심도에 관한 자료가 없는 경우 관정 소유자 또는 개발자에게 탐문조사를 통해 기재 요망. 단, 기타사항에 탐문조사를 통하여 얻은 자료임을 명시할 것

◦ 유량계, 출수장치, 그라우팅, 상부보호공, 수위측정관, 케이싱, 전기가설, 시건장치 등의 시설은 직접 확인 후 기재 요망(단, 그라우팅, 케이싱 부분은 자료 참조하여 기재)

◦ 개발 당시 제출한 준공서류 첨부 : 신청서, 준공서류(준공시설도, 수질검사, 현장사진), 관정 개발 기록표 등

【지하수 관정 모식도(예시)】		【지하수 관정 사진(예시)】
		수 위 측 정 관 지하수 관정 전기가설 유량계 출수장치

14. 주변 오염원

◦ 반경 0.5km 이내 시설

◦ 매립지, 폐광산, 공동묘지, 지상탱크, 지하탱크, 논, 밭, 축사, 기타

(관정을 중심으로 반경 0.5km 이내 해당 시설이 있는 경우 표기)

◦ 시설명과 개략적인 규모, 거리도 기재

15. 지하수위 및 현장수질 측정결과

◦ 지하수위 : 관정 상단으로부터 지하수면까지의 거리

.

◦ 시료채취 시 측정한 현장수질 측정 자료(EC, pH) 기록

16. 수질분석 중 이상결과 및 조치사항 기록

◦ 기준초과 항목에 대한 사항 기록

◦ 수질이상시 조치사항 및 기타 특이사항 기록

17. 측정망으로 선정한 사유

◦ 아래 예시를 참조하여 선정 이유를 기록

- 예 : 무작위, 수질 이상, 지역 내 등간격 배치, 접근용이, 관리용이 등

18. 측정망 폐쇄

◦ 측정망이 폐쇄된 지점에 대하여 다음 사항을 기재

- 폐쇄 원인 : 수량부족, 수질악화, 기타로 기재

- 폐쇄 후 상태 : 정밀조사중, 미조치, 폐공, 기타로 기재

- 폐공 연월일, 폐공주체, 폐공업체 기록

- 변경된 측정망이 있는 경우, 변경측정망의 표준코드, 주소, 소유주 기록

- 기타 특이사항 기록

19. 측정망 재지정, 변경 이력

◦ 해당 측정망이 기존 측정망 해지 후 재지정되는 측정망일 경우 해지 일자 및 재지정 일자 등 이력 기재

◦ 해당 측정망이 기존 측정망 폐쇄 후 변경되는 측정망일 경우 기존 측정망 표준코드 및 주소 등 정보 입력

20. 위치도

◦ 1/5,000 지형도, 지적도 또는 위성영상 이용

◦ 측정망 및 반경 0.5km 이내 주요 오염원 표기

21. 사진

◦ 측정망 지점과 주변 지역 사진 첨부(측정망 원경, 측정망 근경, 관정내부, 오염원)

※ 측정망 주변에 오염원이 여러 개일 경우 각각 촬영