[별지 제3호서식]

명     세     서

【발명의 명칭】

**********

【특허청구범위】

***********

【발명의 상세한 설명】

【기술분야】

**********

【배경기술】

**********

【선행기술문헌】

**********

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

***********

【과제의 해결수단】

***********

【발명의 효과】

***********

【도면 및 도면의 간단한 설명】

**********

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

**********

【부호의 설명】

**********

기재요령

1. 발명의 명칭 및 특허청구범위 작성방법

가.【발명의 명칭】란에는 그 발명의 내용을 간명하게 표시할 수 있는 발명의 명칭을 기재합니다.

나.【특허청구범위】란은 하기와 같은 형식으로 기재하며 발명의 기술적 특징을 나타내는 필수구성요소들을 나열하는 식으로 기재합니다.

[예]	【청구항 1】

………… (독립항)

【청구항 2】

청구항 1에 있어서……(종속항)

【청구항 3】

청구항 2에 있어서……(종속항의 종속항)

【청구항 4】

…………(독립항)

【청구항 5】

청구항 4에 있어서……(종속항)

2. 발명의 상세한 설명 작성방법

가. 【기술분야】,【배경기술】및【선행기술문헌】란은 당해발명의 기술분야에 대한 내용을 구체적으로 기재합니다.

(1)【기술분야】란은 당해발명이 어느 분야에 속하는지 그 기술분야를 기재합니다.

(2)【배경기술】란은 당해발명 분야에 일반적으로 존재하는 기술을 소개하며 이들 기술의 문제점에 대해서 기재합니다.

(3) 또한, 종래기술이 기재된 문헌을 알고 인용하는 경우에는【선행기술문헌】란에 그 문헌의 명칭, 발간일, 종래기술이 기재된 페이지 등의 정보를 기재합니다.

나. 발명의 내용은【해결하려는 과제】, 【과제의 해결수단】및【발명의 효과】로 구성됩니다. 발명의 내용 부분에서는 당해발명의 기술 내용에 대해 구체적으로 기재합니다.

(1)【해결하려는 과제】란에는 당해발명이 종래의 기술을 해결한 방안을 기재합니다.

(2)【과제의 해결수단】란에는 (1)의 과제를 해결하기 위하여 강구한 구체적 수단과 구성을 기재합니다.

(3)【발명의 효과】란에는 당해 발명(고안)에 의하여 발생한 효과를 구체적으로 기재합니다.

다.【도면 및 도면의 간단한 설명】란에는 첨부한 ‘도면’ 에 대하여 각각의 ‘도면’이 무엇을 표시한 것인가를 간단히 기재합니다. 다만, 발명의 설명에 ‘도면’이 필요하지 아니한 경우에는【도면의 간단한 설명】식별항목을 삭제합니다.

[예] 【도면의 간단한 설명】

제1도는 전체를 조립한 평면도

제2도는	…… 부분의 정면도

제3도는	…… 부분의 종단면도

라.【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】란에는 그 발명의 구성이 실제상 어떻게 구체화되는가를 나타내는 실시 예를 기재합니다. 그 실시 예는 출원인이 가장 좋은 결과라고 생각되는 것을 가급적 여러 종류를 구체적으로 기재합니다.

마.【부호의 설명】란에는 첨부한 ‘도면’ 에 기재된 부호를 설명하는 내용을 기재합니다.

< 기재방법 예시 >

【발명의 명칭】

예) 카메라용 광학계

【특허청구범위】

예) 청구항 1

양의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상인 제1렌즈;

음의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상인 제2렌즈;

굴절력을 가지며, 상 측면이 볼록한 형상인 제3렌즈;

양의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 오목하고 상 측면이 볼록한 형상인 제4렌즈; 및

음의 굴절력을 가지며, 상 측면이 오목한 형상인 제5렌즈;

를 포함하고,

상기 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경의 절대값은 상기 제4렌즈의 물체 측면의 곡률 반경의 절대값보다 큰 카메라용 광학계.

【발명의 상세한 설명】

【기술분야】

예) 본 발명은 카메라 광학계에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 모바일 기기에 장착하기 위하여 소형으로 제작됨과 아울러 고해상도가 구현 가능하도록 한 카메라용 광학계에 관한 것이다.

【배경기술】

예) 종래에 카메라용 광학계로 800만 화소를 지원하는 고화소의 광학계는 주로 4매의 렌즈로 구성(픽셀 사이즈 〉1.4㎛ 이상)되는 바, 4매의 렌즈 중에서 제1렌즈와 제2렌즈가 광학계의 전체적인 굴절력을 담당하고, 제3렌즈와 제4렌즈가 상면 만곡(Field Curvature)과 왜곡(distortion)을 담당하여 제1렌즈와 제2렌즈에 의해 보정되지 못하는 수차를 보정하게 된다.

또한, 제1렌즈와 제2렌즈는 크라운(crown) 또는 플린트(flint) 계열의 글라스 렌즈로 사용되며, 특히, 제2렌즈가 음의 굴절력을 가지면서 플린트(flint) 계열의 글라스 재질을 사용하여 종색수차를 보상하게 되는데, 모바일 카메라용 광학계의 제조 비용을 감안한 광학계 설계로는 소형화와 저비용화의 조건을 만족시키기 어려운 문제점이 있다.

특히, 모바일 기기에 적용되는 카메라용 광학계의 특성상 대량 생산과 크기, 무게 및 단가를 고려하여 플라스틱 렌즈가 주로 적용됨에 따라 일반적인 광학계의 설계로는 광학 성능을 만족시키기가 어렵고 색수차 보상이 어려운 단점이 있다.

【선행기술문헌】

예) (특허문헌 0001) 일본특허공개공보 제1997-211320호

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

예) 본 발명은 종래 카메라용 광학계에서 제기되고 있는 상기 제반 단점과 문제점을 해결하기 위하여 창안된 것으로서, 종색수차 특성이 다른 5매의 렌즈를 순차적으로 배치하여 광각의 고해상도 구현이 가능하도록 하고, 조리개를 제1렌즈와 제2렌즈 사이에 위치시켜 주변 광량비가 개선되도록 한 카메라용 광학계가 제공됨에 발명의 목적이 있다.

【과제의 해결수단】

예) 본 발명의 일 실시 예에 따른 카메라용 광학계에서 상기 제5렌즈의 광축 중심의 두께는 상기 제1렌즈의 광축 중심의 두께보다 크다.

본 발명의 일 실시예에 따른 카메라용 광학계에서 상기 제5렌즈의 광축 중심의 두께는 상기 제4렌즈의 광축 중심의 두께보다 크다.

본 발명의 일 실시예에 따른 카메라용 광학계는 하기 조건식을 만족한다.

[조건식] R31 / f < 1.2

(상기 조건식에서 R31은 상기 제3렌즈의 물체 측면의 곡률반경이고, f는 광학계 전체의 초점거리이다)

본 발명의 일 실시예에 따른 카메라용 광학계에서 상기 제2렌즈의 상 측면으로부터 상기 제3렌즈의 물체까지의 광축 거리는 상기 제4렌즈의 상 측면으로부터 상기 제5렌즈의 물체 측면까지의 광축 거리보다 크다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시 예에 따른 카메라용 광학계는 양의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록한 형상인 제1렌즈; 음의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상인 제2렌즈; 굴절력을 가지며, 양 측면이 볼록한 형상인 제3렌즈; 양의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 오목하고 상 측면이 볼록한 형상인 제4렌즈; 및 음의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 오목하고 상 측면이 오목한 형상인 제5렌즈;를 포함하고, 상기 제2렌즈의 상 측면의 곡률 반경의 절대값은 상기 제1렌즈의 물체 측면의 곡률 반경의 절대값 보다 크다......

【발명의 효과】

예）이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 카메라용 광학계는 5매의 렌즈를 비구면의 플라스틱 렌즈로 구성하여 제조 단가를 낮추면서 광화각의 구현이 가능하도록 한 이점이 있다.

또한, 본 발명의 카메라용 광학계는 5매의 렌즈가 배치된 상태에서 제3 렌즈가 제1렌즈에 대한 색수차 보정이 이루어지도록 함에 따라 상측으로 오목한 형상의 제1렌즈를 채용하여 제조 공차에 대한 민감도를 완화시켜 설계 자유도를 향상시킬 수 있는 장점이 있다.

그리고, 본 발명의 카메라용 광학계는 제1 렌즈와 제2 렌즈 사이에 조리개를 배치함으로써, 제1 렌즈의 제조 공차에 대한 민감도를 완화할 수 있고, 주변 광량비가 개선될 수 있는 작용효과가 발휘될 수 있다.

【도면 및 도면의 간단한 설명】

예) 도 1

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 카메라용 광학계의 렌즈 배치를 나타낸 구성도

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

예)[제1실시예]

하기의 표 1은 본 발명의 제1실시예에 의한 수치예를 나타내고 있다.

또한, 도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 카메라용 광학계의 렌즈 배치를 나타낸 구성도이고, 도 2a와 도 2b는 각각 표 1 및 도 1에 도시된 광학계의 비점수차와 왜곡수차를 나타낸다.

제1실시예의 경우, 전체 광학계의 유효초점거리(f)는 4.05㎜이다. 또한, 제1렌즈(L1) 내지 제5렌즈(L5)는 모두 비구면의 플라스틱 렌즈로 구성된다.

또한, 제1실시예에 채용되는 각렌즈의 초점 거리로 f1은 3.66㎜, f2는 -3.80㎜, f3는 5.09㎜, f4는 2.27㎜ 및 f5는 –2.10㎜이다.

【부호의 설명】

L1. 제1렌즈   L2. 제2렌즈

L3. 제3렌즈   L4. 제4렌즈

L5. 제5렌즈