서울기록원 내 박물관 수장고 설계변경 요청사항

구분	면적	기능	검 토 사 항		비고
			내용	규격
계	1145.7㎡				공조실 제외
수장고내부	843.9㎡	유물 격납
① 수장고 내부			조습패널 설치를 위한 바닥 깊이 확보	바닥 깊이 30cm
전실	63.18㎡	유물임시보관, 열람 등 작업 수행
② 금고문			수장고 1차 진입을 위한 금고문 설치 공간 확보	폭 3,150 × 천장높이
③ 슬라이딩 도어			수장고 최종 진입을 위한 전동식 슬라이딩 도어 설치 공간 확보	폭 3,100 × 천장높이
보존과학실	89.86㎡	유물 보존 처리
④슬라이딩 도어			전동식 슬라이딩 도어 설치 공간 확보	폭 2,500 × 천장높이
훈증실	63.18㎡	반입 유물 소독
⑤ 슬라이딩 도어			전동식 슬라이딩 도어 설치 공간 확보	폭 2,500 × 천장높이
⑥ 훈증실 내부			훈증가스 배기 라인, 급배수 라인 확보
업무공간	63.18㎡				필요시 보존과학실로 활용
⑦ 슬라이딩 도어			전동식 슬라이딩 도어 설치 공간 확보	폭 2,500 × 천장높이	추후 RFID출입 시스템 설치 예정
⑧ 콘센트			전기콘센트-공간 내부 벽마다 1개씩 확보

※ 수장고 내부의 금고문 및 슬라이딩 도어의 설치 규격은 서울역사박물관 수장고에 준하여 설정한 것으로 실시 설계 과정에서 변경 가능