과 업 지 시 서

용역명 : 2020년도 하반기 제2종 시설물

정기안전점검 용역

2020. 11.

서울시립과학관

용 역 개 요

1. 용 역 명 : 2020년도 하반기 제2종 시설물 정기점검용역

2. 위    치 : 노원구 하계동 21외 1필지(한글비석로 160)

3. 용역개요

가. 목 적

○ 2종 시설물의 안전점검을 통한 대규모 재해와 재난 예방

※ 근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

나. 용역내용

○ 구조물의 상태변화(결함, 손상, 균열 등) 측정 및 상태평가

○ 보수보강 방안 검토 및 제시

※ 대상건물 개요

건 물 명	구 조	준공년도	층수	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	전차 점검결과	비 고 (점검종류)
서울시립과학관	RC STEEL	2016.06.19	1/3	4,745.64	12,376.42	신축건물	2종시설물 (정기점검)

4. 용역기간 : 착수일로부터 30일간

목    차

제1장. 일반사항	1

2. 과업 수행	8

3. 성과품 제출	10

과 업 지 시 서

제1장  일반사항

1. 1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “2020년도 하반기 제2종 시설물 정기점검용역”이라 한다. 본 과업에서는 편의상 발주자인 서울시립과학관을 “발주자”라 하고, 도급자인 용역사를 “계약자”라 한다.

1. 2. 과업의 목적

본 과업은 “2020년도 하반기 제 2종 시설물 정기점검 용역”을 시행하여 관련법 및 규정에 적합하도록 하며, 시설물의 유지관리에 필요한 기초자료를 제시하고, 재해 및 재난예방을 목적으로 한다.

1. 3. 대상건물의 위치 및 과업개요

가. 점검 대상물 개요 및 점검종류

대 상	연면적(시설물종별)	구 조	과업종류
서울시립과학관	12,376.42㎡(2종)	철근콘크리트구조 일반철골구조	2020년 하반기 정기점검

나. 위치 :

다. 과업의 내용

1) 자료 수집 및 분석

가) 준공도면, 구조계산서(필요시)

나) 시공․보수․보강도면

다) 재료증명서, 품질시험기록, 계측자료

라) 시설물관리대장

마) 기존 안전점검, 정밀안전진단 실시결과

바) 보수․보강이력

2) 현장조사 및 시험

가) 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성

(1) 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등

(2) 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등

3) 상태평가

가) 외관조사 결과 분석

4) 보고서 작성

가) P.P.T 위치도  등 보고서 작성

5) 시스템 입력

가) 한국시설안전공단 FMS 시스템 입력

1. 4. 과업기간 : 용역 착수일로부터 30일내에 보고서 납품

※ 시스템 입력은 20. 11. 30. 까지

1. 5. 과업수행 및 공정보고

가. 과업수행방법

1) 계약자는 용역수행 과정에서 발주자의 감독하에 특별법 제6조, 제10조 및 국토교통부장관이 제정 고시한 안전점검 및 정밀안전지침, 서울시 시설물안전관리및 유지관리지침, 시설안전기술공단의 세부지침을 참고하여 본 용역을 성실히 수행하여야 한다.

2) 계약자는 본 과업내용서와 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다.

나. 업무협의 및 공정보고

1) 과업 착수전 : 사전 현장사진 및 점검계획서(과업진행에 관한내용, 현장대리인 지정, 공정표, 안전관리에 관한 내용 등)을 작성 담당자와 충분히 협의 실시한다.

2) 수급인은 본 과업 착수 후 수행일정계획에 따라 과업진행 상황을 고려하여 협의 조정할 수 있고 발주처의 요구가 있을 때에는 과업진행 상황을 별도로 보고하여야 한다.

3) 업무 시행중 점검 대상물의 안전에 심각한 이상이 발견되어 긴급 보수를 필요할 경우 계약자는 즉시 이 사실을 발주자에 보고하여야 한다.

1. 6. 계약자의 책임

가. 계약자는 수행한 본 과업의 성과에 대한 모든 책임을 진다.

나. 본 과업의 부분성과 및 최종성과의 내용의 미비, 과오, 기술상의 오류 등의 결함에 대한 계약자의 책임은 면제될 수 없으며, 본 계약의 당사자이외의 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 용역성과에 첨부자료로 사용된 경우도 계약자의 책임한계는 동일하다.

다. 계약자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야한다

라. 작업장에서 발생되는 사고 및 민원에 대해서는 계약자가 모든 책임을 져야 하며, 사고를 미연에 방지하고자 안전관리계획에 의거 교육을 실시하여야 한다.

1. 7. 과업 준수사항 및 정기점검시 고려사항

가. 본 과업은 계약기간내에 예정공정에 맞추어 착오 없이 수행되어야 한다.  다만 불가항력적인 사유나 통념상으로 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우에는 발주청의 승인을 얻어 과업기간을 연장 또는 단축할 수 있다.

나. 점검 및 Check내용에 대하여 담당자와 수시로 긴밀히 협의하여 이견이 있을시 담당자의 지시에 따른다.

다. 현 건축물에 관한 최대한의 안전사고 우려사항, 자료 및 구조적 안전요소들을 파악하여 검토한다.

제2장 과업 수행

본 과업의 과업수행은 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제13조 및 같은법 시행령 제13조에 따라 제정한 [시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침](국토해양부 고시, 제상반기-45호)에 따라 실시하되, 개별 시설물의 특성 및 제반여건 등을 고려하여 적절히 응용 실시한다.

2. 1. 정기안전점검 과업수행

정기점검 실시결과 및 조치해야할 사항은 시설물별 세부지침의 정기점검 서식에 의해 작성한다.

2. 2. 정기안전점검 요령

정기안전점검은 건축물의 관리주체나 진단기관 또는 유지관리업체에서 정기적으로 수행하는 순찰 수준의 점검이며, 건축물의 구조적 특성과 용도, 계절적 특성에 따른 체반 관리사항을 각 건축물의 특성에 맞게 점검할 필요가 있다.

1. 점검항목

가) 건축물의 평면, 입면, 단면, 용도 등의 변경사항

나) 구조부재의 변경사항

다) 하중조건, 기초⦁지반 조건, 주변 환경조건 등의 변동사항

라) 균열발생 상태

∘균열발생 위치

∘균열의 유형 및 형상(종류)

∘균열의 크기(폭, 길이 등)

∘균열의 진행 상황

∘균열부위의 누수여부

마) 구조물 혹은 부재의 전반적인 상태

∘ 구조물 혹은 부재의 변위⦁변형 상태

: 부동침하, 편심⦁집중 하중상태, 과다적재 하중상태, 진동⦁충격 상태, 이상 체감 등

∘ 콘크리트의 표면열화 상태

: 위의 (라)항 이외의 것으로 박리, 박락, 충분리 백태(백화), 누수 등

∘ 철근의 노출 및 부식 상태

∘ 강재구조물의 열화 상태

: 균열, 도장 및 내화피복 등 마감, 부식, 접합부, 변형⦁변위 등의 상태

바) 보수⦁보강 실태 조사 및 기록

사) 계절별 주요 점검항목([표 10.2]) 참조

2. 점검방법

가) 정기안전점검은 원칙적으로 육안과 간단한 측정기기로 검사하여 건축물에 내재되어 있는       결함⦁손상 등을 발견하고, 그 진전 상황을 지속적으로 관찰함과 동시에 초기점검에서 도       출된 붕괴유발 부재 등에서 문제점이 발견되면 관리주체에게 즉시 통보하여, 관리주체가       간단한 보수⦁보강이나 정밀안전진단을 실시하도록 한다.

나) 도면, 계산서, 과거의 점검⦁보수기록, 환경 및 사용상태 등의 유지관련 자료의 정비 상황       을 파악한다.

다) 정기안전점검은 매 반기마다 전체 건축물을 수평 혹은 수직, 구조의 중요도에 따라 부재       별로 분할하여 실시할 수 있다.

라) 전술한 1)항의 점검항목에 대한 점검결과 표준서식에 상세히 기록하고, 필요할 경우에는       개략도면으로 표시한다.

마) 정기안전점검에서 이상이 발견된 사항에 대해서는 사진 촬영하여 보고서의 설명 자료로       이용할 수 있도록 보존한다.

∘ 사진자료는 매 정기안전점검 시에 가능한 한 같은 위치에서 얻는 것을 원칙으로 한다.

∘ 사진자료에서 얻어야 할 사항은 전술한 점검항목의 내용을 확인 할 수 있는 정도로 한         다.

2. 3. 정기점검 실시결과 보고서 작성방법

정기안전점검보고서는 부록의 시설물 종별 「정기안전점검 표준서식」을 참고하여 작성하며, 정기안전점검 결과 및 조치해야할 사항의 작성요령은 다음과 같다.

1. 정기안전점검 결과표

정기안전점검 결과표에는 시설물 명칭과 관리주체, 정기안전점검 결과 요약을 기술하여야 하   며, 특히 「라. 참고사항」에 다음의 내용이 작성되어야 한다.

가) 차기 정기안전점검에서의 중점 점검부위 등

나) 점검결과에 따른 보수⦁보강의 필요여부 판단을 위한 정밀안전점검(긴급안전점검) 또는        정밀안전진단 실시 여부 등에 관한 사항

2. 정기안전점검 실시결과 요약표

정기안전점검 실시결과 요약표의 작성 요령은 다음과 같다.

가) 부재(부위) : 결함(손상) 및 열화 등의 진행이 발견된 부재(부위)의 위치 또는 명칭

나) 점검결과 : 결함(손상) 및 열화발생 내용을 간단히 기입

다) 조치필요사항 : 결함(손상) 및 열화 등의 진행 내용에 대한 필요한 조치내용 내용

3. 정기안전점검 체크리스트

정기안전점검 체크리스트는 부록의 시설물 종별 「정기안전점검 표준서식」을 참고   하여 작   성하며, 해당 사항이 있는 시설물만 작성한다.

4. 외관조사 사진

외관조사에서 조사된 상태변화 등에 대한 사진으로 구조종별 및 부재별로 구분하   여 요약설명이 첨부되어야 하며, 전차 점검결과와의 비교, 구분되도록 구성되어야   한다.

가) 보수⦁보강이력에 대한 확인

나) 손상 및 결함의 진행성 여부의 파악

다) 조사시점 발생되어 있는 손상 및 결함에 대한 유지관리 지도

제3장 성과품 제출

3. 1. 성과품 제출 목록

가. 보고서 및 부록 -------------------------------------     3부

[붙임 : 점검결과 표준서식]

○○시설물 정기점검 결과표

가. 일반현황
용역명			점검기간
관리주체명			대표자
공동수급			계약방법
시설물 구분			종류		종별
준공일			점검금액 (천원)
시설물위치			시설물규모
나. 점검 실시결과 현황
중대결함
점검 주요결과
주요 보수․보강
다. 책임(참여)기술자 현황
구분	성명	과업 참여기간				기술등급
라. 참고사항

※ 본 결과표 다음에 정기점검 실시결과 요약표 등의 순서로 첨부

정기(정밀)점검 실시결과 요약표

부재(부위)	점검결과	조치 필요사항

※ 작성요령

1. 부재(부위)    : 상태변화(결함, 손상 및 열화 등)가 발견된 부재(부위)의 위치 또는 명칭

2. 점검결과     : 상태변화(결함, 손상 및 열화 등) 내용을 간단히 기입

3. 조치필요사항 : 상태변화(결함, 손상 및 열화 등) 내용에 대한 필요한 조치내용 기입

<기입 예>

․ 보수실시 (공법제시)

․ 보강실시 (공법제시)

․ 주의관찰 필요 (관찰주기, 방법 제시)

정기(정밀)점검 Check List

시설물명				관리주체
준공년월일		년 월 일		최종점검년월일	년 월 일
점검항목			점 검 결 과
건 축 구조물	용도변경
	구조부재 변경
	주변조건 변경
	균열 발생현황
	누수․백태현황
	철근노출 및 부식 상태
	강재구조 노후 상태
	마감재 상태
부대 시설	지반(포장)상태
	옹벽(축대)상태
	담장상태
	기타
특기사항
점검자 의견

※ 본 점검표 다음에 시설물의 정기점검 실시결과 요약표 첨부

※ 정기점검 실시결과 상태변화(손상, 결함) 등의 정도, 위치, 형상, 진행성 등을 상세히 기술

점검일자 :     년    월   일                    점검자 :

○○건축물 현황표

시설물명			시설물번호
준공년월일	(경과년수 : 년)		관리번호
위 치
관리주체		관리책임자		Tel.
건축면적(㎡)			연면적(㎡)
층 수	지하 : , 지상 :		주용도
기초형식			구조형식
최고높이(m)			지하깊이(GL이하~ 기초바닥까지(m)
기둥표준간격(m)			지하수위(GL-)(m)
내진설계여부	○ ( ), ×( )		기준층 슬래브두께(mm)
콘크리트 설계강도(MPa)			철근종류(MPa)
철골종류(MPa)			방수공법(재)	지붕층 :
				지하층 :
준공도면 보관여부	건축( ), 구조( ), 전기( ), 기계( ), 조경( ), 토목( )
준공서류 보관여부	구조계산서( ), 지질조사보고서( ), 시방서( ), 품질관리계획서( ), 내역서( )
기 타	※ 입․평면도 ※ 중점 점검사항(붕괴유발부재, 보수․보강 부위 등을 기재) ※ 별지 이용

작성일 :      년   월   일