서울형 공공자전거 단말기 규격서

구 분	내 용
일반사항	• 서울시 공공자전거용 단말기(이하 단말기)는 사용자 인터페이스를 제공하고 대여/반납/운행정보 저장 등의 기능을 수행해야 한다. • 단말기는 야외 환경에서 운영될 수 있도록 방진/방수/방습 기능을 포함해야 하며, 혹한기와 혹서기 등에도 정상적으로 작동될 수 있어야 한다. • 기 구축된 서울시 공공자전거 시스템과 완벽히 호환되어야 한다. 자전거 도난방지 및 자동 도난알림 기능을 갖춰야 한다. • 별도의 전원인가 없이 배터리만으로 동작되어야 하며, 배터리 교체가 가능한 구조이어야 한다. • 단말기에 부착된 연결장치를 이용하여 자가잠금과 연결반납이 가능한 구조이어야 한다. • 단말기를 자전거에 부착할 수 있는 어댑터도 함께 제공되어야 한다. • 자전거 부착 및 대여․반납 등 기능테스트, 단말기 정보 등록(자전거 정보와도 매칭) 등을 통해 공공자전거를 대여소에 배치하여 대여/반납 서비스를 제공할 수 있는 상태로 납품하여야 한다.(세부사항은 발주처와 협의하여 결정함)
환경조건	• 동작온도 : –20 ~ + 50℃(공인기관 성적서 제시) • 방수/방진 : IP54(공인기관 성적서 제시) • 진동 : 자전거 KS 진동규격(9~11 Hz) 준수(자전거 부착상태에서 시험) • 충격 : 자전거 KS 충격규격(300mm낙하) 준수(자전거 부착상태에서 시험) 600mm 이상에서 자유낙하시 정상 동작해야 함 • 연결장치 와이어 : 1200N 이상의 고 인장강도 (공인기관 성적서 제시)
TFT LCD	• 정전식 터치 패널 3.5인치 이상 • 해상도 320 x 480 이상 • 자외선 차단막 • 보호 커버 포함(액정과의 융착 등을 통해 시인성을 개선해야 함)
WiFi	•자전거 운행과 관련된 모든 정보(대여/반납/운행정보/도난알림 /업그레이드 등)를 무선 AP에 WiFi로 전송해야 함 • IEEE 802.11 b/g/n • 내부 안테나 통신거리 40m 이상 • 신호간섭, 전파 방해 등의 환경에서 안정적으로 통신을 수행할 수 있는 방안 제시
RFID	• 사용자 및 관리자 카드를 판독하고, 거치대 및 단말기 연결장치의 태그 정보를 읽을 수 있어야 함 • 13.56 MHz Multi-protocol RFID reader chip • ISO/IEC 14443 A/B, 15693 • NFC • 티머니(t-money)카드, 캐시비카드 카드번호 판독 가능
GPS	• 자전거 이동 경로를 주기적으로 자동 저장 • 저장된 이동 경로 정보를 반납시 시스템에 자동 전송 • 정확도 : 3m 이내 CEP(50%) • 절전모드 사용
배터리	• Li-ion Polymer, 3.7V • 용량 : 4,000 mAH 및 방전율 3C이상(케이블 실리콘와이어재질) • 교체형, 보호회로 내장형 • 배터리 초절전 회로 포함(대기전류 300uA 이하)\ • 배터리 충전전압 : 4.2±0.5V • 외부입력전원(자전거 발전기, 6V/3W) 충전 기능 • 외부 충격시 전원유지 회로(100ms 유지, 80% 전압강하조건) • 배터리 효율강화 전원 부스트업 회로 포함 • 허브 다이나모 발전기를 통한 자동 충전 • 충전없이 대기모드 상태로 수명 3개월 이상 • 국내 인증을 획득한 제품 적용
사용자 인터페이스	• 동작 단계 및 상황별 음성안내(시간대별로 볼륨이 자동 조정될수 있어야 함) • 동작 단계 및 상황별 문자 및 그림안내(LCD 표출), 터치 입력 • 사용자 카드 인식하여 회원가입시 선택한 언어로 음성표출 • 다국어 음성 및 화면 지원 – 한국어, 영어, 일어, 중국어 • 스피커 출력 : 2W 이상
도난방지	• 충격감지 센서 내장 • 허브 다이나모 동작 감시 – 거치/자가잠금 상태에서 바퀴 회전 감시 • 도난시도 발생시 관제시스템 자동 알림 • 도난 경고 알람
자가잠금 연결반납	• 자전거 이용시 임시 보관을 위한 자전거 자가잠금(self-lock) 기능 • 자가잠금 해제는 대여 비밀번호 이용 • 대여소에 거치대가 부족할 경우 이미 거치되어 있는 자전거를 이용하여 반납 가능(관리자에 의한 연결거치 및 이동도 지원) • 거치대 부족 문제 해결 • 직관적인 사용 방법 제시
장착위치 및 방법	• 다운튜브형 자전거 프레임 상단 • 어댑터를 이용한 장착 • 자전거 변경시 어댑터 변경만으로 장착 가능한 구조 • 공공자전거 단말기 어댑터 설계도면 참조(참고자료)
업그레이드	• F/W 무선 자동 업그레이드 및 버전 관리 • 음성, 이미지 무선 자동 업그레이드
연결장치	• 단말기 일체형 연결장치 • 자가잠금(self-lock), 연결반납 용도 • 자전거 정보가 저장된 RFID 태그 내장 • 1200N 이상의 고 인장강도 와이어 적용(공인기관 성적서 제시)
MCU 및 메모리	• MCU : ARM32-bit Cortex M4 이상 • 내부메모리 : 1 Gbit(128 Mbyte) 이상
크기 및 무게	• 단말기 크기 : 137 x 167 x 107 mm 이내(단말기) 214 x 167 x 107 mm 이내(어댑터 포함) • 무게 : 1.4 kg 미만(어댑터 포함)

※ 공공자전거 단말기 어댑터 설계도면

◦ 부착위치 프레임 폭 : 장축 73mm/ 단축 38mm(±5mm이내 변경 허용)

◦ 어댑터 고정 홀 : 1개(세부위치는 조정될 수 있으며, 공단과 협의하여 최종위치 결정)