서울특별시 도로분진청소 작업 매뉴얼

본 매뉴얼은 도로발생 먼지저감을 위한 서울특별시 도로물청소 및    도로분진청소, 노면청소 등 도로분진 제거를 효율적으로 시행하기     위한 것으로 도로분진 청소시 준수해야 할 제반기준을 규정한 것임

1				도로(차도)분진청소

□ 도로 분진청소 실행목표

○ 도로 규모별 작업빈도 목표

구 분	계	차 도						보도
		소계	주요 간선도로		일반도로		이면도로,골목길
			자동차 전용도로	6차로이상	4차로	2차로(중로)	2차로이하 (소로)
도로길이(km)	8,148	8,148	176	771	653	208	6,340	4,780
작업대상 (총연장km)	24,252	19,472	1,160	5,863	2,612	416	9,421	4,780
작업주기	-	-	매일	매일	2일1회		주1회이상	3km/일

○ 차량규격별 작업목표

구 분	도로물청소차				도로분진차	노면청소차
	3톤미만	5~6톤	8~10톤	12톤이상
작업목표	20km/일	25km/일	40km/일	45km/일	50km/일	50km/일

(※ 동절기 분진차 100km, 1일 2교대)

□ 작업계획수립

○ 자치구는 도로청소 미실시 지역이 없도록 전 도로에  대해 빠짐없이 순회하여  청소를 실시할 수 있도록 사전 계획을 수립하고 계획에 따라 물청소를 실시  하여야 한다.

○ 도로 청소는 실행 가능하도록 작업구간 범위와 작업일시(주기) 및 시간에

대한 사전 계획을 수립하고 작업계획을  철저히 준수하되, 특별한 경우

(교통정체, 집회 등 부득이 작업시간 준수가 어려운 경우)를 제외하고 계획

된 시간 내에 계획구간에 대한 청소를 완료토록 한다.

□ 도로 분진청소 기간 및 작업시간

○ 도로물청소는 3월부터 11월까지 적용하여 실시하고, 동절기에는 별도   계획을 수립하여 시행 한다

○ 도로 분진청소차에 의한 작업은 우천, 강설 등 기상 여건을 고려한 연중

지속적인 작업을 실시한다

○ 노면청소는 3월부터11월까지 적용하여 실시하되, 동절기에도 장비의    결빙 우려가 없는 기상여건 하에서는 작업을 실시한다.

○ 전면 물청소 대상 도로에 대한 물청소 시간은 차량통행이 원활하고 가장

안정 시간대인 전일 23:00부터 당일 07:00까지 물청소를 완료한다.

다만. 편도 2차선 이하의 측구청소 대상도로 중 심야 또는 새벽 물청소가

어려운 도로는 09:30 이후에도 물청소를 실시한다.

단) 분집흡입청소와 노면청소는 주/야간 구분 없이 작업을 실시한다.

○ 차량통행이 많은 출․퇴근 시간( 오전 07:30 ~ 09:30, 오후18:00~

20:00)에는 도로물청소를 실시하지 않는다.

○ 시민들의 출․퇴근에 지장이 없는 일요일 및 공휴일에도 교통여건을

감안하여 청소시간을 조정하여 실시할 수 있다.

□ 차량별 작업기준

① 공통기준

○ 모든 작업차량은 주변의 차량, 사람, 시설물 등에 유의하여 안전  수칙을 준수하며 작업을 실시한다

○ 불법 주․정차 차량이 없도록 사전에 홍보․계도를 철저히 한다.

○ 도로청소 차량은 대상노선 및 작업시간, 차량속도, 작업방법, 차량  투입수량 등 사전 계획을 철저히 준수하여 작업을 실시한다.

○ 도로물청소 차량 및 도로분진청소차량은 작업개시전 차량정보   시스템의 단말기 작동유무, 작업방법(차도․보도 작업구분) 확인 등  기기 제반 기능의 이상 유무를 반드시 확인한 후 작업에 임한다.

○ 모든 청소차량은 실질적인 작업거리(총운행거리 - 비작업거리)  및 운행에 관한 기록을 철저히 관리한다.

○ 도로물청소차․도로분진청소차․노면청소차량이 동시 병행작업  경우에는 도로분진청소차(상위차로) → 노면청소차(끝:측구차로)  → 물청소차(중간차로) 순으로 작업을 실시한다.

② 물청소차 운행기준

○ 물청소차의 1일 작업량은 차량규격별 작업목표에 준해 작업을 실시한다.

○ 차도 청소는 가능한 노면청소와 물청소를 조합해서 실시하되 노면청소로

측구 쓰레기를 제거한 후 물청소가 실시될 수 있도록 한다

○ 노면청소와 물청소의 조합으로 실시하는 경우 노면청소차량이 선행하고

물청소차량이 뒤따르는 대형을 유지하는 형태로 작업을 실시한다

○ 도로분진청소차와 물청소차가 병행작업을 하는 경우에는 도로분진청소차는

선두에서 중앙선측 차로를, 물청소차는 분진청소차로 이후 차로부터          작업을 실시한다.

○ 물청소 후 잔류수 형성, 물 튀김 등이 발생하지 않도록 물청소 차량의

장비를 지속적으로 개선․정비하여 물 튀김을 최소화 한다

▹후방브러쉬 부착차량은 가동하여 잔류수를 제거하도록 한다

▹적정 살수압력 유지로 작업차량 후미 잔류수가 발생되지 않도록 한다.

▹도로 수평 불량지역은 즉시 도로관리부서 시정 요청하여 물고임 현상이

없도록 한다

○ 모든 살수 노즐은 특별한 경우(중앙선, 안전지대 작업 등)를 제외하고 우측 방향으로 각도를 유지하여 진행 방향의 좌측으로  용수가 살수 되지 않도록 한다.

○ 물청소차의 속도는 차량성능․살수압력 등 차량의 성능에 따라 충분한용수가 살수되어 측구배출이 가능하고, 물 튀김이 발생하지 않도록 차량 속도를 조절하여 운행한다

③ 도로분진청소차 운행기준

○ 도로분진청소차는 청소작업을 위한 중앙 및 측구 흡입구 손상여부, 배출판 먼지 재배출 여부 등 필터펄싱 기능과 공기압 상태  및 흡입구 고무판의 변형상태 등 장비의 전반적인 정상작동 여부를 확인한 후 청소에 임한다.

○ 도로분진청소차는 50km/일 기준으로 청소작업을 실시한다.

○ 작업구간에 대한 1차 토사, 2차 분진 수거량 및 운행거리를 반드시 기록하고,  청소작업 후 1차 토사와 2차 분진은 적정 폐기처리 한다.

○ 도로분진청소차의 청소 주행 속도는 10km/h 내외로 하되 도로사정에 따라 다소 증감하면서 청소작업을 수행할 수 있다.

○ 측구전용 진공흡입 청소차량 운영 시 중앙부분 흡입장치와 측구  전용 흡입장치의 흡입구 압력을 수시 확인하여 가능한 동시 사용을 지양하여 효율적 흡입기능을 유지 시킨다

④ 노면청소차 운행기준

○ 노면청소차는 도로측구 및 중앙수분에 대한 청소를 실시한다.

○ 적절한 양의 물을 살수하여 청소 과정에서의 먼지 비산을 줄이고

청소차에서 방출되는 미세먼지의 양을 최소화 한다.

○ 노면청소를 할 때 작업속도는 효율적인 작업이 이뤄질 수 있도록

가능한 10km/h내외의 속도를 유지한다

○ 도로노면청소차는 50km/일 기준으로 청소작업을 실시한다.

□ 차로별 도로 분진청소(물청소, 분진흡입청소) 작업방법

① 왕복 6차로 이상도로

○ 도로 전면을 대상으로 청소를 실시하되 아래와 같은 방법으로 실시한다

- 편도3차로의 경우 1차로는 분진청소차, 2차로부터는 물청소차를 투입    하여 작업을 실시한다, 이때 살수용수가 좌측 차로로 가지않토록 한다

- 편도4차로 이상의 넓은 도로에서는 1차로 및 2차로는 분진청소차,     3차로 및 4차로는 물청소차를 이용하여 청소를 실시할 수 있다.

- 노면청소차는 중앙선 및 측구부분을 집중적으로 작업을 실시한다.

○ 물청소시간은 전일 23:00부터 당일 07:00까지 완료할 수 있도록 한다.

○ 물청소 차량은 7.5톤 이상의 차량을 우선 투입하되 반드시 2대 이상의       차량으로 대형유지(편대)작업을 실시한다.

○ 도로전면에 대한 물청소를 실시하는 경우 대형유지는 반드시 편도 3차       로 2대 이상, 5차로 3대 이상을 투입하여 물청소를 실시하되 아래 사항       을 준수한다

- 선행차량 : 1차로를 주행하며 진행 차로에서 좌측으로 가지 않도록                     우측 방향으로 살수하되 차량후미에 잔류수가 발생하지                      않도록 수압을 이용하여  우측으로 최대한 밀릴 수 있도록                      살수한다.

- 중간차량 : 선행 차량에 이어 살수된 용수를 좌측으로 재 역류시키지

않는 범위의 진행차로(2차로 또는 3차로)를 선택하여

주행하며 선행차와 동일한 방법으로 작업을 실시한다.

- 후행차량 : 선행차량 및 중간차량과 같은 방법으로 작업을 실시하되

앞에서 살수된 용수에 대한 최종 배수 작업을 실시한다.

○ 대형유지 작업을 할 경우에는 작업 차량 간의 거리는 선행 작업차량에서       살수된 용수가 흡수․건조․소멸되기 전 후행차량에서 측구 측으로 배수       시킬 수 있는 거리를 유지하되 주변 주행 차량들에 대한 피양 또는 추월       공간을 제공하여 교통흐름의 방해를 최소화 한다.

② 왕복 4차로 미만 도로 및 이면도로, 골목길 등

○ 사전 계획된 작업계획에 따라 전면청소를 원칙으로 하되 도로 및 장비       투입 여건을 고려하여 측구청소를 실시할 수 있다.

○ 왕복 4차로 미만의 도로라도 미세먼지 오염도가 높은 지역에 대해서는       전면 물청소를 실시한다.

○ 청소시간은  전일 23:00부터 당일 07:00에 실시함을 원칙으로 하되       보완작업,교통․지역여건 등을 감안하여 주간청소를 실시할 수 있다.

○ 물청소 차량은 도로여건을 감안하여 7.5톤미만 차량을 투입하되, 골목길       등 도로가 협소한 경우에는 5톤 이하의 소형차량을 투입하여 작업의        효율성을 높인다

○ 살수된 용수가 측구 배수전 건조, 소멸되지 않고 측구 측으로 배수될 수       있는 충분량의 용수를 살수한다.

③ 도로측구 주차지역 물청소

○ 불법 주정차 차량이 없도록 사전에 홍보․계도를 철저히 한다.

○ 도로물청소를 실시전에 가로청소 인력 등으로 쓰레기 및 지장물을

제거한 후 물청소를 실시한다.

○ 주․정차된 차로의 바로 옆(좌측) 차로로 진행하며, 모든 고압노즐의        살수방향을 주․정차된 차량의 하부 측으로 살수하되 주․정차 차량에       대한 물 튀김 방지를 위해 살수 압력 또는 차량 속도를 조절하여 충분한  용       수가 측구부분까지 도착되어 오물과 함께 배수될 수 있도록 한다.

④ 물청소차․분진흡입청소차의 병행작업 도로

○ 물청소와 분진청소가 모두 실시되는 도로인 경우에는 분진청소차는          상위 차로에서부터(1차로→2차로순) 작업을 실시하고 물청소차는 분진       흡입작업 차로를 제외한 나머지 차로에 대하여 ① ②의 방법으로 물청       소를 실시한다

○ 물청소차와 분진청소차와 동시에 병행작업을 실시하는 경우에는 작업

대열은 분진청소차가 상위차선에서 선행하고 물청소차가 하위차로에서       후행하는 형식으로 한다

2				보도 물청소

□ 작업목표

○  보도물청소는 1일 2개조를 운영하여 매일 3km(보도폭 5m기준)의

거리를 물청소 한다

□ 공통기준

○ 보도물청소 주변의 차량, 사람, 시설물 등의 안전에 유의하고          특히 보행인에게 물 튀김 등의 불편이 없도록 한다

○ 보도물청소 대상지역은 주요 간선도로변 중심의 다중이용시설       주변, 관광객밀집지역, 오물투기지역, 통행인이 많은지역, 쓰레기       악취 발생지역 등에 대하여 작업 빈도를 높여 반복 순회 작업을       실시하고, 외곽지역, 골목길, 통행인 왕래가 적은 이면도로 등에       대하여서는 작업빈도를 낮춰 실시한다.

○ 보도물청소는 상시 청결상태를 유지할 수 있도록 보도물청소 전담반 2개조를 편성·운영한다.

▷ 장  비 : 소형 물청소차(5톤이하)를 전담으로 고정배치

▷ 인  력 : 전담반 인력 확보(운전원 1명, 환경미화원 2명, 보조인원)

○ 보도물청소는 가로시설물, 쓰레기 제거작업과 병행하여 실시한다.

○ 보도청소시 장비 및 차량에 설치된 호스릴을 이용하여 먼지가 많은 도로시설물, 벽면 등 청소시 오염물질이 하수까지 배출될 수 있도록 충분한 양의 용수를 사용하여 작업을 실시한다.

○ 시민통행이 적은 시간에 집중적으로 실시한다.

○ 보도의 수평이 불량한 지역은 관련부서에 시정토록 요구하고 청소한 물이 빗물받이로 흘러들어 가도록 보조 인력을 배치하여 조치를 취 한다.

□ 보도 물청소장비 작업기준

○ 보도물청소는 보행인, 지장물, 노점가판 등 여건을 감안하여 안전에 유의하고 가능한 새벽시간(07:00이전)에 청소를 완료할 수 있도록 하고, 통행인 불편 등의 여건으로 새벽청소가 곤란한 경우는 주간 청소를 실시한다.

○ 보도 청소시 충분한 살수로 보도 상 찌든 때가 충분하게 제거될 수 있도록 한다

○ 차량에 부착된 호스를 이용하여 인력으로 물을 뿌리며 이때 물 튀김 등으로 인하여 통행인이나 시설물에 피해를 주지 않도록 유의한다.

3				용수원 및 용수활용 운영기준

□ 용수사용

○  도로물청소 용수는 자치구별 확보 지정된 지하급수전 및 옥외소   화전을 사용한다.

○  청소용수는 가능한 작업 노선의 인근 지하급수전 등을 먼저 사용   하고 지하급수전 사용이 어려울 경우 옥외소화전을 사용한다.

□ 용수원 관리

○ 자치구별 지정되어 있는 옥외소화전에 대해 주기적으로 기능

점검을 실시한다.

○ 용수원의 기능 유지가 곤란할 경우 정비조치 또는 즉시 대체지정 하되 물청소에 지장이 없도록 하되, 지하용수원을 지속적으로   확보한다

○ 용수원 추가 확보시 대기․이동시간을 감안하여 청소할 수 있도록  지정한다.

□ 용수활용

○ 살수용수가 측구까지 완전히 배수가 가능할 정도의 수량을 살수

하되 다음사항에 유의하여 살수한다

- 여러대의 차량이 편대작업을 하는 경우 선두차량의 살수용수가

후행차량에서 충분한 수량을 받을 수 있는 정도의 수량

- 1대의 차량으로 2차로 도로물청소 작업을 실시하는 경우 측구    까지 도달 하수 배출이 가능할 정도의 수량

※ 작업량(거리)에 비례한  적정용수 사용(1.5~2톤/km)

4				동절기 청소기준

□ 청소기간

○ 동절기 물청소기간은 매년 11월 15일부터 다음해 3월 15일까지  정한다.

□ 기준온도

○ 작업개시 기준온도는 노면청소는 영상 0℃ 이상, 도로물청소는   영상 5℃ 이상 지속시 실시한다.

단, 영상 기온이라도 노면의 온도가 낮아 차량노즐 등 장비와 도로면이 결빙될 우려가 있는 경우에는 중단한다.

○ 도로분진청소차는 강수, 강설 등 노면의 습기로 분진흡입이 어려운 경우를 제외하고는 기온과 관계없이 작업을 실시한다.

○ 노면청소차는 차량노즐 및 도로면이 일정시간 동안 결빙될 우려가 없을 경우에는 주간 시간대 작업을 실시한다.

□ 청소방법

○ 동절기에는 측구 위주로 청소를 실시한다.

○ 도로물청소는 기온이 영상 5℃ 이상 지속되고 건조 시간을 감안 하여 물청소가 가능하다고 판단될 경우 10:00~14:00 사이에   탄력적으로 실시한다

○ 낮 기온이 5℃ 이상이더라도 저녁 기온이 영하로 되어 도로  결빙이 예상될 때는 노면청소를 실시하지 아니 한다.

□ 기 타

○ 기온강하로 물청소차량 등 장비 미 운용시에는 배관 및 펌프에 잔류된 물을 퇴수시켜 동파를 예방할 수 있도록 대비한다.

기상상황에 따른 도로 분진청소 매뉴얼

황사･미세먼지주의보 발령으로 대기오염 상황 발생과 강우상태 및 폭염주의보 발령시 열섬 완화를 위한 작업 매뉴얼을 정립하여 상황에 적합한 도로물청소 실시함

Ⅰ				추진개요

� ○ 황사․미세먼지 농도에 따른 체계적인 작업매뉴얼 설정

� ○ 강우상태에 따른 효율적인 도로물청소 정립

� ○ 폭염 발령시 열섬 완화를 위한 도로물청소 실시

Ⅱ				추진방법

� ○ 대    상 :  미세먼지, 황사, 강우상태, 폭염발생시

○ 대응체계 : 서울시, 자치구, 시설관리공단에서 각각 기상청․서울시                  미세먼지 예․경보센타의  실시간 기상상태 파악에                    의한 자동 조치

상황발령

서울시 미세먼지 예․경보센타 : http://dust.seoul.go.kr

기상청 : http://kma.go.kr

- 지역별 상이한 기상상황을 감안하여 지역별 상황에 맞춰 자치       구별 자체 작업체계구축

- 상황전파 : 동보 문자메세지(핸드폰 등 자치구 자체 동보시스템 구축운영)

Ⅲ				세부 운영계획

□ 대기오염 상태(미세먼지, 황사)

❍ 미세먼지 주의보 (시간평균200㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속)

- 주의보 발령 즉시 가용차량 총 동원 작업 진행

❍ 황사 주의보 (시간평균400㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속)

- 오전부터 황사가 시작 될 때

▷ 전일 야간작업 축소 운행(1/2)

▷ 오전․오후 시간대는 도로측구 위주의 물청소 실시

▷ 22:00부터 가용물청소차량 전량 투입 물청소 실시

- 오후부터 황사가 시작 될 때

▷ 22:00부터 전량 도로 물청소 투입

▷ 다음날 오전 가용차량 이용 도로측구 물청소 실시

- 황사가 1일 이상 지속될 때

▷ 평시와 동일 22:00부터 야간시간  물청소 실시

▷ 다음날 도로측구 물청소 연장 근무

❍ 황사 경보 (시간평균800㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속)

▷ 22:00부터 전차량 도로물청소

▷ 주간시간은 해제시까지 측구 물청소

□ 강우상태에 따른 물청소 작업기준

기 상 상 태 기 준		작 업 기 준
강수 예보	◦강수확률 60%이상	◦ 전일(17:00)예보 : 익일 물청소 보류 - 당초예보에 의한 강우가 없거나 추가강수예보가 없을 경우 ⇒ 물청소 실시 - 비가 올 경우 ⇒『강우상태』기준에 따라 대처
강우 상태	◦당일 강수량이 도로에 물이 흐르지 않고 도로표면만 적시는 상태로 도로물청소 효가가 없을 경우	◦ 당초계획에 의한 물청소 실시 - 왕복 4차로이상 도로 ⇒ 측구작업 - 이면도로, 골목길 및 보도물청소 작업 확대
	◦ 도로표면에 물이 흐르는 정도이상 으로 청소효과가 있을 경우	◦ 강우 종료 후 익일부터 물청소 실시
	◦ 20mm /일 이상 2일 이상지속	◦ 강우 종료 후 2일내 물청소 실시
	작업용이성, 용수활용 효율성 등을 감안하여 고가밑, 토사유출 등 특별한 지역에 대해서는 강우 시에도 물청소 가능

□ 폭염 발령시 도시열섬 완화를 위한 물청소 기준

○ 기상상황파악 : 기상청(http:// kma.go.kr) 실시간 날씨정보

- 대    상 : 주요간선도로, 버스중앙차로 도로물청소

- 작업기준 : 낮 최고 기온 33℃이상(자치구 자체시행)

- 작업시간 : 14:00~16:00(낮 최고 기온 시간대)

※ 기상청 전일 일기 예보에 따라 사전에 폭염 발령이 예상될 경우(낮 최고

기온 33℃이상) 이 예상될 경우 물청소 작업을 조정

(야간시간 → 주간시간)

□ 행정사항

○ 결과보고

- 특별물청소 실적을 작업이 완료될 때까지 매일 당일(실적 : 청소시점~17:00) 추진된 작업 실적을 18:00(까지 제출하고 작업완료시 최종보고

현행 대기오염․기상 예보제의 개요

구 분	폭염 예보제	황사예보제	미세먼지예보제
발령구분	◈ 최고기온이 33℃ 이상, ◈ 일최고열지수(Heat Index) 32℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속 예상	◈ 약한황사 - 400㎍/㎥미만 예측시 ◈ 강한황사 - 400~800㎍/㎥ 예측시 ◈ 매우 강한황사 - 800㎍/㎥ 이상 예측시	◈ 좋음 : 0~50㎍/㎥ ◈ 보통 : 51~100㎍/㎥ ◈ 민감한 사람에게 나쁜영향 : 101~150㎍/㎥ ◈ 약간나쁨 : 151~200㎍/㎥ ◈ 나쁨 : 201~300㎍/㎥ ◈ 매우 나쁨 : 301이상
발령기관	기상청	기상청	서울시 (맑은환경본부)
예보시간	익일예보(전일 18:00)	1일4회 일기예보시 (05:00, 11:00, 17:00, 23:00)	익일예보(전일 18:00) 당일예보(당일 09:00)
운영기간	6월 ~ 9월	연중	연중

현행 강우 예보제의 개요

예보시간	예보기관	예보내용	예보기간
4회 / 1일 (05:00, 11:00, 17:00, 23:00)	기 상 청	◦ 강수확률 및 예상강수량 (예보시점 ~ 그치는 시점)	연중