서울시 보도 유효폭 기준(2m 미만) 미확보 현황

(2014년)

연번	노선명 (시,구도)	보도폭 (m)	조 사 내 용 (보도 유효폭 2m 미만)						현황전경
			포장종류	보도유효폭(m)	구간 (00~00)	연장(m)	보행지장시설	조사자의견
예시)	창경궁로 (시도)	4m	소형고압		0블록 창경궁로00 ~ 창경궁로00		가로수 00주 버스승차대 0개소 등		대표사진

< 조사내용 작성요령 >

1. 포장종류 : 소형고압블록, 점토블록, 콘크리트블록, 화강판석, 화강석 등

2. 보도유효폭 : 가로수 등 보도 위 시설물을 제외한 2m 미만을 대상으로 실제 폭 기재(특히 1.5m 미만은 셀 음영으로 구분)

3. 구간 : 블록 Block(이면도로 진출입부~진출입부) 개념으로 0개 블록(도로명 주소~도로명 주소)

4. 연장 : 동일 조건인 경우 연장 기재(1블록 내 일부 시설 구간인 경우에도 해당 시설 연장 기재)

5. 보행지장시설 : 가로수, 버스정류장, 한전지상기기 등(해당 블록에 설치된 보행지장시설 전체와 수량도 함께 기재)

6. 조사자의견 : 조사 대상 노선의 여건 등 개선방안에 대한 의견 제시