		2021. 5. 19.(수) 조간용
		이 보도자료는 2021년 5월 18일 오전 11:15 부터 보도할 수 있습니다.
								보도자료
담당부서 :	물순환안전국 물재생시설과					물재생시설과장			윤 창 진		2133-3820
						물재생기획팀장			조 장 환		2133-3822
						담 당 자			김 창 수		2133-3824
	도시기반시설본부 설비부					설비부장			김 호 성		3708-8600
						환경설비과장			김 오 열		3708-8615
사진없음 □	사진있음 ▣				매수 : 8매	담당자			정 욱		3708-8619
서울시, 서남물재생센터 총인농도 92% 감소…4개 물재생센터 총인처리시설 순차적 가동 - 서남물재생센터 4개 센터 중 첫 번째로 총인처리시설 시범운행 마무리하고 5월부터 본격 가동 시작 - 순차적으로 중랑센터, 탄천센터, 난지센터 완공예정… 하루 처리능력 총 204만톤 규모 - 하수유입량의 50% ‘총인처리시설’ 설치완료 … 향후 100% 처리위해 2단계 사업 추진 예정

□ 동작구, 영등포구, 관악구 등 한강의 서쪽 하수를 관리하는 서남물재생센터 ’총인(T-P)처리시설‘이 시범운행을 마무리하고 5월부터 본격 가동한다. 4개의 물재생센터 중 첫 가동이다.

□ 서울시는 올해부터 서남물재생센터 ’총인(T-P)처리시설‘이 신설·운영됨에 따라, 수질오염 주요 원인으로 작용했던 총인을 획기적으로 제거, 법적 수질기준 대비 약 92%정도 낮게 방류하게 되어 보다 깨끗하고 안정적인 수질관리가 가능해진다고 밝혔다.

○ 총인은 물속에 포함된 인의 농도를 의미한다. 인 성분이 과다 포함된 물이

하천이나 호수로 유입되면 녹조 현상 발생, 물고기 폐사, 수질오염 등의

다양한 문제를 일으킨다.

○ 총인처리시설은 하수 중에 포함된 총인을 응집시켜 제거하는 시설로 1차침전지 → 생물반응조 → 2차침전지 등 3단계로 처리되는 기존공정을 거쳐서 나온 하수를 약품투입 → 혼화․응집 → 침전․여과․가압부상의 공정을 추가해서 처리하는 시설이다.

□ 시는 1월부터 4월까지 시운전한 결과 총인 농도가 0.024～0.052mg/L로, 법정기준(0.5mg/L)보다 92.4% 낮은 수치로 나타났다고 밝혔다. 이는 하천수의 생활환경 기준으로 보면 좋은 등급(0.038(mg/L) 에 해당하는 맑은 수질이다.

○ 서남물재생센터 총인처리시설 시운전 결과 방류수 총인농도는 0.024～

0.052mg/L로 총인 방류수 수질기준 0.5mg/L 보다 훨씬 깨끗한 물로

처리할 수 있는 것으로 나타났다.

< 서남물재생센터 총인처리시설 시운전 결과 >

(단위 : mg/L)

구 분		BOD (생물화학적 산소요구량)		SS (부유물질)		T-P (총인)
법적기준		10		10		0.5
시운전 결과		1.1 ～ 4.8 [ 평균 2.9 ]		2.6 ～ 4.9 [ 평균 3.7 ]		0.024 ～ 0.052 [ 평균 0.038 ]

○ 평균 0.038mg/L의 총인농도는 「환경정책기본법」에서 분류한 하천수의 생활환경 기준으로 보면 ‘좋음(Ⅰb)등급’에 해당하는 수질로 ‘용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과․침전․살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음’으로 정의하고 있는 깨끗한 물이다.

기존 방류수	총인처리시설 방류수

□ 서울시는 그동안 ‘총인처리시설’의 부재로 생물반응조 내 응집제 투입을 통해

총인을 제거하였다. 법정 수질기준(총인 0.5mg/L 이하) 이내로는 정화 할 수 있었지만, 총인을 효과적으로 제거하고 수질개선을 강화하기 위해  총인처리시설을 설치하게 됐다고 덧붙였다.

□ 앞서 서울시는 서남물재생센터 총인처리시설 먼저 가동을 시작한 만큼 나머지 3개(중랑·탄천·난지)의 물재생센터에 ‘총인(T-P)처리시설’을 설치하는데 집중하고 있다.

○ 앞으로 중랑은 ’21.5월, 탄천은 ‘21.8월, 난지는 ’23.6월 순차적으로 설치를 완료할 계획이다.

○ 서울시는 물재생센터에서 방류하는 처리수를 더욱 맑고 안전하게 처리할 수 있는 ‘총인처리시설’ 설치를 지난 2015년부터 서남․중랑․탄천․난지 4개 물재생센터에 추진해 오고 있다.

□ 4개(중랑·서남·탄천·난지)의 물재생센터에 ‘총인(T-P)처리시설’이 설치가 완료되면 하루 204만톤 규모의 하수가 깨끗하게 정화되어 방류되어 한강수질이 대폭 개선된다. 총 투입비는 2,349억원이다.

○ 각 물재생센터별 설치규모는 ▴서남 73.7만톤 ▴중랑 41.2만톤 ▴탄천

45만톤 ▴난지 43.9만톤이다.

□ 그동안 서울시 하수처리 수준은 3차에 걸쳐 발달해왔다. 1차는 1976년 청계천하수종말처리장 건설 당시 고형물 등 침전물을 제거하는 수준에서 시작해 ‘80～90년대 하수처리장을 확대하면서 미생물을 이용한 유기물을 제거하는 2차 처리시설을 갖췄고 2000년대 고도처리를 할 수 있는 시설로 꾸준히 시설을 개선해왔다. 이번에 설치하는 ‘총인처리시설’은 3차다.

○ ‘70～’80년대 중랑하수처리장(구 청계천하수종말처리장) 1개소에서 난지, 탄천, 서남하수처리장을 추가적으로 건설해 현재와 같은 4개 하수처리시설로 증가했다.

□ 서울시는 3차 총인처리시설 설치가 완료되면 한강 수질개선, 생태계 보전은 물론  물재생센터 방류수의 안정적 처리에 효과가 클 것으로 기대된다고 밝혔다.

○ 우선, 총인처리시설을 거치면 총인의 농도가 낮아져 녹조현상, 하천의 부영양화가 완화되는 것은 물론 유기물질(BOD), 부유물질(SS)도 한층 더 낮아져 한강수질과 생태계도 보전할 수 있게 된다.

○ 또한, 평상시는 물론 하수처리에 어려움을 겪는 겨울철에도 안정적으로 하수를 처리할 수 있게 된다.

□ 최진석 서울시 물순환안전국장은 “이번에 4개 물재생센터 총인처리시설 설치가 모두 완료되면 서울시 하수발생량의 50%가 3차 처리를 하게 되는 1단계 사업이 완료 된다”며 “총인처리시설이 수질 개선효과가 큰 만큼 향후 100%를 처리할 수 있는 2단계 사업을 조속히 착수할 계획”이라고 말했다.

<붙임 1>

관  련  사  진

서남물재생센터 총인처리시설 조감도

서남물재생센터 총인처리시설 전경

총인처리 계통도(서남물재생센터)

<붙임 2>

■ 환경정책기본법 시행령 [별표 1]

▸ 하천의 생활환경 기준

등급		상태 (캐릭터)	기 준
			수소 이온 농도 (pH)	생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L)	총유기탄소량 (TOC) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총인 (total phosphorus)(㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)
										총 대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5∼8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ib		6.5∼8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	II		6.5∼8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하
보통	III		6.5∼8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0∼8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하
나쁨	V		6.0∼8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하
매우 나쁨	VI			10 초과	11 초과	8 초과		2.0 미만	0.5 초과

비고

1. 등급별 수질 및 수생태계 상태

가. 매우 좋음: 용존산소(溶存酸素)가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

나. 좋음: 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

다. 약간 좋음: 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.

라. 보통: 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

마. 약간 나쁨: 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

바. 나쁨: 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 않으며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

사. 매우 나쁨: 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움.

아. 용수는 해당 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음.

자. 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 해당 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.