붙임 4

석면해체․제거 사업장 현장점검결과

(기관명 : 서울특별시)

1. 점검기간 : 2016년 상반기

2. 점검대상 : 석면해체·제거 사업장(석면자재면적 500㎡이상)

3. 점검결과

구분	대상 업소수	점검 업소수	위반 업소수	위 반 내 역(건수)							조 치 내 용(건수)
				계	석면 해체·제거 작업의 공개 미이행	석면배출허용기준 준수 위반	석면비산정도측정 미이행	석면비산정도측정 결과 미제출	석면해체작업 감리인 미지정	기타	계	작업중지 명령	기타	과태료		고발
														건수	금액
총계	92	71	0											( )		( )
강남구	8	4
강동구	6	2
강북구	2	2
강서구	5	5
관악구	5	5
광진구	1	1
구로구	1	1
금천구	8	6
노원구	5	1
도봉구	0	0
동대문구	6	6
동작구	5	5
마포구	0	0
서대문구	5	5
서초구	6	4
성동구	2	2
성북구	2	2
송파구	1	1
양천구	0	0
영등포구	9	2
용산구	7	10
은평구	2	1
종로구	3	3
중구	3	3
중랑구	0	0

※ (  )는 병과 조치건수

3. 위반사업장 내역 : 없음

4. 주민모니터링단 구성･운영 실적

모니터링단 구성		모니터링단 운영
구성 일자	구성위원(수)	방문 일자	방문사업장			모니터링 내용 및 결과
			사업장명	소재지	규모
2016.6.10.	주민대표(3), 총 3명	‘16.6.17.	신반포18차, 24차 재건축석면해체 사업장	서울시 서초구 잠원로 12길 5	지하 3층/ 지상15~32층, 6개동475세대 ※석면면적 : 2,978.09㎡	※ 모니터링단 명 : “석면관리 주민 감시단” [모니터링 내용] ○ 석면해체작업 감리원의 직무수행여부 적정이행 현장 확인 - 석면해체작업장 안내판 설치, 석면해체작업 전‧중‧후 체크리스트 작성 등 계획대로 작업 수행여부 확인 등 - 해당 사업장의 작업 중 석면비산농도 측정을 위한 시료채취 현장 확인 ‧ 시료측정위치, 지점, 지점 수 등 ○ 작업 중 석면비산농도 측정 : 서울시 보건환경연구원, 해당 공기질 측정업체 [현장점검 결과] ○ 해당사업장 주변 석면배출허용기준 준수여부 현장점검 결과 적정이행 확인 ○ 석면비산농도 측정결과 구 홈페이지 일일공시, ‘석면비산농도 문자서비스’ 상시운영, 공사장 방음벽에 ‘고정식 석면비산농도 표출기’ 설치 등으로 주민들의 석면 노출 불안감 해소에 기여
2016.3.11.	주민대표(4), 전문가(1) 등 총5명	05.03	미아9-1구역 주택재건축 정비사업	강북구 오현로9다길 28-5	53,150㎡ ※석면면적 :437.5㎡	석면철거 과정에서 특이사항 발견 못함
2016.2.17	주민대표(3), 전문가(1)등 총 4명	2.24~ 2.29	무악제2구역 주택재개발정비사업	종로구 무악동 4529외 32개 지번	석면해체면적 979.32㎡	특이사항 발견치 못함. - 사전 보양작업, 비산농도측정, 감리자 지정여부, 기타 작업에 관한 사항
2015.3.2	주민대표(5), 전문가(1) 등 총6명	2015.3~2016.5.20	구의1주택재건축사업장	광나루43길 27일대	석면해체면적 5269.52㎡	석면해체제거사업 안전관리기준 준수 및 폐기물 처리 적정 처리 유무