	2017. 6. 27.(화) 조간용
	이 보도자료는 2017년 6월 26일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 :		안전총괄본부 교량안전과		교량 안전과	과장	신응수		2133-1940
사진없음 □		사진있음 ▣	매수 : 6매		교량관리팀장	유제천		2133-1950
					담당자	김윤희		2133-1955
서울시, 시민과 함께하는 한강교량 안전점검 실시 - 6월 27일(화) 시민과 함께 광진교 안전점검 실시, 하반기에는 마포대교 실시 예정 - 시설물 유지관리의 지속적인 노력과 투자로 한강교량 안전성 확보 - 시설물 안전관리 실태와 관리의 중요성 공감을 위한 시민 체험형 안전점검 실시

□ 서울시는 시민이 직접 시설물을 살피고 안전을 확인하는 ‘시민과 함께하는 안전점검’을 광진교, 마포대교 등 한강교량 2개소에 대하여 실시 할 계획이다.

□ 도로시설물 안전관리는『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의해 안전점검 및 진단을 실시하고 그 결과에 따라 보수․보강공사를 실시하고 있다.

○ 안전점검 및 진단의 종류에는 정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단이 있으며 ▴정기점검은 반기에 1회 이상 ▴정밀점검은 안전등급에 따라 1~3년에 1회 이상 ▴정말안전진단은 안전등급에 따라 4~6년에 1회 이상 실시하고 있고, 정밀점검 및 진단결과에 따라 보수·보강공사를 실시하고 있다.

○ 도로시설물의 안전 상태를 나타내는 안전등급은 5단계로 나누어지며 B등급 이상은 별도의 보수․보강이 불필요한 양호한 상태의 시설에 해당된다. 하지만 C∼D등급의 시설물은 보수․보강이 지속적으로 필요한 시설이며, E등급은 안전성에 위험이 있어 사용을 제한하는 시설물이다.

□ 서울시는 시민과 한강교량의 안전관리실태를 공유하고, 시설물 관리의 중요성 공감을 위해, 시민과 함께하는 한강교량 안전점검을 매년 2회 실시하고 있다.

※ 2016년 영동대교 및 한남대교 안전점검에 시민참여

□ 서울시는 올 상반기에 시민과 함께하는 안전점검 대상으로 광진교를 선정하여 오는 6.27일(화) 안전점검을 실시하고, 하반기에는 마포대교를 대상으로 실시할 예정이다. 이날 점검에는 강동․광진구 지역주민, 광진교 담당 외부전문가(시설물 주치의), 서울시 공무원 등 약 45~50명이 참여할 계획이다.

○ 교량에 대한 안전점검 사항으로는 교면포장, 신축이음장치, 배수시설, 난간, 거더, 강재 도장 손상 및 부식, 받침장치, 교각, 교대의 손상여부 등을 점검한다.

○ 점검방법은 교량안전 전문가(주치의), 외부전문가, 공무원 등으로 구성하여 지역주민과 함께 점검구간을 분담하여 집중점검제로 운영하고 있다.

□ 서울시 김준기 안전총괄본부장은 “「시민과 함께하는 안전점검」은 지역주민들과 안전의식을 직접 공유할 수 있는 아주 뜻 깊은 자리”로서 “앞으로도 많은 시민들이 안전점검에 적극 동참할 수 있도록 점검일정을 사전에 안내하고, 점검 후에는 점검 및 조치결과를 신속하게 공개하는 등 시민이 안심하고 살 수 있는 서울을 만드는데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

시민과 함께하는 광진교 안전점검 계획

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

□ 교량현황

○ 설치구간 : 광진구 광장동 ∼ 강동구 천호동

○ 준공년도 : 본교 및 북단램프 2005년 6월, 남단램프: 2007년 12월

※ 2009.6.30. 걷고싶은 다리 조성공사 준공(보도신설, 4차선 →2차선 변경)

○ 교량제원 : 본선 1,055.9m, 램프 434.5m, 교폭 20.0∼28.9m

○ 구조형식 : 본선 S.B.G.+S.P.G., 램프 S.B.G.+R.C Rahmen

□ 점검개요

○ 점검대상 : 광진교 전 구간

○ 점검일시 : 2017. 6.27(화). 15:00~17:30

○ 점검 참석자 : 총 46명

- 외부점검자 : 20명

□시민(인근지역주민) : 16명

□광진교 전담주치의 : ㈜세안안전진단 부사장 유기운

□’16년 안전진단 용억업체 : 한국구조물안전연구원 대표 이채규 외 2명

- 내부점검자 : 교량안전과장 외 25명(7팀)

□ 세부 점검일정

○ 15:00            : 현장 집결 (광진교 남단 한강공원)

○ 15:00 ～ 15:10 : 외부인사 소개 및 시설물 현황 설명

○ 15:10 ～ 17:00 : 시설물 점검 실시

○ 17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 해산

□ 점검사항

○ 상부 : 교면포장, 신축이음장치, 배수시설, 난간, 부속시설 손상여부 등

○ 하부 : 바닥면 하면, 거더, 받침장치, 교각, 교대 손상여부 등

□ 점검구간

점 검 팀	점 검 구 간
교량관리팀 (외부점검자)	상부(녹지 보행로) A1～A2, 하부 점검통로(A1~8번가~ A2)
교량기획팀	교량 상부(상류측 자전거도로) A1～A2
특수교량팀	북단 램프(교량 상부 및 하부 박스내부)
강구조교량팀	남단 램프(교량 상부 및 하부 박스내부)
강남일반교량팀	교량 하부 박스내부(P7～A1)
강북일반교량팀	교량 하부 교각 및 점검통로(A1～P15)
기술점검팀	교량 하부 점검통로(P15～P19) 및 하부 교각(P17～A2)

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

2016년 시민과 함께하는 안전점검 사진

사진1	시민과 함께하는 안전점검	사진2	플레이트 거더 점검

사진3	교량 받침(교좌장치) 점검	사진4	박스거더 내부 점검