□  서울시 연색성 기준 개선안

구분			연색성 기준		비고
공간		세부	Ra	R9
실내	일반공간	사무실, 회의실	80	0 이상
		휴게실	80	0 이상
	특수공간	미술/전시관	90	0 이상	Ra90 이상 권고사항
		의료공간	90	0 이상
실외	도로	도로	75
		보행자 도로	80
		자전거 도로	80
		횡단보도	80
		터널	75
	공원	광장, 공원광장	80
		공원입구	80
	스포츠시설	스포츠시설	75
	문화재	문화재	80
※ 서울특별시‧자치구 공공기관의 LED조명기구 설치 및 LED조명기구 광원 교체시 적용 ※ 사업 발주부서의 사업 목적 달성 등의 이유로 이 기준에서 규정한 범위 이외의 연색성 기준을 조명에 사용하고자 하는 경우는 좋은빛위원회의 심의를 거쳐 조정 가능하며 향후 기술수준 및 관련분야 연구 결과 등을 반영하여 변경할 수 있음