	2018. 7. 12(목) 조간용
	이 보도자료는 2018년 7월 11일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :		주택건축국 건축기획과			건축기획과장	박경서	2133-7090 *************
					건축설비팀장	김훤기	2133-7115 *************
					담 당 자	장덕석	2133-7274 *************
						방진표	2133-7116 *************
사진있음 ▣		영상있음 □		매수 : 6매	관련 홈페이지	서울시 공동주택 통합정보마당 (http://openapt.seoul.go.kr/)
서울시, "우리집 '미세먼지 환기장치' 제대로 쓰고 계신가요?" - '06년이후 승인 공동주택 ‘환기장치’ 사용·관리요령 안내… 서울에 총 30만여 세대 - 탁한 외부 공기 필터링해 실내로 유입하고 내부의 나쁜 공기 배출하는 시설 - 공동주택 관리사무소에 해당 내용 공유, 시 공동주택 통합정보마당 홈피에 게시

□ 국토교통부 ｢건축물의 설비기준 등에 관한 규칙｣에 따라 '06년 이후 승인된 100세대 이상 신축 공동주택에는 ‘환기장치’를 의무로 설치해야 한다. 미세먼지 등 외부의 탁한 공기를 필터링해 깨끗한 공기는 유입시키고 조리, 가전 등 실내에서 발생하는 나쁜 공기는 외부로 배출하는 시설이다. 서울시 공동주택의 약 20%에 해당하는 총 30만 5,511세대에 환기장치가 설치돼 있다. 그럼에도 불구하고 사용법을 정확히 아는 시민들이 많지 않다.

○ 시가 지난 6월 환기장치가 설치된 공동주택을 대상으로 현장 점검한 결과, 대부분의 세대에서는 환기장치를 사용하지 않는 것으로 나타났다. 또 필터교체 방법을 모르거나 적기에 교체하는 가구가 적었고, 공동주택마다 기기가 달라 관리에도 어려움이 있었다.

□ 서울시가 이처럼 집안에 설치돼 있는 환기장치의 존재를 모르거나 알더라도 제대로 된 사용법을 모르는 시민들에게 ‘환기장치 사용 및 관리 요령’을 안내 했다. 운전요령, 필터관리, 전기료 발생 등의 내용이다.

□ 예컨대, 시간 당 10분 내외 정도를 가동하면 실내 공기질이 개선되는 효과를 볼 수 있다. 이렇게 했을 때 전기료는 월 3~5천 원 정도 예상된다. 겨울철엔 외부의 차가운 공기를 따뜻하게 데워 유입하는 과정에서 전기료가 추가로 발생할 수 있고, 필터는 설치사마다 교체 시기가 다르기 때문에 제작사의 매뉴얼 기준에 따르면 된다. 필터 종류에 따라 필요 시 진공청소기로 청소한다.

□ 아울러 시는 공기정화기의 경우 내부 먼지만 제거하지만 환기장치는 내부의 나쁜 공기는 밖으로 내보내고 외부의 신선한 공기를 실내에 유입하는 효과를 동시에 거둘 수 있다고 덧붙여 설명했다.

□ 시는 자치구를 통해 이와 같은 내용을 각 공동주택 관리사무소에 공유하고 서울시 공동주택 통합정보마당 홈페이지(http://openapt.seoul.go.kr/)와 자치구별 홈페이지에도 게시토록 했으며, 미세먼지 주의보(나쁨) 발령 시 관리사무소에서 사용할 수 있도록 표준 안내멘트도 함께 게시했다.

○ 시는 또 필터교체와 관련해 관리사무소가 적극 협조할 수 있도록 권고했다. 입주자 개인이 필터 구매처를 일일이 알아봐야하는 번거로움이 있는 만큼 관리사무소가 사전에 대량 공동구매하고 입주자가 요청할 경우 저렴한 값에 제공할 수 있도록 하는 내용이다.

□ 서울시는 공동주택의 환기장치를 적극적으로 사용하도록 홍보하고, 향후에는 환기장치의 필터 성능 기준을 높이는 방안을 추진 한다는 계획이다.

□ 정유승 서울시 주택건축국장은 “집안에 이미 설치돼 있는 환기장치를 잘 이용하기만 해도 노약자 등 건강 취약계층의 건강관리를 보다 강화할 수 있는 만큼 겨울과 봄철 미세먼지 및 황사 대비는 물론 평소 시민 여러분께서 서울시의 이번 환기장치 사용 및 관리 요령을 잘 활용해 주시기 바란다”고 말했다.

붙임 : 1. 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 1부.

2. 환기설비 관리운영 매뉴얼 1부.

□ 건축물의 설비기준 등에 관한규칙

[시행 2017.12.4.][국토교통부령 제467호 일부개정]

제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등)

바깥공기를 공급하는 공기공급체계 또는 공기흡입구는 입자형·가스형        오염물질의 제거·여과장치등 외부로부터 오염물질이 유입되는 것을 최대한     차단할 수 있는 설비를 갖추어야 하며, 제거·여과장치 등의 청소 및 교환     등 유지관리가 쉬운 구조일 것

- 신축공동주택등 세대를 0.5회/h 이상 환기량으로 24h 가동할수 있어야 함

- 공기여과기는 한국산업표준(KS B 6141)입자 포집률이 비색법·광산란 적산법    으로 측정하는 경우 80% 이상, 계수법 측정시 40% 이상인 환기효율 확보

환기장치 관리운영 요령

공 통 사 항

- 세대별 설치된 환기장치에 사용되는 필터, 환기량, 작동방법을 숙지 한다.

- 설치사 제공 소요전력과 환기량을 파악하여 세대별 운행 간격을 정한다.

실내 공기정화기는 먼지만 제거하나 환기시설은 외부공기를 필터링 유입한다.

1. 가동관리

- 전열 교환기(400∼700W)는 전기요금이 발생하므로 적정하게 가동한다.

- 유입 환기로 가동시 동절기는 공기를 가열하게 되므로 자동 또는 수동 가동인지      사전에 온도기능을 숙지하여 필요이상 전력소모를 예방한다.

2. 필터관리

- 최초 설치된 환기시설 내장용 필터는 전문 제작사를 사전에 정하여 구매설치      할수 있도록 비용과 방법을 정한다.(단지별 관리사무소)

- 필터 교체 주기는 설치사 마다 다르고 경고 신호가 있거나 없는 경우가 있으      므로 제작사가 제출한 매뉴얼 기준에 따른다.

(통상 교체신호가 표출되거나 6개월 또는 1년이내 단위 교체)

- 프리필터, 열교환소자는 한달에 한번 점검후 필요시 진공청소기로 청소한다.

- HEPA 필터는 교체주기에 따라 교체한다(분해 청소시 확인 가능)

3. 운전요령

- 입주자가 가동기준이 인식될때가지 관리 사무소에서 공지하거나 안내 방송을      기상청 미세먼지 발령시 안내하여 유효한 가동 관리가 되도록 공지 한다.

- 24시간중 입주자 거주시 실내 공기가 정화되도록 시간당 10분내외 가동을       권장하되(자동, 수동) 기준 시간은 제작사별 매뉴얼에 따른다.

- 실내 공기정화기로 내부 공기만 정화하면 실내 거주 활동으로 인해  공기질이      저하 되므로 환기설비를 가동토록 동시 안내 한다.

4. 전기료

- 환기장치만 가동시는 전기요금이 적으나 동절기 전열교환기 작동시 전기요금      과다 발생할수 있으므로 예상 요금을 안내 한다.

□ 관리실 안내 멘트

관리실에서 알려 드립니다

금일 00시경 기상청에서 미세먼지 주의보(나쁨)가 발령 되었으니 입주민께서는 모든 창문을 닫으시고 거실에 설치된 환기장치를 1시간에 00분씩 자동 또는 수동으로 가동하여 실내 공기를 관리 하시기 바랍니다.

□ 미세먼지 예보 등급                  (행정안전부 국민재난 안전 포털)

예보구간	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
예측농도(㎛/㎥,일) - PM10	0~30	31~80	81~150	151 이상
예측농도(㎛/㎥,일) -PM2.5	0~15	16~35	36~75	76 이상
예측농도(ppb,1H) -O3	0~30	31~80	81~150	151 이상

□ 미세먼지 많은날 생활수칙

민감군 행동요령

-보통: 실외 활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸 상태에 따라           유의하여 활동
-나쁨: 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실           외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음
-매우 나쁨 : 가급적 실내활동, 실외활동 시 의사와 상의

일반인 행동요령

-나쁨: 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나,기           침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함
-매우 나쁨 : 장시간 또는 무리한 실외 활동제한, 목의 통증과 기침등의 증상                 이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함

서울시 대기환경정보 홈페이지: http://cleanair.seoul.go.kr/main.htm