	2014. 03. 08(토) 조간용
	이 보도자료는 2014년 3월 7일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 : 기후환경본부 생활환경과					생활환경과장	박 희 균	2133-3720
					음식물시설팀장	유 병 기	2133-3743
사진없음 ▣		사진있음 □		매수 : 4매	담 당 자	최 대 진	2133-3748
서울시, 음식물쓰레기 감량기기 적정기준 마련 - 적정 성능의 감량기 생산과 보급 유도위해 ‘서울형 가이드라인’ 수립·제시 - 전문가+자치구+감량기협회 회원사 의견수렴해 인증규격 기준 반영 수립 - 감량률, 부산물 함수율, 소음·악취, 전력소비량 기준 포함 - 시, 우수 감량기 보급 될 수 있도록 자치구에 권고 및 협력

□ 작년부터 음식물쓰레기 종량제가 전면 실시됨에 따라 음식물쓰레기 감량을 위한 감량기기 사용이 증가하고 있지만 사용 기능이 제각각인 감량기가 보급이 되고 있는 실정이다.

□ 이에 서울시가 적정 성능의 감량기 생산과 보급을 유도하기 위해 음식물쓰레기 감량기기의 품질기준에 대한 가이드라인 '감량기기 및 종량기기 가이드라인'을 마련하고 자치구에 통보한다고 밝혔다.

○ 가이드라인 적용은 ‘1일 처리능력 100킬로그램 미만의 대형 감량기’에 대한 기준이며, 자치구에서 공동주택용 대형 감량기기 구매·설치할 경우에 참고할 수 있도록 작성됐다

	<「감량기기」란?>
✜ 기계적, 열적 및 생물학적 처리과정 등을 통해 음식물쓰레기를 발효·소멸·건조·탈수 등의 방법으로 감량하는 시설 및 장치

□ 서울시는 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 ‘12년부터 2년간 감량기기 시범 사업을 실시했으며, 19개 자치구의 2년간 시범 사업 실시결과 약 80%가 감량되는 효과를 거둔 바 있다.

○ 시범사업 결과 감량률 및 주민 만족도는 높았으나 전기료, 소음·악취에 대한 특별한 기준이 없어 각 자치구의 우수 감량기 도입의 어려움이 있었다.

□ 시는 전문가 및 자치구 자문회의와 감량기협회 회원사 의견 수렴 및 인증 규격 기준을 반영하여 감량률, 소음·악취, 전력소비량 기준을 포함해 가이드라인을 수립했다.

처리방식	감량률 (%)	부산물 함수율 (%)	수분 증발량 (kg-수분/kWh)	소음 (dB)	악취 (복합악취 희석배수)	적정 전력소비량
건조방식	75 이상	20 이하	0.8 이상	가정용 50이하 업소용 70이하	배출구 500이하 기기주변 15이하	4.5kw/h이하 또는 108kwh/일 이하
발효소멸	90 이상	40 이하	0.6 이상
탈수방식	-	85 이하	-

	〈 음식물쓰레기 감량기기의 일반조건 〉
❖ 감량율이 높아야 함. ❖ 처리부산물이 재활용으로 이용될 수 있는 처리방법이어야 함. ❖ 처리과정에서 발생하는 악취에 대한 합리적인 제거방식을 확보하여야 함. ❖ 자동종료(모드전환) 기능 등의 적용으로 소비전력량이 합리적이어야 함. ❖ 건조 등으로 인한 열악한 처리조건을 견딜 수 있는 내구성을 확보하고 있어야 함. ❖ 하수를 오염시키지 않는 방식이어야 함(정화조 또는 하수관로 배출 가능) ❖ 폐기물관리법 규정에 의한 감량화 처리방식이어야 함.(불법 및 유사품 보급 방지)

□ 서울시는 적정 성능의 감량기 생산과 보급을 유도하기 위해 자치구와 협력해 이번 가이드라인을 충족하는 감량기기 도입을 권고할 계획이다.

□ 박희균 서울시 생활환경과장은 “음식물쓰레기 감량 효과가 크고 가이드라인을 충족하는 우수한 품질의 감량기기가 보급될 수 있도록 자치구와 협력해 나가겠다”고 말했다.

붙  임 : 감량기기 제품 예시

□ 별첨 : 감량기기 제품 예시

○ 감량기기 종류(가정용)

온풍건조기	분쇄/교반건조기	발효소멸기	탈수기

○ 감량기기 종류(업소용)

건조기	발효소멸기	발효건조기	탈수기

○ 감량기기 종류(공동주택용 RFID장착형)