붙임 2

석면해체․제거 사업장 현장점검결과

(기관명 : 서울특별시)

1. 점검기간 : 2016년 12월말 기준

2. 점검대상 : 석면해체·제거 사업장(석면자재면적 500㎡이상)

3. 점검결과

구분	대상 업소수	점검 업소수	위반 업소수	위 반 내 역(건수)							조 치 내 용(건수)
				계	석면 해체·제거 작업의 공개 미이행	석면배출허용기준 준수 위반	석면비산정도측정 미이행	석면비산정도측정 결과 미제출	석면해체작업 감리인 미지정	기타	계	작업중지 명령	기타	과태료		고발
														건수	금액
총계	353	225	0
강남구	30	17
강동구	7	5
강북구	14	12
강서구	14	12
관악구	14	4
광진구	11	7
구로구	14	9
금천구	17	13
노원구	20	16
도봉구	6	6
동대문구	15	13
동작구	11	11
마포구	6	6
서대문구	19	5
서초구	15	2
성동구	27	6
성북구	8	6
송파구	5	5
양천구	10	2
영등포구	8	8
용산구	20	9
은평구	12	2
종로구	29	29
중구	16	16
중랑구	5	4

※ (  )는 병과 조치건수

3. 위반사업장 내역 : 없음

4. 주민모니터링단 구성･운영 실적

모니터링단 구성		모니터링단(석면관리 주민 감시단) 운영
구성 일자	구성인원	방문 일자	방문사업장			모니터링 내용 및 결과
			사업장명	소재지	규모
’16.8.17.	주민대표(3), 전문가(3) 등 총6명	2016.08.19 ~진행중	염창1주택재건축정비사업	강서구 공항대로67길 16(염창동) 외	석면면적 : 2,952.17㎡	석면안전관리기준 준수 및 폐기물 적정처리 등 -특이사항 발견치 못함
’16. 6. 10.	총 3명 주민대표(3)	‘16. 6. 17.	신반포18차,24차 재건축석면해체 사업장	서울시 서초구 잠원로 12길 5	지하 3층/ 지상15~32층, 6개동475세대 ※석면면적 : 2,978.09㎡	[모니터링 내용] ○석면해체작업 감리원의 직무수행여부 등 적정이행 현장 확인 ○작업 중 석면비산농도 측정 :서울시 보건환경연구원, 해당 공기질 측정업체 [현장점검 결과] ○해당사업장 주변 석면배출 허용기준 준수여부 현장점검, 결과 적정이행 확인 ○석면비산 농도 측정결과를 구청 홈페이지에 일일공시 -석면비산농도 문자서비스 상시운영 등으로 주민들의 석면 노출 불안감 해소도모
’16. 3. 11.	총 5명 주민대표(4), 전문가(1)	’16. 5. 3	미아9-1구역 주택재건축 정비사업	강북구 오현로9다길 28-5	53,150㎡ ※석면면적 :437.5㎡	석면철거 과정에서 특이사항 없음
’16. 2. 17	총 4명 주민대표(3), 전문가(1)	’16. 2. 24 ~ 2. 29	무악제2구역 주택재개발 정비사업	종로구 무악동 4529외 32개 지번	석면해체면적 979.32㎡	특이사항 발견치 못함 ․사전보양작업, 비산농도측정, 감리자 지정여부, 기타 작업에 관한 사항
’15.8.13	주민대표 총6명	2016.1.15	효창제4,5구역 주택재개발정비사업	용산구백범로59길 12일대 및 301일대	4구역 : 10,030㎡ 및 5구역 : 10,030㎡	석면안전관리기준 준수 및 폐기물 적정처리 등 -특이사항 발견치 못함
’15. 3. 2	총 6명 주민대표(5), 전문가(1)	’15.3~ ’16.5. 20	구의1주택 재건축사업장	광진구 광나루43길 27일대	석면해체면적 5269.52㎡	석면해체‧제거 사업 안전관리기준 준수 및 폐기물 처리 적정 유무
’16.5.14.	총6명(환경단체2, 학부모2, 지역주민2)	’16. 5. 14~	고덕2단지 주택재건축정비사업	고덕로 313	21,019	이상없음
’16.6.1.	총6명(환경단체2, 학부모2, 지역주민2)	’16. 6. 1~	고덕3단지 주택재건축정비사업	고덕로 390	112,062	이상없음
’16.9.7.	총7명(환경단체2, 학부모2, 지역주민2)	’16. 9. 7~	고덕7단지 주택재건축정비사업	상암로79길62	4,561	이상없음