공영주차장 모니터링 시스템 유지관리 과업지시서

2014. 2.

서울특별시

공영주차장 모니터링 시스템 유지보수

과 업 지 시 서

서울특별시(이하 “갑”이라 한다)와 유지보수 용역을 수행하는 계약업체(이하 “을”이라 한다)는 서울시 공영주차장 운영시스템 유지보수에 대한 과업지시서를 다음과 같이 정한다.

제1조(목적) 본 계약은 서울시 주차계획과에서 운영하고 있는 주차정보시스템 및 주변장비의 사전 정기점검과 사후 신속 완벽한 장애조치로 시스템이 최적의 상태로 운영될 수 있도록 유지보수에 수행할 업무와 이에 수반되는 제반 사항을 규정하는 데 있다.

제2조(신의성실의 원칙)  “을”은 본 용역을 수행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 따라 성실히 이행하여야 한다.

제3조(용어의 정의)

가. “발주처”라 함은 본 용역의 발주기관인 서울특별시를 말한다.

나. “계약자”라 함은 주차정보시스템 유지관리 용역수행을 위해 "발주처"와 계약을 체결한 업체를 말한다.

다. “공영주차장 모니터링 시스템”라 함은 청계천  USN, 남산 차량감지센서 및 계수기 등의 현장시스템을 포함한 정보를 가공 수집하여 주차정보를 제공하기 위한 일체의 시스템과 주차시스템의 운영정보 수집 처리하는 시스템을 포함하여 말한다.

라. “주차시스템”이란 노상주차장 및 노외주차장에 주차장 관리의 효율성을 높이기 위하여 설치된 PDA, 간이형, 완전형 주차결제시스템으로 공영주차장 모니터링 시스템과 연계, 주차정보를 실시간 제공하는 시스템을 말한다.

제4조(과업 기간) 본 사업의 과업기간은 계약일로부터 2015. 2. 28일 까지로 한다.

제5조(계약의 변경) “갑”과 “을”은 유지보수계약 내용에 변동이 있을 경우 별도의 합의서나 변경계약서를 작성, 서명 날인함으로써 효력을 갖는다. 이 경우 합의서 또는 변경계약서 내용이 본 계약과 상이하거나, 상충될 경우에는 본 계약내용의 기본적 내용이 변경되는 경우 외에는 합의서 또는 변경계약서가 우선하여 적용된다.

제6조(일반사항)

① 본 사항은 계약자가 공영주차장 모니터링 시스템 유지관리(운영 및 유지보수) 이행을 위해 제반조건을 규정한 것으로 계약자는 다음 각 항목을 숙지하고 반드시 이행하여야 한다.

가. 본 사업의 수행 및 관리는 「서울시 프로젝트 관리 방법론」, 「서울시SW개발(유지보수)방법론」을 준용하여야 하며 방법론의 적용범위는 서울시와 사업자의 협의에 의해 결정한다.

나. 사업수행계획서 제출시  「서울시 프로젝트 관리 방법론」을 준용하여 서울시와 협의 후 테일러링 내역서를 포함 제출하여야 한다.

다. 시스템 전반에 대한 위험요소, 위험관리지표 등 발견 및 대응 전략 등이 포함된 위험관리 계획을 제시하여야 한다.

라. 본 유지관리(운영 및 유지보수) 수행지침서에서 지시된 사항은 계약자 임의로 해석할 수 없으며 지침의 내용이 불분명하거나 명시가 누락된 경우에는 상호 협의하여 조정한다.

마. 공영주차장 모니터링 시스템의 장애 예방점검은 매월 1회 이상 점검을 실시하고, 운영 및 유지관리를 통해 정상적인 동작 및 성능 유지 등 최적의 상태를 유지토록 함을 원칙으로 한다.

바. 시스템의 효율적인 운영을 위하여 운영 및 유지관리 대상 H/W와 S/W에 대해 발주처의 요청이 있을 경우 기술지원과 대처 방안을 제시하여야 한다.

사. 운영 및 유지관리 대상에는 장비 및 상용S/W에 대한 장애대응 및 점검이 포함되며, 관련 S/W(O/S, 상용S/W, 응용S/W 등)의 기능향상 및 H/W 및 S/W에 대한 업그레이드가 필요한 사항에 대해서는 발주처에 해당 내용을 통보하고 작업을 진행하여야 한다.

제7조(과업대상) ①“을”의 유지보수 대상은 “갑”이 운영하는 아래 시스템의  H/W, 응용 개발 S/W 등의 유지관리, 점검 및 장애점검

1. 공영주차장 모니터링 시스템

- 대형 DLP 모니터링 시스템, 수집·전송서버, 웹서버

- DB 서버(오라클)

- 보안프로그램(MPOWER)

2. 청계천 “USN을 이용한 노상주차관리시스템”

- USN 센서 및 수집, 전송 장비

- 도로 VMS 전광판

3. 남산공원 주차정보 안내시스템

- 차량감지센서, 수집, 전송 장비

- 도로 VMS 전광판

4. 그린ITS 주차장 차량계수 시스템

- 차량감지센서, 수집, 전송 장비

제8조(과업범위) ① “을”은 과업대상 시스템의 오류사항, 사용자 요구사항(기능 수정), 업무처리 절차 변경, 관계법령 개정, 업무 개선 등에 따른 프로그램 개발, 수정, 보완 등 시스템 기능 개선

1. 관련 법령 등 업무지침 변경에 따른 프로그램 추가 개발, 보완, 수정

2. 기능 오류 수정 및 사용자 요구사항 반영

3. 업무개선, 신설 등에 따른 프로그램 개발

4. 타 시스템 이관시 자료변환, 시스템변경·연동에 따른 프로그램 변경 등의 기술지원

5. 서울특별시 정보화 정책방향에 따라 표준화ㆍ통합화 추진시 관련 제반사항 수행

② 주차관리 통합센터 운영장비(서버, 네트워크 등), 현장장비, 부대장비(모니터, KVM스위치, 무정전전원장치 등) 데이터베이스, 운영체제의 유지보수 일체

1.  운영장비, 데이터베이스, 운영체제 점검, 설정, 설치, 제거, 수리 등

2.  장애발생시 신속한 장애복구 및 이를 위한 체계 마련

3.  유지보수대상 시스템의 원활한 운영과 안정적인 서비스 제공을 위해 “갑”이 유지보수대상 장비 및 관련 부대장비에 대한 점검 및 시험을 요청하는 경우

4.  유지보수대상 장비의 업그레이드 또는 환경․기능조정 및 통신회선 교체･신설에 필요한 랜 케이블 포설 등 지원

제8조(유지보수체계)

① 유지보수 대상에 대한 기술지원 및 장애처리는 365일 24시간 가능하여야 한다.

② “을”은 시스템에 장애발생시 신속한 장애복구 조치로 시스템 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

③ 정상 근무시간이 아닌 때의 장애발생으로 “갑”으로부터 장애발생을 통보받은 경우 “을”은 즉시 장애복구 조치에 임하여 시스템 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

④ 원인불명의 장애발생시 신속히 원인규명 및 복구조치를 취하여야 하며, 이에 따른 대책을 조속히 수립하여 문제해결에 최선의 노력을 기울여야 한다.

제9조(기술 인력 배치) “을”은 “갑”의 유지보수대상에 대하여 유지보수의 일관성을 유지하기 위하여 아래에서 정하는 실무경력 이상의 숙련된 전담 유지보수 요원을 지정하여야 하며, 유지보수 수행 중 인력변경이 없는 것을 원칙으로 하나, 부득이한 경우 변경시 “갑”에게 통보하여야 하고 동등자격 이상의 숙련된 기술자를 재지정하여야 한다. 단, 유지보수 책임요원은 “갑”이 별도 요청하지 않는 한 계약기간 중 교체 없이 근무함을 원칙으로 한다.

① 주차관리 통합센터 유지보수 인력은 주차관제시스템 관련 경력 1년 이상의 중급기술자 1명을 유지보수 기간 동안 책임자로 지정하여 유지보수 업무를 수행하는 것을 원칙으로 한다.

② 시스템 유지보수 인력은 유지보수 실무경력이 1년 이상 있는 자로 지정하여야 한다.

③ “갑”은 유지보수 책임요원의 불성실 또는 기준미달 등을 이유로 책임요원의 교체를 요구할 수 있고, “을”은 “갑”이 요구한 날로부터 30일 이내에 교체하여야 한다.

제10조(정기 점검)

① 유지보수 대상(업무용 컴퓨터 제외)에 대해 시스템 전반에 대한 예방점검과 시스템의 정상 작동 여부를 점검하며 월 1회 이상 실시한다.

② “을”은 점검일지 등을 사전에 업무담당자와 협의 작성하여야 한다.

③  "을"은 점검시 “갑”이 지정한 담당자 입회하에 실시하고 점검완료 후 점검결과를 담당자의 확인을 득하여 유지보수료 청구시 “갑”에게 제출하여야 한다.

④ “을”은 시스템 점검결과 시스템상에 문제점이 발견된 경우 즉시 시정 조치하고 그 결과를 “갑”에게 제출하여야 한다.

제11조(특별 점검)

① "갑"이 장비의 증설․성능보강, 시스템 이설․변경 등에 따른 측정․시험 및 장애 발생이 예견되는 경우이거나 장애 발생시 "갑"의 요구에 의하여 수시로 점검하는 경우를 말한다.

② "을"은 특별점검 완료 후 "갑"에게 점검 결과를 통보하여야 하며, 점검결과 시스템에 문제점이 발견된 경우에는 즉시 시정조치하고 그 조치결과를 "갑"에게 즉시 통보하여야 한다.

③ 장애복구시간이 24시간을 초과하거나 같은 종류의 장애가 월2회 이상 발생하는 경우 해당 장애의 원인규명을 철저히 하고 이에 따른 대책을 수립하여 "갑"에게 통보하여야 한다.

④ 특별점검에 필요한 인력 및 제반장비는 “을”이 부담한다.

제12조(교육지원 및 기술지원)

① “을”은 프로그램운영 및 유지보수 등과 관련하여 “갑”의 기술지원 요구 시 적극 협조하여야 한다.

② “을”은 유지보수 수행한 결과에 대해 “갑”의 담당자에게 원활한 운영에 필요한 모든 교육을 실시하여야 한다.

③ “을”은 프로그램운영 및 성능보완과 유지보수 등에 대한 “갑”의 기술협의 요구내용의 이행에 적극 협조하여야 한다.

④ “을”은 유지보수 대상에 관련된 기술 자료를 제공하여야 한다.

제13조(산출물 관리)

① "을"은 시스템의 예방정비점검과 장애 조치 등 작업내용에 대한 작업보고서 또는 작업일지를 작성하여 "갑"에게 제출하여야 한다.

② 정기점검 보고서는 "을"이 "갑"에게 정기점검 및 장애 조치사항 등 유지보수 관련 내용 등에 대한 유지보수보고서를 작성하여 월 1회 제출하여야 하며, 제출일자 및 서식은 별도 협의하여 결정한다.

제14조(유지보수료의 청구와 지불)

① "을"은 계약서의 유지보수료를 1개월 기준으로 필요한 서류를 구비하여 매월말일 기준으로 청구할 수 있다.

② “갑”은 "을"의 계약내용 이행여부를 확인하고 유지보수료를 정산하여야 한다. 단, 계약체결 후 용역착수 확인일로부터 유지보수기간이 1월 미만인 경우와 용역수행 기간이 1개월 미만인 경우는 1개월을 30일로 기준하여 일할 계산 지급한다.

제15조(비용 부담)

① "을"은 부품의 장애가 발생하는 경우 수리 또는 교체하여야 하고, 인건비 등의 일체는 계약금액에 포함된 것으로 본다.

1. 단 고가의 부품비 (단가 5만원 이상 ) “갑”이 제공 한다.

② 다만, 불가항력적인 천재지변, “갑”에 의한 손실, 기타(화재, 침수, 낙뢰) 사고 등으로 발생한 경우 우선복구 후 비용을 계상 하여 “갑” 이 부담 한다.

③ 유지보수 대상 장비의 수리에 사용할 부품은 기존부품과 동일한 성능이상의 신품을 사용하여야 한다.

제16조(장애 복구)

① "을"이 "갑"으로부터 장애발생 통보(구두, 서면 등)를 받을 때에는 신속히 장애복구 조치에 임하여야 하며, 장애복구조치는 아래와 같은 기준으로 조치완료 하여야 한다.

1. 주차관리 통합센터 운영장비(서버, 네트워크 등), 개발장비, 부대장비( 무정전전원장치), 데이터베이스, 운영체제

- 도착시간 : 장애통보 후 4시간 이내 도착

- 복구시간 : 도착 후 24시간 이내 복구 완료

② 예방점검 및 장애복구 지연으로 인한 유지보수대상 장비의 운영이 불가능하거나 또는 정상운영에 중대한 영향이 발생(또는 우려)될 시 그 전적인 책임은 "을"에 있으며, 장애복구가 불가능할 경우 동급이상의 장비로 일시 대체하여 “갑”의 업무에 지장이 없도록 하여야 한다.

④ “을”은 항시 유지보수조직 체계를 유지하고 비상연락망 등을 제출하여야 한다.

제17조(계약의 해지)

① "갑"은 다음 각 호의 경우 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다. 다만, 유지보수 이행 중 해약시 해약 당시까지의 용역비는 정산하여 지급한다.

1. “갑”의 사전승인 없이 타인에게 유지보수를 양도한 경우

2. "을"이 본 용역을 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하거나 본 용역을 수행할 능력이 없다고 "갑"이 인정하는 경우. 단, "을"이 부당하다고 판단할 경우에는 이를 이유로 철회를 요구할 수 있으며, 이에 대한 입증책임은 "을"에게 있다.

3. "을"이 본 계약서를 이행하지 않거나, 계약상 중대한 의무이행 조항을 위반한 경우

“제16조”에 정한 예방점검 및 장애복구 지연으로 인한 유지보수 대상장비의 운영이 불가능하거나 정상운영에 중대한 영향이 발생(또는 우려)될 경우.

계약 해지시 “을”은 새로 선정된 업체가 인수를 마칠 때까지 유지보수를 성실히 수행하여야 한다.

제17조(손해배상)

① "을"의 고의 또는 과실로 "갑"의 재산(임차포함) 또는 제3자에 손해를 가한 때에는 그 손해를 "갑"에게 배상하여야 한다. 이 경우 손해발생에 대한 "을"의 고의과실이 없을 경우 입증책임은 "을"이 부담한다.

② 손해액 산정은 국내 공인감정기관에 감정 의뢰하여 산술 평균한 가격을 감정가로 하며 “을”은 갑에게 즉시 배상하여야 한다.

제18조(위험부담) “을”은 계약내용에 따라 유지보수를 이행함에 있어 자기 책임 하에 각종 위험으로부터 생명과 신체를 보호하여야 한다. 위험발생이 예견될 경우 “을”은 “갑”에게 즉시 시정요구를 하여야 한다.

제19조(보안책임)

① 본 사업에 투입되는 기술 인력은 “갑”의 보안관련 규정을 준수하여야 한다.

② "을"은 용역 수행 중 득한 기밀사항과 각종 시스템 구성, 구현기법, 통신망 구성 등에 대하여 보안을 유지하여야 하고 해당 자료를 타 기관에 제공할 때에는 반드시 "갑"의 승인을 득하여야 한다.

③ "을"은 유지보수용역 제반업무를 처리하는 모든 인원에 대하여 보안각서 및 제반서류를 제출하여야 하고, 대표자는 유지보수 인력 전체에 대한 보안상 총괄책임을 져야 한다.

④ "을"은 유지보수와 관련하여 직, 간접으로 취득한 비밀을 제3자에게 누설하여서는 안되며 보안사항의 누설로 인한 문제 발생시 "을"은 민․형사상 모든 책임을 진다.

제20조(책임이행)

① 본 계약의 종료 또는 해지 이후에도 계약기간동안 발생한 책임이행사항에 대해서는 이행될 때까지 유효하며 양당사자의 승계자 및 양수인에게도 적용된다.

② 다음 각 호의 사항에 대하여 고장이 발생시 “을”은 책임지지 아니한다.

1. “갑”의 고의적인 고장 및 훼손

2. 천재지변, 화재, 홍수, 불가항력적인 사고로 인한 고장 및 훼손

제21조(분쟁의 해결)

① 본 용역의 수행 중 “갑”과 “을”간에 발생하는 분쟁은 상호 협의에 의한다.

② 계약서, 과업지시서 및 유지보수 특수사항 등에 명시되지 아니한 사항은 관계규정에 의하고, 규정이 없으면 “갑”과 “을”이 서로 협의하여 결정한다.

③ 본 계약사항의 해석상 분쟁이 있을 경우에는 “갑”의 유권해석에 따른다. 다만, “을”이 적합한 입증자료를 제시한 경우에는 “을”의 해석에 따를 수 있다.

④ 이 계약과 관련하여 분쟁이 있는 경우 관할법원은 “갑”의 소재지를 관할하는 지방법원으로 한다.

제22조(권리의무의 양도) “갑”과 “을”은 사전 동의 없이 본 과업내용에 따른 권리 의무를 타인에게 양도하거나 과업내용의 이행을 제3자에게 하청할 수 없다

제23조(기타사항)

① 본 용역과 관련한 문서, 용역수행계획서 등의 내용은 계약서와 동일한 효력을 갖는다.

② 본 과업 지시서에 명시된 모든 조항은 최소한의 내용만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여, 과업수행에 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

③ 모든 장애발생 시 “을”은 우선적인 대처의무가 있고 장애원인 규명의 책임은 “을”에 있으며 장애원인이 모호할 경우 “을”이 책임진다.

④ 본 사업의 수행 및 관리는 「서울시 프로젝트 관리방법론」을 준용하여야 하며, 방법론의 적용범위는 “갑”과 “을”의 협의에 의해 결정한다.

⑤ 본 과업 지시서에 명시되지 아니한 사항에 대해서는 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법령 및 일반적인 상관례를 따른다.

제24조(용역 착수시 제출서류)

①  “을”은 계약 후 7일 이내에 계약서, 과업지시서 등을 근거로, 본 사업을 수행하기 위한 용역수행계획서를 작성하여 “갑”에 제출하고 승인을 받아야 한다.

② 사업수행계획서에 포함되어야 할 주요 사항은 다음과 같다.

- 유지보수 조직 및 인력, 비상연락망

- 유지보수 요원의 보안각서

- 유지보수 인력의 재직증명서, 기술자격 및 경력증명

- 사업추진에 필요한 협조요청 사항

- 주차관리 통합센터에 대한 위험요소, 위험관리지표 등 발견 및 대응 전략 등이 포함된 위험관리 계획

- 유지관리 계획서

제24조(용역 수행 제출서류)

① 월간보고 : 최종 산출물에 대한 초안을 사업종료 10일 전에 “갑”에게 제출하여 승인을 받은 후 최종본을 과업기간 이전에 제출하여야 한다.

② 최종보고 : 최종보고서는 과업지시서, 사업수행계획서 등의 사항을 충족하여야 한다.

※ 제출부수는 참석자, 운영자, 관리자 현황에 따라 협의하여 결정

시스템 현황(유지보수 대상)

1. 청계천 차량감지센서(USN 센서) 및 시스템

① USN 센서 시스템(관련 장비, 소모품, 통신 모듈 등)

② 안내전광판 (LED 모듈, 전원부, 통신부 등)

③ 청계천 주차정보 주요 장비 사양

구 분	규 격	수 량
차량감지센서 (USN 센서) (이미지 다름)	◦ 센서방식 : 지자기 센서 ◦ TRANSCEIVER 내장형 SOC ◦ 주파수대역 : 2.4GHz ISM BAND ◦ CPU : 8bit MICOM ◦ 통신거리 : 최소 20M 이상(20M ~ 50M) ◦ 전원 : 내장형 1차 전지 ◦ 배터리 교체 알람 기능	138
무선중계기 (싱크 노드)	◦ 센서 중계기능 ◦ Tranceiver 내장형 soc ◦ 주파수대역 : 2.4GHz ISM BAND ◦ CPU : 8bit MICOM ◦ IEEE 802. 15. 4 PHY ◦ 통신거리 : 최소 20M 이상(20M ~ 50M)	38
통신중계기 (베이스 스테이션)	◦ 서버와의 통신 : ETHERNET(TCP/IP), 무선랜 ◦ 외부 인터페이스-시리얼 통신지원 ◦ 32Bit RISC 프로세서 ◦ 주파수 대역 : 2.4GHz ISM band ◦ CPU : 8bit MICOM ◦ IEEE 802. 15. 4 PHY ◦ 통신거리 : 50m	12
주차정보 안내 전광판	◦ 전광판 사이즈(W×H×D) : 1000×220×150 ◦ Pole 사이즈 : steel 50Φ, 3M ◦ LED 모듈 200 × 200mm (2색, R1, PG1) ◦ 1단2열 배치	4

2. 남산 주차정보 안내시스템

① 안내 전광판 (LED 모듈, 전원부, 통신부 등)

② 차량감지센서(관련 장비, 소모품, 통신 모듈 등)

③ 기타 설치장비 전체 (계수장비, 감시카메라 등)

④ 남산 유지보수 대상 장비 내역

구분	전광판			차량감지 센서	계수장치 (식)	통신모뎀
	대	중	소
소방재난본부			1	4	1	1
애니메이션센터			1	3	1	1
남산식물원			1	6	1	1
남산케이블카			1	18	1	1
남산공원			1	6	1	1
한옥마을			1	6	1
명동역	1
퇴계로	1
단암빌딩앞	1
소월로 SK주유소앞		1
야외식물원앞		1
남산돈까스앞		1
대한적십자앞		1

3. 그린ITS 계수장비

① 주차장 입출차 센서 및 계수 장치 유지보수

- 당고개 아래 주차장 외 12개소 (세부내용 동항 4호 참조)

② 무선 통신(모뎀) 관리 및 네트웍 유지보수

③ 계수장비 설치 주차장 관리 교육

④ 계수장비 대상 주차장

구분	단 위	주차장명	주차면
강북권 (45개소)	제2권역	당고개아래	130
		석계역	75
		창동역(서)	124
		도봉산	195
		봉화산(남)	85
강남권 (59개소)	서부1권역	목동체비지	93
		가양3동	57
		방화역 동	66
		방화역 서	66
		영보빌딩	81
	서부2권역	보라매상업용지	78
		당산노외	247
	동부권역	일원역	67

4. 통합센터

① 서울시주차관리 통합센터 서버 유지보수

- 주차전송서버 1. : 그린ITS 계수장치 전송

- 주차전송서버 2. : 노외, 노상주차장 PDA 및 완전형 노외

주차장 정보 수집

- WEB 서버 : 운영업체 주차관제 정보 관리

- 통합서버 : 청계천, 남산 무선정보 수집

- 통합 DB 서버 : 주차관리 통합 데이터베이스 관리 및 점검

② 서울시주차관리 통합센터 프로그램 관리 및 유지보수

- 개별 주차장 정보 관리

- 주차정보 실시간 조회

- 통계 데이터 조회

- 운영업체 관리

- 운영자 관리 기능

③ 서울시주차관리 통합센터 장비

구분	규격	단위	수량
1.통합센터 전산장비
DB서버	HP DL 580	SET	1
백업장비	네트워크 디스크 어래이	SET	1
웹서버	HP DL 380	SET	1
전송서버	HP DL 380	SET	2
RACK	Expansion Rack 1800	SET	1
L2스위치	24포트10/100Mbps지원	SET	1
UPS	3KW 모듈러방,SNMP	SET	1
구역서버	P-4 Core 2 Dure	SET	1
네트웍장비(HUB)	Giga급 24Port	SET	1

④ 상황실 장비 및 프로그램 유지보수

구 분	규 격	단 위	수 량
1.관제시스템
Monitoring Server(제어용)	코어 2듀오,2G RAM, 300G	SET	1
View Server(영상뷰어용)	코어 2듀오,2G RAM, 500G	SET	3
대화면 DLP	50" (1024*768)	SET	3
대화면 모니터	42" PDP (1024*768)	SET	2
Matrix switch	RGB Matrix switch	SET	1
KVM 스위치	8ch	SET	1
무정전전원장치	3KVA,모듈러 ,병렬운전방식,SNMP	SET	1
2. S/W
보안미들웨어	WSQL	식	1
보안미들웨어	WSQL	식	2
서버용 백신	V3	식	4
RDBMS	Oracle v10g Std	식	1
주차정보안내프로그램	개발S/W	식	1
모니터링 운영 S/W	통합센터 설치	식	1
주차관리시스템 유지관리	주차관리시스템 전송 프로그램	식	1

⑤통합센터 구성 및 라이센스 수량

용 도	내 용	수 량
통합 서버SQL	SQLSvrStd 유지보수 License	1
통합서버, 웹서버 운영체계	WinSvrStd 2003 유지보수 License	4
통합 DB서버	Oracle Database Standard Edition V10gR2, 50User	1
백신프로그램	서버용 V3 - 구매대상	5
DB Tunneling Program	MPOWER Solution License	1
	MPOWER Solution 유지보수 License	3

** 상기 라이센스의 서비스가 종료되었을 경우 상위버젼으로 대체가 필요시 서울시와 협의하여 진행

□ 주차관리통합센터 유지보수 대상 업무 내용

주차관리통합센터 상황판
1.네이버 지도 연동	1-1.화면	지도상에 해당 주차장 표시
2.시영주차장	2-1.노상	노상주차장 주차정보 및 매출 조회
	2-2.노외	노외주차장 주차정보 및 매출 조회
	2-3.환승	환승주차장 주차정보 및 매출 조회
	2-4.남산권	남산권주차장 주차정보 모니터링
	2-5.USN청계천	USN 청계천주차장 주차정보 모니터링
3.전체시나리오	3-1.시영주차장현황	시영주차장 전체 현황을 확인
	3-2.주차장별주차정보	개별 주차장별 통합정보 확인
	3-3.시간대별입출차현황	개별 주차장 시간대별 입출차정보확인
	3-4.결제종류별통계	권역별 결제종류 통계확인
	3-5.할인종류별통계	권역별 대표 할인종류 통계확인
4.주차장검색

1차메뉴	2차메뉴	설 명
주차관리통합센터 홈페이지		홈페이지로 이동
1.주차현황	1-1.개별주차장정보	서울시가 운영하는 공영주차장의 기초정보 확인
	1-2.주차장현황	서울시가 운영하는 공영주차장의 종류별 통계정보 확인
2.실시간주차정보(노외주차장, PDA 제외)		개별 주차장에서 전송되는 입/출차 정보를 실시간 확인한다.
3.통계정보	3-1.주차장별주차정보	각각 주차장별로 결제종류, 할인종류별 수익금 통계 정보를 확인한다.
	3-2.거래내역조회	결제종류, 할인종류별 세부 결제 건수 금액을 조회한다.
	3-3.정산관리조회	입출차 통계
		결제통계
		수익금 통계
		일일실적통계
		일자별 실적 통계
		주차장별 실적 통계
		근무자별 실적 통계
		월별 실적 통계
		대표 할인유형별 실적 통계
		정산관리조회
4.정보마당	4-1.공지사항	공지사항 관리
	4-2.게시판	게시판 관리
	4-3.자료실	자료실관리
6.운영자관리	6-1.사용자관리	로그인사용자 등록 관리
	6-2.업체관리	주차장 위탁업체, 운영자 관리