시  방  서

서울역사박물관

무선 회의용 장비 납품설치

2015. 10

서울역사박물관

(시설과)

목       차

제 1 장      일 반 사 항

제 2 장      제 작 사 항

제 3 장      특 기 사 항

제 4 장      기 기 내 역

제 5 장      기 기 사 양

제 1 장 일반 사항

1)	개   요

본 시방은 무선회의설비의 전반적, 공통적, 합리적, 과학적이며 효율적인 설비가 되도록 하는데 목적이 있다.

2)	적용범위

본 시방서는 서울역사박물관 무선회의용 설비 납품 설치에 대하여 적용한다.

(1) 무선 회의용 설비

3)	적용법규

(1) 내선 규정

(2) 한국 공업 표준 규격

(3) 기타 관련 법규

4)	설비 범위

(1) 계약도서상의 제반 자재에 대한 납품 및 제작 설치

(2) 계약도서상의 자재에 대한 설치 조정 및 시험

(3) 일반사항 및 특기사항

5)	착    공

계약자는 계약 체결 후 지정된 일자에 착공하여야 하며, 착공계, 제작공정 및 공사계획표       를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

6)	책임 시공

설비는 설계도, 시방서, 사양서에 명기된 바와 같이 설치 완료 후 기능을 완전히 만족시킬      수 있도록 설치하여 설계도 및 시방서에 명기되지 않은 경우에는 필요한 보충적 사양을 감      독관 승인을 득하여 성실히 수행하여야 한다.

7)	도면승인

계약자는 시공도면을 감독관의 승인을 받은 후 시공하여야 하며, 기자재는 시방서에 명시      된 자재를 사용한다.

8) 설계도면

(1) 현장여건으로 인한 설계변경

(2) 감독관의 요구에 의한 설계변경

9) 시설물 훼손

시공중 시설물의 파괴 또는 손상시켰을 경우, 감독관에게 즉시 보고하고 감독관의 지시에      따라 복구 또는 재시공하여야 한다.

10) 자재선정

무선 회의용 시스템은 제품의 신뢰성을 고려하여 우수한 품질의 제품을 사용한다.

11) 자재 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 요구시 검사를 받아야 하며, 합격된 자재에 한하여      반입되면, 불합격품은 즉시 장외로 반출 시켜야 한다. 또한 반입된 자재는 감독관의 승인 없이 장외로 반출시킬 수 없다.

12) 자재 관리

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된      자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 하고 손 망실 품목에 대한 일체의 책임은 계

약자가 진다.

13) 시    험

계약자는 도급설치의 품질 확보를 위하여 장비 제작 납품시 자체 시험성적서를 작성하여야      하며, 감독관의 요구시 이를 제출하여야 한다.

14) 준공 및 관련서류

계약자는 설치 완료후 다음과 같은 관련서류를 편철하여 제출하여야 한다.

(1) 준 공 계

(2) 준공검사원

(3) 준공도면       : 3부

(4) 제품사용설명서 : 3부

15) 하자 보증

준공후 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 책임을 지고      신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 하며 준공일로 부터 2년간 품질을 보증하여야       한다.  단 천재지변에 의한 사항은 제외로 한다.

16) 교    육

계약자는 기기 사용방법 및 기타 필요한 사항을 사용자에게 충분하게 교육을 시켜야 한다.

제 2 장 제작 사항

1) 기기 결선

(1) 전원에 관련된 배선은 +, -가 구분되어 배선되어야 한다.

(2) 기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별되어야 한다.

(3) 납땜부분은 반드시 납땜부위에 전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜하여야 하며, 배선 연결      부분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 인쇄회로용 기판

(1) 모든 인쇄용 회로 기판은 GLASS EPOXY의 재질로 제작하여야 하며, 두께는 1.2mm 이      상이어야 한다.

(2) 모든 인쇄용 기판은 SOLDER MASK를 입혀야 한다.

(3) 모든 P.C.B는 공용되는 부품의 기호와 심벌로 실크 인쇄하여야 한다.

(4) 기판의 접속은 착탈이 용이하도록 PCB CONNECTOR를 사용하여야 한다.

(5) P.C.B CONNECTOR PIN 및 PCB 의 접촉부는 장시일이 지나도 변색 및 변질이 되지     않도록 특수처리 하여야 한다.

3)	기 타 사 항

(1) 각 조작 스위치는 좋은 품질을 사용하여야 하며 허용전류의 3배 이상의 제품을 사용하      여야 한다.

(2) 각 RACK CABINET의 입. 출력 배선은 PVC 닥트로 마감 처리하여야 한다.

(3) 각 부분에 사용되는 볼트, 너트는 아연도금 또는 크롬도금이 된 것을 사용하여야 하며,      반드시 스프링 와샤, 평와샤를 사용하여야 한다.

(4) 외부의 결선용 단자는 K.S 제품 또는 동등이 상품을 사용하여야 하며 배선연결 부분은      압착 단자 및 CONNECTOR로 마감처리 되어야 한다.

(5) 기기 설치에 사용되는 모든 자재는 특이사항이 없는 한 최신품으로 한다.

제 3 장 특기 사항

(1)무선 회의용 장비

1. 개 요

본 설비는 무선회의에 적합한 기능의 시스템 설비 이어야 한다.

2. 기 능

- 디지털 무선 회의 마이크 유닛들을 제어 할 수 있어야 한다.

- 무선 2.4GHz 및 5GHz 주파수 대역을 사용하여야 한다.

- 무선 안테나는 3개 중 2개는 송수신용 1개는 밴드 스캔용이어야 한다.

- 유선 회의 시스템(uniCOS CU)와도 연결하여 유.무선 회의 및 동시통역 시스템을 구축 할 수 있어야 한다.

- 외부 감청 및 무단 접속을 방지를 할 수 있는 디지털 메커니즘이 있어야 한다.

- 무선 시스템 설정 및 구성을 할 수 있는 Web Server를 지원 가능하여야 한다.

- 무선 회의 시스템 설정을 할 수 있는 Web Browser를 지원 가능하여야 한다

제 4 장 기기 내역

(1) 회의용 시스템

	품 명	규 격	단위	수량	비 고
	1-1. 회의용 시스템
1	W/L CONFERENCE ACCESS POINT	2.4 AND 5G	SET	1
2	W/L CHAIRMAN UNIT	MIC 포함	EA	1
3	W/L DELEGATE UNIT	MIC 포함	EA	11
4	BATTERY PACK	LED	SET	12
5	CHARGING TRAY	6 BATTERY PACK	SET	2

제 5 장 기기 사양

(1) 무선 회의용 장비(설비)

1. Wireless(W/L) Conference Access Point

가. 기 능

디지털 무선 회의 마이크 유닛들을 제어 할 수 있어야 한다.

무선 2.4GHz 및 5GHz 주파수 대역을 사용하여야 한다.

무선 안테나는 3개 중 2개는 송수신용 1개는 밴드 스캔용이어야 한다.

유선 회의 시스템(uniCOS CU)와도 연결하여 유.무선 회의 및 동시통역 시스템을 구축 할 수 있어야 한다.

외부 감청 및 무단 접속을 방지를 할 수 있는 디지털 메커니즘이 있어야 한다.

무선 시스템 설정 및 구성을 할 수 있는 Web Server를 지원 가능하여야 한다.

무선 회의 시스템 설정을 할 수 있는 Web Browser를 지원 가능하여야 한다.

Web Browser를 통하여 배터리 잔량 체크 가능하여야 한다.

어플리케이션을 사용하여 자체적으로 회의 및 전자투표를 지원하는 독립된 메인 장비이어야 한다.

동시통역 4채널 기본으로 최대 16채널까지 지원 가능하여야 한다.

회의 유닛은 1 ~ 6대까지 동시에 사용 가능하여야 한다.

Wireless Conference Access Point를 링크 할 수 있는 Data Bus RJ45 In/Out Port가 있어야 한다.

Mode, RF Link Quality, Status 상태를 확인할 수 있는 LED가 있어야 한다.

나. 특 성

Sample rate : max. 32 kSps

Sample width : max. 24 bits

Number of audio channels : max. 64

Frequency response : 20 - 16000 Hz

Setting 1: Professional input levels

Nominal input level : + 4 dBu

Max. input level : + 24 dBu

Frequency response : 20 - 16000 Hz

Total Harmonic Distortion : 0.1% (@ nominal level, 1 KHz)

Dynamic Range : Min. 90 dB

Input impedance : 10 kOhm

Setting 1: Professional output levels

Nominal output level : + 4 dBu (Zload = 600Ohm)

Max. output level : + 24 dBu (Zload = 600Ohm)

Frequency response : 20 - 16000 Hz

Total Harmonic Distortion : 0.1% (@ nominal level, 1 KHz)

Dynamic Range : Min. 90 dB

Load impedance : Min. 600 Ohm

Supply voltage : 24 DC (+/- 10%)

Ethernet port : LAN, TCP/IP

Modulation : OFDM

Transmitting : power< 20 dBM

Power Consumption : 6 W

3-RMA Antenna

Dimensions (without antennas) : 260 x 230 x 38 (WHD)

Weight : 1.22 kg

Connector : Data Bus RJ45 x 2 Port
- 동등이상 제품

2. W/L Chairman Unit (Digital)

가. 기 능

회의 도중 임의의 마이크 유닛/분배기, 혹은 연결 케이블에 장애 발생 시라도 해당 마이크 유닛 혹은 케이블 이외의 모든 유닛은 정상 동작하여야 한다.

중앙제어장치의 재부팅을 하지 않고 장애가 발생한 마이크 유닛 혹은 케이블은 즉시 교환 및 복구할 수 있어야 한다.

각 회의 방식 및 매 회의 유형에 맞춰 사용 할 수 있는 다양한 Mode를 지원해야 한다.

무선킷을 별도로 장착 할 수 있어, Wireless Conference Access Point와 연결하여 무선 회의 시스템으로도 변경 가능하여야 한다.

마이크는 착탈식으로 잠금장치가 되어야 한다.

원활한 회의 진행을 위해 최상의 음질을 제공 할 수 있어야 한다.

외부 앰프나 스피커가 고장 나더라도 Delegate Unit에 내장된 자체 스피커로 회의 진행이 가능해야 한다.

두 개의 헤드폰 단자가 있어서 회의진행을 모니터링 할 수 있어야 한다.

모든 Delegate Unit보다 우선 동작하여야 한다.

우선 발언 버튼 및 다음 유닛 ON 버튼이 있어야 한다.

나. 특 성

Audio quality : 16 bit digital

Headphone load impedance : > 32 ohm < 1k ohm

Output power : 16.5 mW / 32 ohm

Connector : In/Out RJ45 x 2 Port

Power Supply : 48V, over Cat5 cable

Dimensions (mm) : 230 x 130 x 60 (WHD)

- 동등이상 제품

3. W/L Delegate Unit (Digital)

가. 기 능

회의 도중 임의의 마이크 유닛/분배기, 혹은 연결 케이블에 장애 발생 시라도 해당 마이크 유닛 혹은 케이블 이외의 모든 유닛은 정상 동작하여야 한다.

중앙제어장치의 재 부팅을 하지 않고 장애가 발생한 마이크 유닛 혹은 케이블은 즉시 교환 및 복구할 수 있어야 한다.

각 회의 방식 및 매 회의 유형에 맞춰 사용 할 수 있는 다양한 Mode를 지원해야 한다.

무선킷을 별도로 장착 할 수 있어, Wireless Conference Access Point와 연결하여 무선 회의 시스템으로도 변경 가능하여야 한다.

마이크는 착탈식으로 잠금장치가 되어야 한다.

원활한 회의 진행을 위해 최상의 음질을 제공 할 수 있어야 한다.

외부 앰프나 스피커가 고장 나더라도 Delegate Unit에 내장된 자체 스피커로 회의 진행이 가능해야 한다.

두 개의 헤드폰 단자가 있어서 회의진행을 모니터링 할 수 있어야 한다.

나. 특 성

Audio quality : 16 bit digital

Headphone load impedance : > 32 ohm < 1k ohm

Output power : 16.5 mW / 32 ohm

Connector : In/Out RJ45 x 2 Port

Power Supply : 48V, over Cat5 cable

Dimensions (mm) : 230 x 130 x 60 (WHD)

-동등이상 제품

4. Battery Pack(Ni-Mh)

가. 기 능

본 충전지는 통역 수신기에 장착하여 사용 할 수 있어야 한다.

Charging Case에 장착하여 충전이 가능하여야 한다.

나. 특 성

Output voltage (V) : 2.4

Capacity : 1600 mAh

Authonomy : 52 h

Dimensions (mm) : 49 x 29 x 14,5 (WHD)

-동등이상 제품

5. Charging Tray

가. 기 능

본 장비는 충전용 배터리가 내장된 Confidea 유닛을 충전할 수 있어야 한다.

하나의 장비에 6개의 Confidea 유닛을 동시에 충전할 수 있어야 한다.

Confidea 유닛을 4시간 이내에 만충전할 수 있어야 한다.

19“ Rack에 장착이 가능하여야 한다.

최대 8대까지 링크를 할 수 있어야 한다.

나. 특 성

Power Supply : 110 - 230 VAC +/- 10%

Power consumption : 200 W

Dimensions (mm) : 483 x 132 x 139 (WHD)

-동등이상 제품