(붙임 1)

서울역사박물관 수경시설 관리현황

관리부서	시설명	설치년도	시설유형	면적(㎡)	물높이(m)	모터규격(HP) 및 수량	급수원	조명여부
경영지원부시설과	수선전도 바닥분수	2009	바닥분수	56	H5.0	7.5HP, 6대	상수도	LED설치
	실계천 계류	2009	계류	52	H0.3	1.5HP, 1대	거울연못 사용수 재활용	미설치
	거울연못	2009	거울연못	70	H0.03	0.2HP, 1대	상수도	미설치