전시 및 보관시설 점검부

일반사항
유물관리자	기관장		강홍빈
	실무담당자		강성희 학예연구사
	전문직인원수		6명 (유물관리과)
건물 성격	박물관용 건축물				○	일반건축물 轉用
	박물관 단독사용					건물 중 일부 층 사용
야간 경비	당직	○		CCTV		○	센서	○	외부용역	○
	기타
수장고
면적(실면적)	1,685㎡ 509坪
출입문 재질	목제			철제			철제2중	○	기타
출입문 잠금장치	금고식	○		카드키		○	일반열쇠	○	기타
성 격	수장고용	○		전시실겸용			사무실轉用		기타
수장고 소화설비	CO2(가스)	○		할론(가스)		○	스프링쿨러		소화기	○
	미분무소화			소화전		○	기타
수장고 온습도설비	온도측정장치	○		습도측정장치		○	항온항습기	○	제습기	○
	공조기	○		기타조절장치
전시실
면적(실면적)	864㎡ 261坪						층고	6 m
출입문 재질	목제			철제		○	철제2중		기타	방화셔터
출입문 잠금장치	금고식			일반열쇠			카드키	○	기타
진열장 재질	목제			철제		○	철제2중		기타
진열장 잠금장치	금고식			일반열쇠		○	카드키		기타
전시실 소화설비	CO2(가스)			할론(가스)		○	스프링쿨러		소화기	○
	미분무소화			소화전		○	기타
전시실 온습도설비	온도측정장치	○		습도측정장치		○	항온항습기	○	제습기
	공조기	○		유지온도		23 ℃		유지습도		35 % (조습제에 의해 관리)
	기타조절장치
전시조명	퇴색방지조명사용			○		전시장 조도		50~350 Lux (각 재질별 조도 관리)
기타 사항	퇴색 방지를 위해서 할로겐 혹은 LED 조명을 사용하고 있음

2016년     3월    23일

서울역사박물관    담당자  오 지 영 □