서울역 7017 프로젝트 지장수목현황

○ 총  괄

구 분	계	이 식	제 거	존 치	비 고
계	56	7	18	31
만리동광장	49	4	14	31	전구간
퇴계로	7	3	4		일부구간

○ 만리동 광장부지

일련번호	수종명	규격	수량	위치	처리 계획	비고
	계		49
1	양버즘나무	H12×B40	2	만리동남측녹지사면	제거
2	잣나무	H2.0×W1.5	3	만리동남측녹지사면	제거
3	소나무	H8×R20	4	만리동남측녹지사면	이식
4	느티나무	H6×R30	3	만리동남측녹지	제거
5	느티나무	H6×R30	10	만리동남측녹지	존치
6	양버즘나무	H10×B30~40	1	관리사무소 옆	제거
7	양버즘나무	H10×B30~40	10	중앙부 선형녹지	존치
8	양버즘나무	H10×B30~40	3	중앙부 선형녹지	제거
9	소나무	H6×R15~20	11	만리동광장 북측	존치
10	향나무	H2.0×W2.0	1	만리동남측녹지	제거
11	단풍나무	H6×R20	1	만리동남측녹지	제거

○ 퇴계로

일련번호	수종명	규격	수량	위치	처리 계획	비고
	계		7
1	은행나무	H12×B30	2	대우재단빌딩 전면 녹지	제거
2	은행나무	H12×B20	2	대우재단빌딩 전면 녹지	제거
3	소나무	H10×R20	2	대우재단빌딩 전면 녹지	이식
4	소나무	H10×R20	1	호텔마누 앞 가로수	이식

○ 만리동 광장 수목현황도

○ 수목 사진

1,2	양버즘나무, 잣나무 : 제거	1,2	양버즘나무, 잣나무 : 제거

3	소나무 4주 : 이식	4	느티나무 : 제거

4	느티나무 : 제거	4	느티나무 : 제거

5	느티나무 : 존치	7	양버즘나무 10주 : 존치

8	양버즘나무 3주 : 제거	9	소나무 11주 : 존치

10,11	향나무, 단풍나무 : 제거

퇴계로 대우재단빌딩 : 은행나무4주 제거, 소나무 2주 이식	호텔마누 : 소나무 1주 이식

○ 만리동 광장 옹벽 및 램프 설치구간 현황

옹벽 및 램프구간 전경	옹벽 및 램프 설치지점

○ 만리동 남측 녹지구간 느티나무 존치구간 전경

느티나무 존치구간	사면녹지부 소나무 존치