서울시 탄천하수처리장

하수처리 기초자료 조사

Ⅰ. 처리구역 현황

구 분	하수처리구역면적(㎢)			하수처리인구(인)
	소계	분류식	합류식	소계	분류식	합류식
2012년	70.53	43.55	26.98	1,796천	-	-
2013년	70.53	43.55	26.98	1,796천	-	-

1) 하수처리구역면적과 하수처리인구는 12월을 기준하여 합류식지역과 분류식지역으로 구분 기록

Ⅱ. 하수처리시설 현황

1. 시설용량

구 분	일최대(㎥/일)			우천시(㎥/일)
	소계	분류식	합류식	소계	분류식	합류식
2012년	900,000	-	900,000	2,966,400	-	2,966,400
2013년	900,000	-	900,000	2,966,400	-	2,966,400

1) 하수처리시설 시설용량은 건기시는 시설총용량을 기준으로 합류식지역의 계획하수량과 분류식 지역의 계획하수량으로 구분기록

2) 우기시 시설용량도 합류식지역의 우천시 계획하수량과 분류식 지역의 계획하수량으로 구분기록

2. 초기우수 처리시설

구 분	유입펌프장 펌프		1차침전지			우수침전지
	오수펌프 (㎥/일)	우천시 (㎥/일)	유효용적 (㎥)	건기시 HRT	우천시 HRT	일최대 (㎥/일)	유효용적 (㎥)	우천시 HRT
2012년	1,100천	1,867천	86,800	2.3	0.6	-	-	-
2013년	1,100천	1,867천	86,800	2.3	0.6	-	-	-

1) 유입펌프장 펌프시설 용량은 건기는 총오수펌프용량(대기포함)을 우기는 오수펌프와 우수펌프 모두를 합한 펌프 용량으로 기록

2) 1차침전지와 우수침전지는 건기시는 계획하수량을 기준으로 작성하고 우기시는 계획하수량과 계획우수량의 합으로 작성

3. 소독시설 시설현황

구 분	염소소독 시설용량		UV소독 시설용량		오존소독 시설용량
	일최대 (㎥/일)	우천시 (㎥/일)	일최대 (㎥/일)	우천시 (㎥/일)	일최대 (㎥/일)	우천시 (㎥/일)
2012년	900,000	2,966,400	-	-	-	-
2013년	900,000	2,966,400	-	-	-	-

1) 소독시설은 1차 처리수를 소독하도록  관로가 연결된 경우에는 우천시 계획하수량을 기록하시고 연결이 되지 않은 경우에는 건기시 용량과 동일하게 기록

2) 처리장내에 1, 2 처리장으로 구분되는 경우는 모두 합하여 기록(예 1처리장, 2처리장, 3처리장이 있는 경우는 모두 합하여 기록)