서울형품셈 (가로등 콘트리트 기성기초 설치)

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계
내선전공		0.2	인
보통인부		0.2	인
기계경비	굴삭기	0.6	HR
합 계

【해 설】

① 윗면(500×500), 밑면(800×800), 높이(1000×1000)mm

콘크리트 기성기초 기준

② 터파기, 되메우기 별도, 지세할증 등 제반 할증은 전기표준품셈에 따를 것

③ 보편적이며 양호한 상태에서의 설치품이며 현장여건 감안할 것

④ 1일 5개이하 설치시 본 설치품 적용 제외

⑤ 철거 30%, 재사용 철거 50%