자동화재속보기 설치

□ 자동화재속보기 설치

공 종	단위	내선전공	비고
자동화재속보기	대	0.13

【해설】

① 콘크리트 노출 기준

② 결선, 지지금구류 설치, 연동시험 포함

③ 철거 30%, 재사용 철거 50%