□ 서울형품셈 보완 품 : 3건

○ 강재구멍 뚫기 품 보완

구분	두께(mm)	마그네틱 전기드릴(hr)	비트(개)	윤활유(ℓ)	철골공	구분	두께(mm)	마그네틱 전기드릴(hr)	비트(개)	윤활유(ℓ)	철골공(인)		보통인부(인)
											수평·하향	상향	수평·하향	상향
당초	9	0.01	0.0014	0.002	0.0011	보완품	9	0.01	0.0014	0.002	0.0011	0.00132	0.00055	0.00066
	10	0.01	0.0016	0.002	0.0012		10	0.01	0.0016	0.002	0.0012	0.00144	0.0006	0.00072
	12	0.01	0.0019	0.002	0.0015		12	0.01	0.0019	0.002	0.0015	0.0018	0.00075	0.0009
	14	0.01	0.0021	0.002	0.0017		14	0.01	0.0021	0.002	0.0017	0.00204	0.00085	0.00102
	15	0.01	0.0023	0.002	0.0019		15	0.01	0.0023	0.002	0.0019	0.00228	0.00095	0.00114
	18	0.01	0.0029	0.002	0.0025		18	0.01	0.0029	0.002	0.0025	0.003	0.00125	0.0015
	24	0.01	0.0036	0.002	0.0032		24	0.01	0.0036	0.002	0.0032	0.00384	0.0016	0.00192

[주] ① 잡재료비는 인력품의 3%를 계상한다

② 마그네틱전기드릴의 기계손료는 5,268×10⁻⁷ 계상한다

○ 볼트조이기 품 보완

구 분	임팩트렌치 전기드릴(개)	철골공(인)	구 분	임팩트렌치 전기드릴(개)	철골공(인)		보통인부(인)
					수평·하향	상향(천정)	수평·하향	상향(천정)
당초	0.00052	0.002	보완품	0.00052	0.002	0.0024	0.001	0.0012

[주] ① 잡재료비는 인력품의 5%를 계상한다

② 볼트조이기는 조이기 품의 80%를 계상한다

○ 비굴착경화 라이닝 튜브 절단 품 보완

관경 (mm)	구경별 환산 연장(m)	당 초				서울형 품셈 보완(안)				비고
		특별인부	보통인부	발전기(hr)	컷소날(개)	특별인부	보통인부	발전기(hr)	컷소날(개)
450	1.413	-	-	-	-	0.05	0.1	0.137	0.15	추가
600	1.884	0.041	0.082	0.073	0.17	0.056	0.112	0.183	0.17
700	2.198	0.043	0.086	0.085	0.19	0.06	0.12	0.213	0.19
800	2.512	0.046	0.092	0.097	0.22	0.065	0.13	0.244	0.22
900	2.826	0.047	0.094	0.109	0.25	0.069	0.138	0.275	0.25
1,000	3.140	0.049	0.098	0.122	0.28	0.074	0.148	0.305	0.28
1,100	3.454	0.052	0.104	0.134	0.31	0.079	0.158	0.335	0.31
1,200	3.768	0.053	0.106	0.146	0.33	0.083	0.166	0.366	0.33

[주] ① 본 품은 상·하수도 비굴착 경화 라이닝튜브 절단에 적용하는 품이다.

② 전동절단 톱(컷소) 및 발전기(5KW)는 별도 계상한다.

③ 잡재료비 및 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.