서울형품셈 정비(신설·페지)

구분

서울형품셈 정비

신설

[수목보호틀 교체설치품]

(m당)

구 분	단위	수량
계
특별인부	인	0.0664
보통인부	인	0.0664
- 수목 돌출뿌리 등 지장물로 인해 작업여건이 불량한 경우 인력품의 10%내에서 적용할 수 있다.

[주] ① 본 품은 수목 보호틀을 교체 설치하는 품으로 재료소운반, 재료의 재단 및 마무리를 포함한다.

② 본 품은 보호틀 주변 보도블럭 철거 및 설치품을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

폐지

[목재계단 하부철물 설치]

(톤당)

구 분		단 위		소 요 량
재료	용 접 봉	㎏	18.48
	산 소	ℓ	6,300
	아세틸렌	㎏	2.80
품	철 공	인	13.33
	용 접 공	인	2.60
	특별인부	인	0.74
	보통인부	인	0.66
기타	용접기(교류)	시간	20.83
	전 력	Kwh	126.00

〔주석〕  ① 본 품은 경량형강을 이용하여 설치하는 목재계단 하부철물 제작설치품임.

② 공구손료는 인력품의 3%로 별도 계상한다.

③ 철판 등을 이용한 복잡한 계단 설치시에는 적용하지 않을 수 있다.

구분

서울형품셈 정비

폐지

[야자매트 설치]

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
특 별 인 부	인	0.0065
보 통 인 부	인	0.0096

〔주석〕  ① 매트설치에는 소운반, 핀 고정, 현장정리 품이 포함되어 있다.

② 재료비 및 면고르기 품은 별도 계상한다.

③ 아래 작업장소 여건에 따라 노무비 품에 대한 할증을 줄 수 있다.

양호 (곡선부가 10% 미만)	보통 (곡선부가 10 ～ 30%)	불량 (곡선부가 30%이상)
100%	150%	200%

페지

[산책로 등 데크길 하부철물 제작설치]

(톤당)

구 분	단 위	수 량
철 공	인	13.33
용접봉(연강용)	kg	6.47
산 소	L	2,205
아 세 칠 렌	kg	0.98
용 접 기(교류)	hr	7.29
전 력 요 금	kwh	44
보 통 인 부	인	0.23
용 접 공	인	0.91
특 별 인 부	인	0.26

〔주석〕  ① 본 품은 경량형강을 이용하여 설치하는 산책로 등 데크길 하부철물 제작설치를 기준한 것이다.

② 공구손료는 인력품의 3%로 별도 계상한다.

③ 철판 등을 이용한 복잡한 데크길 설치시에는 적용하지 않을 수 있다.

구분	서울형 품셈 페지후 적용대상 표준품셈
신설
신설