서울형 무장애 건물 인증 심사기준표

(2010년~2011년)

❍ 편의증진법상 용도별 편의시설 설치기준의 의무항목은 100% 충족

❍ 필수항목은 모두 충족

- 필수항목 : 주출입구 접근로, 주출입구 높이차 제거, 승강기, 대변기

❍ 선택항목은 7개 분야 중 4개 분야 선택 적용

구분	편의시설	설 치 기 준	설치유무
필수항목	주출입구 접근로	∙ 주출입구 최단 접근로의 보차도 완전 분리 설치
		∙ 최단 접근로의 유효폭 1.5m이상 확보
		∙ 단차 없이 접근하거나, 기울기 1/18이하로 접근
	주출입구 높이차 제거	∙ 단차 없이 설치 또는 기울기 1/18이하의 경사로 설치
	승강기	∙ 장애인 등의 이용이 가능한 승강기 설치
	대변기	∙ 장애인 등의 이용이 가능한 대변기 설치
		∙ 이용이 편리한 위치에 설치
		∙ 대변기 출입문 사용중 표시기 설치 (자동문 개.폐 버튼 일체형 인정)
선 택 항 목 (택4)	1) 장애인전용 주차구역	∙ 장애인전용주차구역 위치 유도 안내표지판 설치
		∙ 장애인전용주차구역 현행 법정 설치면수 외 1면 이상 추가 설치
		∙ 장애인전용주차구역을 출입구 가까운 곳에 설치하고 유효폭 1.2m이상 의 접근로 확보
		∙ 장애인전용주차구역에서 승강기에 이르기까지 단차 없이 접근 하거나, 기울기 1/18 이하의 경사로 설치
	2) 주출입구(문)	∙ 주출입문을 자동문으로 설치
	3) 복도	∙ 주요 복도 및 화장실 접근 복도의 유효폭 1.5미터 이상 확보
	4) 대변기 (1)~(7)번 중 택 3 설치	(1) 유효바닥면적 폭1.5m * 깊이 2m이상 확보
		(2) 대변기 출입문은 자동문 또는 미닫이문, 접이문으로 설치
		(3) 세정장치가 광감지식 센서일 경우 별도의 등받이 설치
		(4) 세면대 동시 설치
		(5) 영유아 거치대 또는 기저귀 교환대를 남.녀 모두에 설치
		(6) 호출벨(도움) 설치
		(7) 비데 설치
	5) 세면대	∙ 카운터형 세면기 설치
		∙ 수전의 형태는 자동수전으로 설치 (남,여 각 1개소 이상)
	6) 유도 및 안내 설비	∙ 시각장애인 이용이 가능한 음성유도장치 설치
		∙ 주요 실명을 표기한 점자표지판 출입문 옆측에 설치
	7) 기타설비	∙ 청각장애인을 위한 화상전화기 설치