	2024. 4. 8.(월) 석간용
	이 보도자료는 2024년 4월 8일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서: 서울아리수본부 생산부				생산부장	어용선		3146-1301
				생산관리과장	김형준		3146-1310
				수질과장	이창하		3146-1320
사진없음 □		사진있음 ▣	쪽수 : 5쪽	관련 누리집	http://arisu.seoul.go.kr
서울 수돗물, 소형생물 유입막고 오존살균 후 숯으로 한 번 더… 이중삼중 괸리 - 봄여름 늘어나는 해충 진입 원천 차단, 방충망‧에어커튼 6개 정수센터 전체 설치완료 - 오존 살균, 숯(입상활성탄)으로 한 번 더 걸러 맛‧냄새‧물질 등 품질 관리 철저 - 6년간 789억 투입해 43,717㎥ 규모 입상활성탄 모두 교체해 정수시설 운영 중

□ 서울시가 물 사용이 많은 봄여름을 앞두고 깨끗하고 안전한 수돗물 아리수 공급을 위해 위생과 품질 관리를 강화한다. 이중삼중으로 관리해 시민이 믿고 사용할 수 있는 아리수로 자리매김한다는 계획이다.

○ 아리수는 ’16년에 국내 최초로 ISO 22000(식품안전경영시스템) 인증을 받아 단순 수돗물이 아닌 ‘안전 식품’으로 생산 전 과정에 대해 식품안전관리 체계를 구축했다.

□ 날씨가 따뜻해지면 수온 상승 등으로 더 많이 발생하는 유충 등 소형생물의 진입을 원천차단하고 강력한 살균효과가 있는 오존 처리와 입상활성탄(숯) 여과의 두단계 고도 정수 처리 시스템을 강화해 가동하는 방식이다.

○ 시는 지난 ’20년 타지역 수돗물에서 유충이 발생한 이후 ‘유충 등 수돗물 수질관리 종합대책’을 수립하고, 지속적인 시설 투자와 함께 시설 관리를 강화하고 있다.

□ 우선 표준정수처리를 모두 마친 물을 한 번 더 거르는 활성탄지에 대한 시설 정비와 위생관리를 강화했다. ’18년부터 올해 2월까지 6년간 총 789억 원을 투입해 6개 정수센터에 입상활성탄(숯) 총 43,717㎥ 규모를 모두 교체했고, 이와는 별도로 73억원을 투입해 가정에 수돗물이 공급되기 직전에 소형생물 차단 장치도 설치했다. 염소, 오존 등을 활용한 정수처리, 입상활성탄지 역세척도 강화했다.

○ 입상활성탄은 표준처리공정에서 잘 제거되지 않는 맛․냄새 물질, 미량 유기물질 등을 흡착 제거하는 역할을 한다. 입상활성탄 교체는 소형생물 유입을 방지하기 위해 소형생물 비활동기인 수온 10℃ 이하인 동절기에 시행한다.

< 수돗물 생산과정 >

‣ (고도정수처리) 기존 표준정수처리 공정으로 제거하기 어려운 맛․냄새물질 등을

제거하기 위해 오존, 입상활성탄 공정을 추가한 공정

□ 이와 함께 정수센터에 해충 유입을 막기 위해 모든 출입문과 창문에 방충망을 비롯해 에어커튼과 포충기 등을 설치했다. 한강 원수부터 공급 과정에 이르는 모든 아리수 생산과정에 대한 상시 모니터링도 실시한다.

□ 시는 이와 같은 체계적인 관리로 환경부가 매년 실시하는 전국 정수장 위생관리실태 점검에서 서울시 수돗물에서는 현재까지 소형생물이 발견된 적이 없다고 강조했다.

□ 한영희 서울아리수본부장은 “체계적인 위생 및 시설 관리는 물론 소형생물 발생 예방을 위한 정수시설 운영과 대응 요령을 담은 상수도 소형생물 대응 매뉴얼도 가동해 고품질 아리수를 가정까지 안전하게 도착할 수 있도록 수질관리에 힘쓰겠다”고 말했다.

붙임 : 소형생물 차단 및 유입 방지 시설 사진

붙 임	소형생물 차단 및 유입 방지 시설

□ 소형생물 차단장치(마이크로 스트레이너)

설치위치	설치 사진	스트레이너망(배관 내부)
활성탄지 유출부
	[ 광암․구의․영등포․뚝도․강북 정수센터]
활성탄지 유입부
	[ 암사 정수센터]

□ 소형생물 유입 방지 및 제거 장치

유입 방지			제거
방충문	에어커튼	방충망	포충기

□ 아리수정수센터 시설 사진

▲뚝도아리수정수센터 고도정수처리 시설(활성탄지)

▲ 청결구역으로 관리하고 있는 아리수정수센터 여과지