2017,06.19

과 업 지 시 서

본 설명서는 강서소방서 중형펌프차 펌프성능개선 및 배관교체에 관련하여 아래와 같이 적용한다.

아        래  -

1. 사업명 : 강서소방서 중형펌프차 펌프성능개선 및 배관교체

2. 수리기간 : 계약일로부터 10일

3. 수리대상 및 수리내역 : 중형펌프차 수리 1식

차 명	대수	차량소재지	수리․제작 내역
중형펌프차	2	강서구	중형펌프차 펌프성능개선 및 배관교체외 1식

4. 수리․제작 내용

□ 펌프 성능 개선

○소방펌프

- 펌프 구동 시 내압40㎏/㎠에서도 누수 및 성능변화가 없어야한다.

- 펌프 방수도 라인의 연결부는 누수가 없어야한다.

- 소방펌프형식 : A-1급 적용(메커니컬씰 타입, 6,000ℓ/min)

1) 규격방수(8.5kg/㎠) : 2,800ℓ/min 이상

2) 고압방수(14kg/㎠) : 2,000ℓ/min 이상

○메인밸브 및 각종배관

- 메인밸브의 개폐는 자동식 및 기계식으로 장착

- 메인밸브는 20kg/㎠ 압력에 사용가능해야한다.

○방수도관 및 밸브장치

- 밸브는 그리이스 주입 가능한 구조로 설치하고 10kg이하의 힘으로 개폐가 가능토록 설치

- 방수 및 드레인 밸브는 내식성 및 내마모성 재질의 스테인리스 또는

알루미늄/청동으로 제작된 고압용 볼 밸브 사용

- 내압 20kg/㎠이상 견딜 수 있는 제품 펌프 및 소방용수가 전달되는 모든 배관의 배수를 위한 배수장치 설치

○배수장치 및 냉각수장치

- 배수밸브는 PTO 기어 연결축과 연동되어 작동되어야 하며, 수동은 별도의 배관과 밸브에 의하여 조작 단, 보수구의 배수밸브는 연동되어 자동으로 작동되지 아니할 것

- 내압 20kg/㎠이상 견딜 수 있는 제품 펌프 및 소방용수가 전달되는 모든 배관의 배수를 위한 배수장치 설치

- 배수배관과 배수밸브는 소방펌프 1차 측과 2차 측으로 분리하여 각각 설치하고 밸브의 열고 닫힘은 일체형 조작레버에 의하여 작동이 가능할 것

- 펌프의 배수밸브는 펌프구동레버(수동)와 연동되어 조작할 수 있을 것

- 용접 또는 절단부위는 산처리 후 녹방지용 친환경 도료를 사용하여 처리한다.

- 물탱크 내의 구조는 청소, 점검 등을 할 수 있는 구조로 제작한다.

- 펌프와 PTO냉각수 탱크로 리턴(출동 후 시동대기시 결빙방지 및      물량유지)하는 구조로 한다.

5. 기 타

□ 계약자는 신의와 성실의 의무로 계약을 이행해야 한다.

□ 본 물품의 수리 및 교체까지의 모든 공정에 대하여 적용되므로 계약자는

설명서의 내용대로 이상 없이 이행하여야 한다.

□ 모든 조항은 최소한의 사항이므로 상세하게 기술 되지 않았거나 누락된

부분이 있더라도 목적을 위한 필요사항 일체를 제공하여야 한다.

□ 수리․제작․교체 설치로 기존 장비에 지장을 주거나 영향을 주어서는 안 된다.

6. 성능 및 하자보증

□ 시공 중 예기치 않은 사항 및 이의가 있을 시는 감독관과 협의하여

시공 한다.

□ 시공 중 제반 문제점이 발생할 경우 또는 가설물에 손상이 있을 시는 시공자

부담으로 이를 보수하여야 한다.

□ 시공자는 수리중 안전사고가 발생치 않도록 각별히 유의하고, 수리중 발생한       인적, 물적 피해에 대하여는 계약자가 책임을 진다.

□ 시공자는 수리 진행사항을 월1회 이상 사진 촬영하여 통보 하여야한다.

□ 시공자는 수리완료시 감독관에게 수리완료를 통보 하여야 하며, 감독관이

시공자의 현지 공장에 출장하여 납품검사 진행시 감독관의 요구에 성실히

응하여야 한다.

□ 시공자는 장비수리 후 운영자에 대한 장비 작동법 교육을 실시하도록 한다.

□ 본 수리․제작의 하자보수 기간은 납품 검사일로부터 1年으로 한다.-끝-

주요부품내역

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
펌프케이스교환	청동케이스	대분	1
펌프O/H(메인샤프트로크너트외)		대분	1
4구플렌지교환	65A 오링타입65ASUS	EA	4
6구플렌지교환	65A 오링타입65ASUS	EA	4
8구KS플렌지교환	고압용150ASUS	EA	2
플렌지오링		EA	8
메인밸브교환(자동버터플라이)	150A 20K	EA	1
자위분무밸브교환		EA	1
냉각수밸브교환		EA	1
드레인라인교환 (고압)	심플렉스호스	EA	6
드레인밸브교환		식	1
압력계		EA	1
연성계		EA	1
방수도배관	65A SUS	식	1
잡자재		식	1
	-하기여백-