서울 한양도성 주변 공공시설물 디자인 가이드라인 시행 계획

서울 한양도성 주변

공공시설물 디자인 지침

▣ 기본원칙

▶ 문화유산의 품격과 가치를 높이고, 문화유산을 일상에서 누릴 수 있도록 자연 친화적으로 조성

▶ 한양도성의 가치와 진정성을 훼손하지 않으면서 도성의 아름다움을 효율적이고 안전하게 느낄 수 있도록  디자인

▶ 시설물의 신규설치를 최소화하고, 노후 시설물의 철거와 시설물별 통합화를 통해 문화유산의 가치를 제고

□ 도성에서 일정거리 이격 등 성곽 및 성곽 기반시설 보호방안을 마련한다.

□ 도성과 자연 환경을 훼손하는 인위적인 요소를 최소화 한다.

□ 지속 가능한 도성의 보존․관리를 위하여 친환경적인 재료를 사용한다.

□ 도성의 경관을 조망할 수 있도록 계획한다.

□ 한양도성의 문화유산의 정체성을 반영한 공통된 디자인 요소로 한다.

□ 탐방이용자 및 인근주민을 배려하여 계획한다.

▣ 적용범위

□  문화재(한양도성)보호구역, 역사문화환경 보존지역에 설치(교체포함)하는   적용대상 공공시설물

(단, 그 외 지역이라도 한양도성의 미관을 저해할 우려가 있는 공공시설물의 경우 적용할 수 있음)

▣ 적용대상

□ 적용대상 공공시설물 : 난간, 보안등, 공원등, 순성길, 휴게의자, 안내판, 기타시설

- 한양도성 주변 많은 구간에 설치 되어있어 교체･정비공사가 빈번한 공공시설물에 대하여 우선 지정

▣ 작성기준 : 공공시설 디자인 용역보고서 및 문화재청 예규

□ 서울디자인 공공시설 가이드라인(2008.7, 서울시)

□ 남산르네상스 디자인가이드라인(2009.8, 서울시)

□ 문화유산 공공디자인 가이드라인(2010.12, 문화재청)

□ 역사문화공간 공공시설물 디자인개발(2011.2, 서울시)

□ 한양도성 경관조명개선 기본계획 및 실시설계(2014.2, 서울시)

□ 문화재주변 시설물 등에 대한 공공디자인 지침(2012.문화재청 예규 112호)

▣ 추진방향

□ 시설물 신규설치 최대한 지양, 기존노후 시설의 정비(교체)에 적용

- 한양도성 주변 전반에 걸쳐 설치되어 있는 노후 공공시설물의 정비(교체)시 적용하고 새로은 시설의 설치 지양

□ 획일화된 디자인이 아닌 구간별, 시설별 통합된 디자인 구축

- 한양도성 주변 전체의 획일화된 디자인 적용보다는 기존시설물의 디자인을 고려 구간별 시설물별 통일화된 디자인을 통해 점진적 개선과 통합화 추구

□ 세부 설치 계획에 대해 사업 시행 전 한양도성 자문위원회 자문

- 사업 시행 전 마련된 디자인 가이드라인을 기준으로 세부 계획을 작성하여 한양도성 자문위원회의 자문

▣ 세부 디자인 가이드라인

기존에 보고된 디자인 가이드라인 용역보고서를 바탕으로 혼재된 내용을 통합하여  구체적이고 적용 가능한 공공시설물 가이드라인 마련

1. 순성길

■ 남산르네상스 디자인 가이드라인(2009.8 서울시) 예시

■ 현재 한양도성 현황

야자매트 시공	낙산공원 황토몰탈 시공	테크시공시 규모 최소화

■ 순성길 정비 가이드라인

□ 순성길 조성시 기존 지형을 훼손하지 않고 자연 상태 유지를 기본으로 하며,

토양유실을 방지하기 위해 친환경 야자매트 사용을 원칙으로 한다

□ 경사지에 계단 등을 설치할 경우, 황토몰탈 사용을 원칙으로 하며 시공전 전문가 자문을 통해 색상 및 시공범위 등을 결정 한다

□ 경사로 등 안전상에 반드시 필요한 부분 외에는 보호펜스를 지양한다.

□ 부득이 하게 목재 데크 설치가 필요할 경우 규모를 최소화하고, 디자인 및 색상은 동일하고 일관성 있게 설치한다

□ 순성길의 신규 조성 시 성곽에서 일정거리를 이격하여 설치하도록 규정 하고 경사지형인 경우에는 빗물처리를 고려하여(예를 들어 단차를 주는 등)설계하도록 한다

□ 디자인뿐만 아니라 시공시 자연 훼손을 최소화 하고, 품질관리를 위한 개략적인 시공계획을 제시한다

2. 보안등, 공원등

■ 문화유산 공공디자인 가이드라인(2010.12 서울시) 예시

■ 역사문화공간 공공시설물 디자인개발(2011.2.서울시) 예시

■ 현재 한양도성 현황

■ 보안등, 공원등 디자인 가이드라인

□ 과도한 장식이나 광고물의 부착은 지양하고, 성곽의 경관을 저해하는 구조물 계획을 지양한다.

□ 전선 등의 위험 요소가 쉽게 노출되지 않도록 하고, 지면 결합 부위의 깔끔한 마감을 권장한다.

□ 자연특성을 고려한 조명 계획으로 도성의 역사성 및 정체성이 훼손되지 않도록 경관을 보호하며, 친환경적인 조명으로 연출한다

□ 대규모 토목공사에 의한 성곽 훼손 방지를 위해 기존 배관배선을 재활용 하고 전력 공급선은 지중 매설을 원칙으로 한다.

□ 순성길 이용객의 눈부심 방지와 도성 조망을 위해 성곽주변 공간조명은  컷오프 배광형태의 조명기구를 적용한다.

□ 목재폴 사용을 권장하며 그 외 스틸과 스테인레스 폴은 다크브라운으로 도색하여 사용한다.

□ 광원은 에너지절감 및 기구의 소형화 등을 고려하여 LED사용을 권장한다.

□ 빛공해 방지를 고려하여 개별 디머(광량조절장치)의 설치를 권장한다.

□ 따뜻한 광색을 갖게되는 색온도[Color Temperature]는 3000K(캘빈)를

권장한다

2000K(따뜻한 색)-지양(×)	3000K(온화한 색)-원칙(○)	4000K(차가운 색)-지양(×)

□ 조명 폴대의 디자인은 화려한 장식이나 부가적인 구조물 부착 등을 지양한다

□ 보안등의 설치 위치를 사전에 계획하여 바닥면과 조화를 이루도록 하고 지면과의 연결부에 구조물 등이 노출되지 않도록 한다,

□ 공원등 설치 높이는 50CM를 초과하지 않는 크기로 하고, 설치간격은 10M 이상으로 하여 탐방로 및 성곽의 선형미에 지장이 없도록 설치한다

(빛확산 방지를 위해 조명기부 상부 캡을 설치하는 형태로 한다)

3. 휴게의자

■ 문화유산 공공디자인 가이드라인(2010.12 서울시) 예시

※ 바람직한 못한 사례

콘 크리트의 조잡한 재질사용                   고염도색의 사용

과도한 장식 사용                              색상의 부조화

※ 우수디자인 예시

■ 역사문화공간 공공시설물 디자인개발(2011.2.서울시) 예시

■ 현재 한양도성 현황(기성제품 사용 지양)

기성제품 사용 ×

기성제품 사용 ×

■ 권장디자인

■ 휴게의자 가이드라인

□ 성곽과 거리를 두어 조망 환경을 확보하고 팔걸이와 등받이 있는 기성제품의 사용을 지양하며, 개방감을 줄 수 있도록 한다.

□ 과도한 장식의 디자인을 지양하며 보행로와 평행하게 배치하여 보행 동선에 방해되지 않도록 한다.

□ 문화유산과 조화되는 형태가 되도록 간결한 디자인을 권장한다.

□ 조명(가로등, 보안등 등)과 인접하여 설치할 것을 권장한다.

□ 휴지통, 음수대 설치 장소와 같이 위생에 문제가 있는 곳은 설치를 피한다

□ 불필요하게 큰 규모 또는 연속된 규모로 설치하는 것을 지양한다.

□ 점유면적 및 높이를 최소화하여 기능 위주의 최소 규모로 계획하여 주변경관에 순응하도록 한다.

□ 한 공간 내의 시설물간에 일관성을 가지도록 통일감 있게 색상, 규모 등을 디자인 한다.

□ 휴게의자의 기초부가 지면 위로 노출되는 것을 지양한다.

□ 원목을 이용한 벤치의자 위에 안내 지도를 넣을 경우 전체 의자 중   일부에 실제 안내지도의 기능을 할 수 있도록 현재위치를 표기하고, 형태는 원형, 사각형태 또는 세로형태 등 다양한 형태로 한다

4. 안전난간

■ 문화유산 공공디자인 가이드라인(2010.12 서울시) 예시

■ 현재 한양도성(정비대상) 현황

■ 안전난간 가이드라인

□ 순성길과 녹지부분에 설치된 기존 난간은 추락방지 등의 기능이 없는 경우 철거를 원칙으로 하며 교체나 새로 설치할 경우 자연 친화적   목재사용을 원칙으로 한다

□ 자연친화적인 목재를 사용하되, 간단한 구조인 목재 포스트에 로프 형태로 권장한다

□ 난간의 설치는 최소화 함을 원칙으로 하며, 띠녹지가 설치된 곳에는 가급적 설치하지 않는다.

□ 서로 다른 형태의 난간이 접속되는 것을 지양하며 연속성 있는 경관을  연출 하도록 한다.

□ 난간의 재료가 다를 경우 색채를 맞춰 일체감 증가를 유도한다.

□ 과도한 장식요소, 로고, 자치구 표기 또는 판상구조를 지양하여 문화 유산의 조망을 확보한다.

□  체결구조 및 접속부는 간결하게 디자인하여 파손이나 훼손 시 단위별도 보수가 용이하도록 디자인한다.

□ 고광택 재료의 사용은 지양하며, 난간이 설치되는 장소의 경관색과 동질적 이미지의 색채가 될 수 있도록 계획한다.

5. 안내판

■ 안내판 디자인가이드라인

□ 일관성 있는 시스템을 구축한다

□ 설치환경에 적합한 형태와 위치를 고려한다

□ 유지·관리가 용이해야 한다

□ 적재적소에 필요한 정보를 전달하여야 한다

□ 서울한양도성 안내판 설계도(2015.2, 서울시)를 기준으로 작성하여

서울시(한양도성도감과)와 협의 후 설치하여야 한다

6. 기타시설

■  음수대, 쓰레기통, 에어브러쉬 : 신규 설치 제한 및 점진적 철거 원칙