설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 서초구

○ 사 업 명 : 2016년 가로변 녹지량 확충사업

○ 대 상 지 : 반포대로

○ 사 업 비 : 금80백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2016.5.30.(월)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 초화류는 많은 영양분 필요로 하는 만큼 토양의 상태(토양분석)를 확인하고, 유기물 성분이 낮고 투수성이 불량할 경우 30㎝ 이상 환토하고 유지질 비료를 충분히 시비바랍니다.

◦ 녹지에 빗물을 가두고 머금게 화단의 형태를 경계석 주변 지면을 5~10㎝ 낮게 조성바랍니다.(설계도면에 단면도 작성 필요)

◦ 차량 운전자의 운행에 지장되지 않도록 중앙분리대에 높이가 낮은 초화류를 식재바랍니다.

◦ 띠녹지의 경우 고사목이 발생한 곳에 계획하고, 중앙분리대와 띠녹지의 이식 수목을 재활용 방안을 마련바랍니다.

◦ 공사설명서에 초화류 품종별 유지관리(시비, 제초, 급수, 월동, 병해충, 메워심기  등)를 구체적으로 작성바랍니다.